Приложение 2

**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель генерального директора по кадровой политике и управлению собственным гостиничным фондом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ О. В. Копалиани /

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** | **Общее количество** | | **Кол-во с учетом размеров** | | |
| **Размер** | **Рост** | **Кол-во** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** |
|  | Куртка мужская демисезонная (ИТР) | Шт. | Ткань: «Индестрактибл» с отделкой "Дюраклин" ( отделка способствующая повышению долговечности ткани)  Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, плотность не менее 230 г/кв. м.  Вставки из эластичной Кордуры CORDURA® (ткани с повышенными характеристиками истираемости) на спинке куртки (для удобства в спине при работе в наклоненном состоянии), в области локтей (для удобства сгибания рук в локтях)  Куртка с застежкой на закрытую молнию YKK.  Воротник стойка.  Рукава на манжетах с регулировкой на кнопках.  В области подмышечных впадин наличие вентиляции. Низ куртки на поясе регулируется по объему патами. Сигнальные элементы: световозвращающие принты и канты, вставки из тканей флуоресцентного цвета, для улучшения видимости изделия в сумеречное время суток.  Цвет: серый с черным или максимально приближенный.  Единый комплект с брюками п.2 настоящей Спецификации | 12 | | 96-100 | 182-188 | 7 |
| 88-92 | 170-176 | 2 |
| 104-108 | 182-188 | 2 |
| 96-100 | 170-176 | 1 |
|  | Брюки мужские демисезонные (ИТР) | Шт. | Ткань: «Индестрактибл» с отделкой "Дюраклин" ( отделка способствующая повышению долговечности ткани)  Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, плотность не менее 230 г/кв. м.  Вставки из эластичной Кордуры CORDURA® (ткани с повышенными характеристиками истираемости) на поясе задних половинок брюк (для комфортного прилегания пояса брюк к пояснице), на передних половинках брюк над наколенниками (для удобства при приседаниях и сгибания ног в коленях)  На левом боковом шве двойной карман: большой с фигурным клапаном с застежкой на потайную кнопку.  На правом боковом шве двойной накладной карман для инструментов.  По низу наколенников вход в карман для амортизационных накладок с текстильной застежкой.  Пояс с застежкой на потайную кнопку, и потайную пуговицу  На правой задней половинке стропа для инструментов.  Вставки из световозвращающей ленты.  Сигнальные элементы: вставки из тканей флуоресцентного цвета, для улучшения видимости изделия в сумеречное время суток.  Цвет: серый с черным или максимально приближенный.  Единый комплект с курткой п.1 настоящей Спецификации. | 12 | | 96-100 | 182-188 | 7 |
| 88-92 | 170-176 | 2 |
| 104-108 | 182-188 | 2 |
| 96-100 | 170-176 | 1 |
|  | Куртка мужская демисезонная (рабочая) | Шт. | Ткань: смесовая  Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, с малосминаемой отделкой, плотность не менее 250 г/кв.м.  Центральная застежка на молнию закрытую ветрозащитной планкой. Воротник стойка.  Рукава с трикотажными эластичными манжетами.  Карманы: для мобильного телефона/рации, нагрудный накладной с клапаном, нижние боковые.  В области подмышечных впадин наличие вентиляционных отверстий. Регулируемый по объему низ куртки.  Сигнальные элементы: вставки из тканей флуоресцентного цвета  Цвет: сине-черный или максимально приближенный.  Единый комплект с брюками п.4 настоящей Спецификации | 16 | | 88-92 | 170-176 | 2 |
| 88-92 | 182-188 | 2 |
| 96-100 | 170-176 | 4 |
| 96-100 | 182-188 | 5 |
| 104-108 | 170-176 | 2 |
| 104-108 | 182-188 | 1 |
|  | Брюки мужские демисезонные (рабочие) | Шт. | Ткань: смесовая  Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, с малосминаемой отделкой, плотность не менее 250 г/кв.м.  Усилительные вставки из плотной синтетической ткани в области колен, с входом под амортизационный вкладыш, на линиях входа в карманы, а также в местах наиболее подверженных истиранию.  Множество функциональных карманов.  Сигнальные элементы: вставки из тканей флуоресцентного цвета  Цвет: сине-черный или максимально приближенный.  Единый комплект с курткой п.3 настоящей Спецификации | 16 | | 88-92 | 170-176 | 2 |
| 88-92 | 182-188 | 2 |
| 96-100 | 170-176 | 4 |
| 96-100 | 182-188 | 5 |
| 104-108 | 170-176 | 2 |
| 104-108 | 182-188 | 1 |
|  | Куртка женская демисезонная | Шт. | Ткань: «Индестрактибл» с отделкой "Дюраклин" ( отделка способствующая повышению долговечности ткани)  Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, плотность не менее 230 г/кв. м.  Вставки из эластичной Кордуры CORDURA® (ткани с повышенными характеристиками истираемости) на спинке куртки (для удобства в спине при работе в наклоненном состоянии), в области локтей (для удобства сгибания рук в локтях)  Куртка с застежкой на закрытую молнию YKK.  Воротник стойка.  Рукава на манжетах с регулировкой на кнопках.  В области подмышечных впадин наличие вентиляции. Низ куртки на поясе регулируется по объему патами. Сигнальные элементы: световозвращающие принты и канты, вставки из тканей флуоресцентного цвета, для улучшения видимости изделия в сумеречное время суток.  Цвет: серый с черным или максимально приближенный.  Единый комплект с брюками п.6 настоящей Спецификации | 2 | | 88-92 | 170-176 | 1 |
| 96-100 | 170-176 | 1 |
|  | Брюки женские демисезонные | Шт. | Ткань: «Индестрактибл» с отделкой "Дюраклин" ( отделка способствующая повышению долговечности ткани)  Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, плотность не менее 230 г/кв. м.  Вставки из эластичной Кордуры CORDURA® (ткани с повышенными характеристиками истираемости) на поясе задних половинок брюк (для комфортного прилегания пояса брюк к пояснице), на передних половинках брюк над наколенниками (для удобства при приседаниях и сгибания ног в коленях)  На левом боковом шве двойной карман: большой с фигурным клапаном с застежкой на потайную кнопку.  На правом боковом шве двойной накладной карман для инструментов.  По низу наколенников вход в карман для амортизационных накладок с текстильной застежкой.  Пояс с застежкой на потайную кнопку, и потайную пуговицу  На правой задней половинке стропа для инструментов.  Вставки из световозвращающей ленты.  Сигнальные элементы: вставки из тканей флуоресцентного цвета, для улучшения видимости изделия в сумеречное время суток.  Цвет: серый с черным или максимально приближенный.  Единый комплект с курткой п.5 настоящей Спецификации. | 2 | | 88-92 | 170-176 | 1 |
| 96-100 | 170-176 | 1 |
|  | Костюм мужской летний для защиты от повышенных температур (сварщика) | Шт. | Ткань: (100% хлопок) с огнестойкой отделкой Proban®, плотность не менее 330 г/кв.м.  Сигнальные элементы: кант из световозвращающего материала.  Уровень защиты [В1С1](http://www.technoavia.ru/katalog/spetsodezhda/fireproof_wear/urovni_zaschity) – костюм однослойный, без накладок  **Куртка + брюки**  **Защитные свойства:**   * для защиты от теплового излучения и конвективной теплоты – **Тит** * для защиты от кратковременного воздействия пламени – **То** (А – ограниченное распространение пламени) * для защиты от искр и брызг расплавленного металла – **Тр**, 1-й класс * для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – **МиЗ**   Куртка удлиненная с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, с карманами нагрудными и боковыми в рельефах; конструкция карманов исключает попадание в них выплесков металла и окалины. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин.  Брюки с застежкой на молнию и пуговицу. | 5 | | 88-92 | 96-100 | 2 |
| 96–100 | 182–188 | 2 |
| 104–108 | 182–188 | 1 |
|  | Полуботинки мужские кожаные(ИТР) | Шт. | **Верх обуви:**кожа натуральная (гладкая) с полиуретановым покрытием.  **Подкладка:**полиамидное полотно с водоотталкивающей мембраной.  **Подошва:**однослойная, полиуретан. **Метод крепления:**литьевой.  **Цвет:**черный. | 12 | | 41 | - | 2 |
| 42 | - | 4 |
| 43 | - | 4 |
| 45 | - | 2 |
|  | Полуботинки мужские кожаные(рабочие) | Шт. | Верх обуви: кожа натуральная.  Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный .  Подносок: композитный материал (200 Дж).  Подошва: двухслойная, полиуретан / термопластичный полиуретан.  Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями.  Метод крепления: литьевой.  Цвет: черный. | 32 | | 41 | - | 3 |
| 42 | - | 10 |
| 43 | - | 11 |
| 44 | - | 4 |
| 45 | - | 3 |
| 46 | - | 1 |
|  | Ботинки мужские кожаные для сварочных работ | Пар. | Верх обуви: кожа натуральная.  Защитный клапан из натуральной кожи, предотвращающий попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла  Подкладка: спилок подкладочный, материал трикотажный объемный.  Мягкий кант.  Подносок: композитный материал (Мун 200).  Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Защита от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного (60 с) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°С, и общих производственных загрязнений. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями  Метод крепления: литьевой.  Цвет: черный. | 6 | | 42 | - | 2 |
| 43 | - | 3 |
| 45 | - | 1 |
|  | Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони | Пар. | Состав: пряжа хлопкополиэфирная (содержание хлопка не менее 80%). ПВХ-покрытие ладони. Класс вязки 10. | 498 | | 8 | - | 498 |
|  | Перчатки латексные | Пар. | 100% латекс. Гипоаллергенное х/б напыление внутри перчатки. Рельефная поверхность ладони. Толщина: не менее 0,35 мм.  Длина: 300 мм. | 178 | 8 | | - | 178 |
|  | Куртка мужская зимняя (ИТР) | Шт. | * **Ткань верха:** (100% полиэфир), мембранная, с водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 155 г/кв.м. **Утеплитель:**100% полиэфир выполненный в виде сверхтонких волокон плотностью не менее . 150 г/кв.м, не менее 2 слоев   **Подкладка:** 100% полиэфир. **Сигнальные элементы:** световозвращающий материал. Центральная застежка на молнию. Куртка с многофункциональными прорезными карманами, прорезной карман под документы, формата А4. Боковые карманы на молнии. Внутренние карманы. Внутренняя часть воротника-стойки и манжеты – из трикотажа. Отстегивающийся капюшон с регулировкой объёма. | 11 | 96-100 | | 182-188 | 6 |
| 88-92 | | 170-176 | 2 |
| 104-108 | | 182-188 | 2 |
| 96-100 | | 170-176 | 1 |
|  | Брюки мужские зимние (ИТР) | Шт. | Ткань верха: 100% нейлон (или аналог-100 % полиэфир) c полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 120 г/кв.м.  Утеплитель: «Тинсулейт», 100 г/кв.м, 2 слоя (или аналог - «Шелтер-Микро» , 100 г/м², 2 слоя)  Широкий пояс должен обеспечивать дополнительную защиту поясницы от ветра и холода.  Подкладка: 100% полиэстер.  Цвет: черный или темно синий.  По низу боковых швов молния для регулировки по ширине.  Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части. | 11 | 96-100 | | 182-188 | 6 |
| 88-92 | | 170-176 | 2 |
| 104-108 | | 182-188 | 2 |
| 96-100 | | 170-176 | 1 |
|  | Куртка мужская зимняя (рабочая) | Шт. | **Ткань:** 100% полиамид или полиэфир с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 110 г/кв.м. **Утеплитель:** 100% полиэфир выполненный в виде сверхтонких волокон плотностью не менее . 150 г/кв.м, не менее 3 слоев. **Подкладка:** 100% полиэфир. **Основной цвет:** темно-синий.  Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Утепленный капюшон пристегивается на молнию, рукава с манжетами. | 33 | 88-92 | | 170-176 | 7 |
| 88-92 | | 182-188 | 3 |
| 96-100 | | 170-176 | 6 |
| 96-100 | | 182-188 | 10 |
| 104-108 | | 170-176 | 3 |
| 104-108 | | 182-188 | 4 |
|  | Полукомбинезон мужской зимний (рабочий) | Шт. | **Ткань:** 100% полиамид или полиэфир с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 110 г/кв.м. **Утеплитель:** **:** 100% полиэфир выполненный в виде сверхтонких волокон плотностью не менее . 150 г/кв.м, не менее 2 слоев. **Подкладка:** 100% полиэфир. **Цвет:** темно-синий.  Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. | 33 | 88-92 | | 170-176 | 7 |
| 88-92 | | 182-188 | 3 |
| 96-100 | | 170-176 | 6 |
| 96-100 | | 182-188 | 10 |
| 104-108 | | 170-176 | 3 |
| 104-108 | | 182-188 | 4 |
|  | Костюм мужской зимний для сварщика | Шт. | Ткань верха: (100% хлопок) с огнестойкой отделкой Proban®, плотность не менее 410 г/кв.м.  Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя (или аналог- шерстон, 2 слоя –куртка, брюки)  Подкладка: бязь (100% хлопок).  Максимальное количество защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) для защиты от прожигания и высоких температур. Съемный негорючий утеплитель. Куртка с правосторонней потайной застежкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов.  Брюки с завышенным утепленным поясом в области поясницы, с боковыми застежками на пуговицы, для удобства в среднем шве брюк предусмотрена молния. | 3 | 88-92 | | 170-176 | 1 |
| 96–100 | | 182–188 | 2 |
|  | Ботинки кожаные меховые | Шт. | Верх обуви: кожа натуральная.  Утеплитель: натуральный мех  Подносок: композитный материал или сталь (Мун 200).  Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина или - трехслойная полиуретан+термополиуретан + нитрильная резина.  Метод крепления: литьевой.  Стелька: антипрокольная.   * Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностью, обладает эффектом самоочищения. * Клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из натуральной кожи. * Мягкий кант из натуральной кожи защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. | 106 | 40 | |  | 8 |
| 41 | |  | 17 |
| 42 | |  | 28 |
| 43 | |  | 36 |
| 44 | |  | 10 |
| 45 | |  | 7 |
|  | Ботинки женские кожаные меховые | Шт. | Верх обуви: кожа натуральная.  Подкладка: мех натуральный  Подносок: защитный (200Мун)  Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина или полиуретан/термополиуретан.  Метод крепления: литьевой.  Цвет: черный.   * Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями. Обладает эффектом самоочищения. * Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли; изготовлен из стойкого к истиранию материала и натуральной кожи. * Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.   Подкладка из спилка подкладочного.   * Вкладная стелька обеспечивает поглощение влаги и комфорт при носке. | 2 | 38 | | - | 1 |
| 40 | | - | 1 |
|  | Шапка вязаная | Шт. | Ткань: трикотажное полотно (100% ПАН).  Утеплитель: Тинсулейт®.  Подкладка: флис (100% полиэстер).  Цвет: темно-синий. | 16 | Универс. | |  | 16 |
|  | Очки защитные | Шт. | Открытые очки с боковой защитой и регулируемым углом наклона защитного панорамного стекла из оптически прозрачного материала Plexiglas, универсального применения. Регулируемая длина заушников. | 24 | Универс. | |  | 24 |
|  | Защитный лицевой щиток сварщика | Шт. | Конструкция: корпус щитка Favori®T из термостойкого материала TermotreK® CE, откидной блок светофильтра размером 110×90 мм, внутреннее защитное поликарбонатное стекло защищает при выполнении вспомогательных работ. Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера.  Защитные свойства: надежная защита глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр.  Температурный режим: от –40 до +80 °С.  Масса: не более 445 г. | 2 | Универс. | |  | 2 |
|  | Противоаэрозольная полумаска фильтрующая (респиратор) | Шт. | Специальная конструкция, посредством которой респиратор плотно прилегает к любому типу лица. Регулируемый носовой зажим. Специальная V-образная насечка на фронтальной поверхности для удержания формы. Фильтр 3М™ Filter Media | 13 | Универс. | |  | 13 |
|  | Перчатки утепленные | Пар. | Материал: высококачественные зимние перчатки из акрила (10 класс вязки) с рельефным латексным покрытием.  Особенности: рельефное латексное покрытие для надежного захвата мокрых скользких предметов. Бесшовная основа из акрила с начесом для обеспечения тепла и комфорта. | 115 | 8 | |  | 115 |
|  | Краги пятипалые сварщика | Пар. | Материал - кожевенный спилк толщиной не менее 1,0 мм с подкладкой из х/б ткани. Повышенная стойкость к механическим воздействиям, повышенным температурам, искрам, брызгам расплавленного металла. Цвет: серый | 36 | 8 | |  | 36 |
|  | Жилет сигнальный | Шт. | Ткань: 100% полиэстер, плотность 120 г/кв.м.  Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.  Цвет: флуоресцентный желтый. | 9 | 96–100 | |  | 5 |
| 104–108 | |  | 4 |
|  | Привязь страховочная | Шт. | Четыре регулировочные пряжки. Регулировка высоты страховочной точки на спине для правильного расположения.  Две страховочные точки: на спине и груди.  Размер: 2  Обхват пояса: 75–160 см.  Обхват бедра: 50–90 см.  Рост пользователя: 170–200 см. | 5 | Размер 2 | |  | 5 |
|  | Строп капроновый с амортизатором для привязи | Шт. | Отличительные характеристики: страховочный строп из полиамидного шнура диаметром 12 мм с разрывным ленточным амортизатором. На одном конце крюк-карабин с самозакрывающимся замком.  Тип карабинов: AZ002, AZ022.  Диаметр стропа: 12 мм  Длина стропа: 2 м.  Регулировка длины стропа | 5 | - | |  | 5 |
|  | Блокирующее устройство | Шт. | Блокирующее устройство с автоматическим возвратом ленты. Встроенный амортизирующий элемент, действующий по принципу ремня безопасности в автомобиле.  Длина ленты не менее 2 м Материал ленты: полиамид Ширина ленты: 50 мм | 5 | - | |  | 5 |
|  | Плащ | Шт. | Плащ с застежкой на двухзамковую молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Проклейка швов специальной лентой. Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность 225 г/кв.м. Водоупорность ткани – не менее 5 000 мм вод. ст.  Цвет: темно-синий. | 72 | XL | |  | 36 |
| XXL | |  | 36 |
|  | Каска | Шт. | **У**даропрочный корпус из материала TermotreK®. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой «Эталон», наголовным креплением STANDART и подбородочным ремнем. Конструкция позволяетприменение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы  **Цвет:** белый. | 1 | Универс. | |  | 1 |

Требования, предъявляемые к товару:

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (все СИЗ должны иметь сертификаты соответствия таможенного союза или декларацию соответствия таможенного союза о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»).

Размеры СИЗ могут быть уточнены на момент заключения договора.

Начальник отдела охраны труда А. С. Оселедец