**Спецификация на поставку товара\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** *(при наличии)* | **Изготовитель/ Страна происхождения товара *(при необходимости)*** | **Артикул** *(при наличии)* | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лестница-трансформер | шт | 1 | Krause Stabilo 4x3 ступеней | Германия | 123510 | Тип - профессиональная  Кол-во секций/ступеней - 4/4  Вес, кг - 12,5  Максимальная нагрузка, кг - 150  Высота в виде приставной лестницы, м - 3,45  Высота в виде стремянки, м - 1,75  Высота в виде подмости, м - 0,95  Рабочая высота в виде стремянки , м - 2,75  Рабочая высота в виде лестницы , м - 4,45  Габариты в сложенном виде (высота\*ширина\*глубина), м - 1,00\*0,37\*0,28  Ширина ступени, мм - 30  Материал изготовления - алюминий |
| 2 | Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях | шт | 1 | Nilfisk | Дания | 302002902 | Маркировка: ATTIX 965-21 SD XC  Вес (кг)45  Габариты д х ш х в (мм)615x690x990  Тип осн. фильтраPET Nano  Эл. кабель (м)10  Поток воздуха (л/мин)2 x 3600  Вакуум (мбар/кПа)250/25  Мощность макс (Вт)2 x 1500  Мощность мэк (Вт)2 x 1200  Напряжение (В/~/ГЦ/А)230/1/50-60/16  Рабочий уровень шума (дБ(А))67  Объем контейнера (л-макс)50  Система очистки фильтра XtremeClean |
| 3 | Расширительный бак мембранный | шт | 1 | - | - |  | V=1 000л  Максимальное рабочее давление – 10бар  Диапазон рабочих температур – 10… +100град С |

**Требования к товару:**

1. Товар должен быть новым, не находившимся ранее в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей его транспортировку без повреждений.
2. Предоставить сертификат качества на товар.
3. Место поставки: г. Сочи, пгт. Эсто-Садок, СТК «Горная Карусель», ул. Набережная Времена Года, д.19/2А на отметке +540м;
4. Срок поставки: 30 (тридцать) календарных дней.

**Спецификацию разработал:**

Главный менеджер по эксплуатации систем

вентиляции и кондиционирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Дмитриев/

(подпись) (Ф.И.О.)

**Согласовано:**

Руководитель департамента

эксплуатации инженерных сетей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.Ю. Яковлев/

(подпись) (Ф.И.О.)