**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Артикул/обозначение** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Сеть разделительная | 12011 | Рул. | 14 | В рулоне 50 м x высота 1,20 м, цвет желто-красный, цена за рулон |
| 3 | Барьерная вешка | 11701 | Шт. | 300 | PVC ø 35мм высотой 165см с 2 крючками для крепления к сетке и сферическим наконечником (A), цвет красный |
| 4 | "START" баннер | 12309 | Шт. | 4 | Вертикальный - 75 x высота 180см - антиветер - односторонний -красный |
| 5 | FINISH или "ZEIL" баннер | 12308 | Шт. | 4 | Вертикальный - 75 x высота 180см - антиветер - двусторонний - красный |
| 6 | Стойка | 12315 | Шт. | 8 | Из PVC размер 75 x высота 230см для вертикальных баннеров start/finish |
| 7 | Вешка с механической флекс-зоной | 10030M AW | Шт. | 40 | TOP 27 ARROW+34 |
| 8 | Флаг для слалома-гиганта | 10630 | Шт. | 20 | 75 x 50см антиветер - биластик - крепление из резины - логотип LISKI - красный/синий |
| 9 | Упоры для палок, при отталкивании на "Start plate" | 10899 | Пар. | 1 | Пара (30 x 40 x 4 см.) |
| 10 | Треугольный мат для защиты фото луча | 12015 | Шт. | 4 | 60см x 50см x высота 40см |
| 11 | Таймер самообслуживания Self Timer SF3 с жетоноприемником, табло цифровое | SF3-P250 | Шт. | 1 | Высота символов 25 см, стартовая калитка STSnA1, инфракрасные створы PR1a-R, стартовый светофор SF3P |
| 12 | Жетоны для таймера самообслуживания | JETON | Шт. | 1 | 200 шт. в упаковке |
| 13 | Катушка с кабелем | KT500 | Шт. | 1 | 500 м, KT500, размер 75 x высота 230см для вертикальных баннеров start/finish |
| 14 | Система Speedy 250-3 (табло D-SF250-O-3-E0, 2 x инфракрасные створы PR1a-R, кабель 171-30) | Speedy 250-3 | Шт. | 1 | Табло D-SF250-O-3-E0, 2 x инфракрасные створы PR1a-R, кабель 171-30 |

1.Поставляемый товар должен быть новый, без дефектов и повреждений.

2. Место поставки: г. Сочи, п. Эсто – садок, ул. Набережная Времена года, д.11.

3. Требования к сроку годности или сроку гарантийного обслуживания: 1 год.

4. Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д.: сертификаты.

5. Требования по погрузке, разгрузке: погрузка силами Поставщика, разгрузка силами Покупателя..

6. Срок поставки: до 20 января 2020 г.

7. Условия доставки: доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до места Покупателя, указанного в п.2 Спецификации.

**Спецификацию разработал:**

Специалист по операционным сервисам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Егоров Р. В.

**Согласованно:**

Директор департамента спортивно-туристического развития \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хлопов А. М.