**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора

по операционным сервисам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Кузнецова Л.А./

«13» октября 2017г.

**Спецификация**

**на поставку горнолыжного оборудования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** | **Размерный ряд** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лыжи горные+крепление | Модель горных лыж специально предназначенная для прокатов, с прокатными креплениями, цветовой и цифровой маркировкой. Защитное покрытие, легкая регулировка под любой размер.  Характеристики:  -лыжа для подготовленной трассы  -категория (любитель, новичек)  -радиус 12-18 метров  -внутреннее наполнение (пенополиуретан либо дерево)  -модель сезона 16/17 или 17/18  -предпочитаемые бренды(Fischer, Salomo, Atomic, Scott, Elan, Knesel, Dinastar, Volant) | 140см-15пар,  145см-40пар,  150см-20пар,  155см-80пар,  160см-20пар,  165см-10пар, | пара | 185 |
| 2 | Палки горнолыжные | Модель горнолыжных палок специально предназначенная для прокатов, из усиленного сплава, с цветовой маркировкой.  Характеристики:  -Алюминиевый сплав  -Рукоятки из изностойкого пластика  -звездочки/кольца для подготовленной трассы.  -модельные ряды 16/17 или 17/18 года | 110см-20пар,  115см-20пар,  120см-20пар,  125см-20пар, 130см-15пар,  135см-15пар, | пара | 110 |
| 3 | Ботинки горнолыжные | Модель горнолыжных ботинок специально предназначенная для проката, размерные ряды с цветовой маркировкой,  Характеристики:  -жесткость ботинка от 70 до 100 единиц -внешний ботинок из износостойкого  -пластика -широкая колодка  -количество клипс не менее 3-х шт.  -кантинг (возможно без кантинга)  -модельные ряды 16/17 или 17/18 года | 23,5см-15пар,  24см-20пар,  24.5см-20пар,  25см-20пар,  25.5см-20пар,  26см-20пар,  26.5см-20пар,  27см-30пар,  27.5см-30пар,  28см-30пар,  28.5см-30пар,  29см-20пар,  29.5см-20пар,  30см.-15пар,  30.5см-15пар,  31.5см-15пар, | пара | 340 |
| 4 | Сноуборды | Модель сноуборда предназначенная для проката с передним и задним защитными бамперами.  Характеристики:  -сноуборд для подготовленной трассы  -категория (любитель, новичек)  -радиус 12-18 метров  -внутреннее наполнение (пенополиуретан либо дерево)  -модель сезона 16/17 или 17/18  -предпочитаемые бренды( Salomo, Atomic, Nideker, Burton) | 145-10,  150-20,  155-10,  160-20,  165-10, | Шт. | 70 |
| 5 | Ботинки сноубордические | Прокатная модель ботинок на шнурках, с цветовой маркировкой размеров.  Характеристики:  -шнурки  -предпочитаемые бренды( Salomo, Atomic, Nideker, Burton)  -модель сезона 16/17 или 17/18  -широкая колодка  -жесткость (мягкие-средние)  -внешний ботинок из износостойкого материала,, | 25см-15пар,  25.5см-10пар,  26см-10пар,  26.5см-15пар,  27см-10пар,  27.5см-20пар, | пара | 80 |

1) Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. Транспортировка, доставка товара на склад Покупателя осуществляются силами Поставщика и за его счет. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (сертификаты качества, сертификаты соответствия, паспорта на поставляемый товар и пр.).

2) Требования к качеству: Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения оборудования/ не менее срока гарантии, установленной заводом-изготовителя

**Спецификацию разработал:**

Ведущий специалист по операционным сервисам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Михайличенко А. Ю.