**Техническое задание**

**на выполнение работ «Изготовление, поставка торговых павильонов и крытой посадочной зоны**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Предмет выполнения работ | Изготовление, поставка торговых павильонов и крытой посадочной зоны |
| 2 | Место поставки | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Эстосадок, курорт «Красная Поляна» Центральная площадь, Парк «Времена Года» |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Срок изготовления и поставки 21 рабочий день с момента оплаты аванса |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | 1. Производство торговых павильонов 10 шт.:   - размер павильона 3\*2м  - высота стен 2,3м  Боковая стена:  - каркас хвойных пород 10\*5см  - облицовка-имитация бруса 18мм  - боковая стена имеет входную дверь 1шт  Фасадная стена:  - каркас хвойных пород 10\*5см  - облицовка-имитация бруса 18мм  Фасад имеет:  -прилавок  - открывная часть и 2 створок (влево и вправо)  Размеры створок 1,5 \* 1м  Каркас крыши:  - стропильная нога 4\*15см  - обрешотка 2,5\*15см  - конт. обрешотка брусок 4\*3см  - комплект для кровли из жёсткой металл-черепицы с саморезами.  Оснащен электричеством:  - розетка 1 шт. двойная  -выключатель  -светильник  - декоративное освещение по скатам крыши – «белт лайт» шаг 20 см    2. Крытая посадочная зона – 1шт.  - размер комплекса 5\*5м  - высота по центру 3.2м, по краю ската крыши 2.3м  - каркас брус строганный 15\*10см  - пол каркас-лаги 5\*10см  - в беседке установлены 2 стола из строганной доски 14.5\*3.6см  Стол №1 (длина, ширина, высота):  - размер 4.7м\*0.6м\*1.5м  Стол №2:  -размер4.7\*0.6м\*0.7м.  В крытом комплексе установлены 2-е барные стойки (строганная доска)  Каркас крыши:  - стропильная нога 4\*15 см  - обрешотка 2,5-15 см  - конт. обрешотка брусок 4\*3 см  - комплект для кровли из жесткой металл-черепицы с саморезами  - декоративный забор с 2-ух сторон параллельно столам  из 2-ух частей 5м\*0.3м 5м\*0.2м  Произвести доставку и установку согласно схеме (в п.9 тех.задания отражена схема), проверить работу электричества. |
| 5 | Требования к безопасности выполняемых работ | Обеспечить безопасность при установке изделий. |
| 6 | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантийный срок на изделия 1 год |
| 7 | Требования по приемке работ | В течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения Работ по Договору в полном объеме, Поставщик передает Заказчику на подпись в двух подписанных им экземплярах товарные накладные и в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и счет-фактуру. |
| 8 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Привлечение субподрядчиков возможно по согласованию с Заказчиком |
| 9 | Приложение | 1. Внешний вид торгового павильоны      1. Схема расположения объектов на площади в парке «Времена Года»      1. Зона для питания |

**Техническое задание разработал:**

*(должность специалиста, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*разработавшего техническое задание) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*(Руководитель дирекции/управления/отдела)*

*(Инициатор закупки) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*