|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к заявке  УТВЕРЖДАЮ:  Первый заместитель  генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Немцов/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**Спецификация**

на поставку запасных частей для ремонта лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Блок управления приводом дверей Fermator VVVF-4+ | Блок управления приводом дверей. Р-ры 140/275/54 мм | шт. | 2 |
| 2 | Блок управления приводом дверей Fermator VVVF-5+ | Блок управления приводом дверей. Р-ры: 124/280/32 мм | шт. | 2 |
| 3 | Вкладыш кабины "Содимас QI" L=140, Т 16 | Вкладыш-книжка EM 16 PU для башмака HSM+WSM, L140мм, ширина паза под направляющую 16мм. Материал-пластик. | шт. | 40 |
| 4 | Вкладыш противовеса "Содимас QI" | Башмак направляющих лифта Monitor пластиковый для направляющих 5мм (паз 5,5мм) | шт. | 40 |
| 5 | Вызывная панель XIZI OTIS 2 кнопки с индикатором | Вызывная панель XIZI Otis полированная, 2 кнопки с индикатором положения | шт. | 15 |
| 6 | Модуль SKiiP 25A | IGBT модуль, тиристорный и диодный модуль блока упр-я гл. приводом  SEMIKRON, SKiiP 25AC12T4V25  SK-No25238110 | шт. | 4 |
| 7 | Отводка механическая привода Fermator Premium PM, симметричная, Центральная C2 с замком CDL | Отводка механическая привода Fermator Premium PM, симметричная, Центральная C2 с замком CDL  Р-ры: 240/295/58 мм | шт. | 3 |
| 8 | Плата XIZI OTIS GESB c AML2 | Плата XIZI OTIS GECB.ASIA (ABB8) плата входов/выходов в комплекте с платой процессора AML2  Р-ры: 255/350/35 мм | шт. | 2 |
| 9 | Плата XIZI OTIS SPBC-II | Плата станции управления  Р-ры: 110/350/37 мм | шт. | 2 |
| 10 | Плата интерфейса привода дверей кабины XIZI OTIS | Плата DOORX-C PCB (интерфейса привода дверей кабины Xizi Otis)  Р-ры: 65/75/18 мм | шт. | 4 |
| 11 | Плата XIZI OTIS ЧП-402 КСА610АВS1 | Плата частотного преобразователя OVFR03B-402,  модель частотного преобразователя KAA21310ABF2 | шт. | 1 |
| 12 | Плата XIZI OTIS ЧП-403 KBL26800ACC1 | Плата частотного преобразователя OVFP03B-403,  модель частотного преобразователя KBA2131OABG5 | шт. | 1 |
| 13 | Ремень привода ДК Fermator 12мм шаг 5мм | Ремень зубчатый H=12мм, шаг 5 мм | м | 30 |
| 14 | Ремень привода ДК Eagl Fermator Premium 12,5mm | Ремень привода ДК 12,5мм с металлокордом тип Eagle для Fermator Premium. Зубья ремня-"ёлочкой", шаг-5 мм. | м | 20 |
| 15 | Ролик прижимного ремня поручня Thysson D=111, H=60 | Ролик прижимного ремня поручня эскалатора Thyssen TUGELA 962 D=111 мм, H=60 мм (6204RS x 2) | шт. | 6 |
| 16 | Частотный преобразователь XIZI OTIS KAA2131OABF1 OVFR03B-402 | Частотный преобразователь XIZI OTIS KAA2131OABF1 OVFR03B-402 | шт. | 2 |
| 17 | Частотный преобразователь XIZI OTIS KBA2131OABG5 OVFP03B-403 | Частотный преобразователь XIZI OTIS KBA2131OABG5 OVFP03B-403 | шт. | 1 |
| 18 | Ступень эскалатора XIZI OTIS ХО508 1000мм | Ступень алюминиевая 1000 мм Otis 508XO с 2-мя желт. лин., без фиксирующего пальца, крепёж на втулку | шт. | 4 |
| 19 | Башмак крепления паллеты XIZI OTIS | Крепеж паллеты траволатора Fujitec, Otis XOP-NC. Р-ры: 23/27/18 | шт. | 50 |
| 20 | Плата XIZI OTIS SOM-75R | Плата SOM-75R V1.2 (разъемы WAGO) для парной работы лифтов | шт. | 5 |
| 21 | Модуль SKiiP 13A | IGBT модуль, тиристорный и диодный модуль блока упр-я гл. приводом  SEMIKRON, SKiiP 13AC12T4V1  SK-No25231630 | шт. | 4 |
| 22 | Кнопка VR для MCS220, цвет индикации-зелёный | Кнопка антивандальная круглая VR для MCS220, цвет индикации-зеленый глазок, разьем AMP (шлифованная). Под отверстие D=28мм | шт. | 110 |

1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации. Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

3. Требования к объему предоставления гарантий качества товара: в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Спецификацию разработал:

Главный специалист по эксплуатации лифтов и ГПМ С.А.Теребов

Согласовано:

Руководитель дирекции

по эксплуатации и реконструкции Р.Ю. Жиров