**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель руководителя дирекции по эксплуатации и реконструкции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К. Ю. Яковлев /

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Техническое задание на поставку:**

СИЗ (отдел ОТ, Э и ПБ)

1. **Общие требования к поставке товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование поставляемого товара | Спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты |
| 2 | Место поставки | НАО «Красная поляна», Краснодарский край, г. Сочи, пос. Красная поляна, с. Эсто-Садок |
| 3 | Количество поставляемого товара | Согласно спецификации |
| 4 | Заказчик | НАО «Красная поляна» |
| 5 | Сроки поставки товара | 10 календарных дней с момента предоплаты |
| 6 | Условия поставки | - |
| 7 | Порядок поставки товара | 100 % заказа в течение указанного срока поставки |
| 8 | Требования к упаковке и маркировке товара | - |
| 9 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (все СИЗ должны иметь сертификаты соответствия таможенного союза или декларацию соответствия таможенного союза о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты») |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Комплектность, характеристики | Ед. изм. | Размер | Рост | Количество |
| 1 | Каска защитная Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ФАВОРИТ 75517 пазы цв. белый | Материал: ударопрочный полиэтилен  Комплектация: подбородочный ремень  Материал корпуса: полипропилен  Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка Температурный режим: от -50°C до +50°C  Крепление оголовья: в шести точках  Регулировка оголовья: ленточная  Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков  Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока | шт | 52–61 | - | 65 |
| 2 | Костюм х/б (для рабочих) «Сатурн-Н» | Комплектация: куртка, брюки  Ткань: смесовая, хлопок - 50%, полиэфир - 50%, 215 г/м², ВО  Застежка: супатная  Воротник: отложной  Карманы: на куртке - накладные полуобъемные с клапанами, на брюках - накладные полуобъемные  Цвет: темно-синий с желтым | шт | 104-108 | 158-164 | 1 |
| шт | 104-108 | 170-176 | 18 |
| шт | 104-108 | 182-188 | 13 |
| шт | 104-108 | 194-200 | 2 |
| шт | 112-116 | 170-176 | 1 |
| шт | 112-116 | 182-188 | 6 |
| шт | 88-92 | 158-164 | 1 |
| шт | 88-92 | 170-176 | 7 |
| шт | 96-100 | 158-164 | 3 |
| шт | 96-100 | 170-176 | 30 |
| шт | 96-100 | 194-200 | 22 |
| 3 | Костюм х/б (для ИТР)  «Уран» | Комплектация: куртка, брюки  Ткань: «Индестрактибл»  Состав: полиэфир – 65%, хлопок – 35%,  плотность 245 г/м2  Куртка с центральной застежкой на тесьму "молния" закрытую планкой c застежкой на потайные кнопки.  Воротник: стойка.  Верхние и боковые карманы с застежкой на тесьму "молния".  На подкладке верхнего кармана левой полочки внутренний накладной карман.  Для регулировани объема по низу хлястики с потайной застежкой на кнопки.  Вентиляционные отверстия - люверсы.  Вставки из световозвращающей ленты: на полочках и спинке  Вставки из эластичной кордуры:  -На спинке куртки: для удобства в спине при работе в наклоненном состоянии;  -В области локтей: для удобства сгибания рук в локтях  Цвет: серый с черным | шт | 104-108 | 170-176 | 3 |
| шт | 104-108 | 182-188 | 17 |
| шт | 112-116 | 182-188 | 7 |
| шт | 128-132 | 170-176 | 1 |
| шт | 88-92 | 170-176 | 3 |
| шт | 88-92 | 182-188 | 1 |
| шт | 96-100 | 158-164 | 2 |
| шт | 96-100 | 170-176 | 21 |
| шт | 96-100 | 182-188 | 13 |
| 4 | Костюм сварщика, (куртка, брюки.) «БУЛАТ» | Комплектация: куртка, брюки  Ткань: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, 550 г/м², огнестойкая пропитка.  Застежка: потайная на пуговицах  Воротник: отложной  Цвет: хаки | шт | 96-100 | 170-176 | 1 |
| шт | 104-108 | 182-188 | 1 |
| 5 | Плащ непромокаемый «Рыбак» | Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, ПВХ покрытие  Застежка: на кнопках с двойной планкой  Капюшон: убирается в карман воротника  Защитные элементы: проклеенные швы  Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов  Карманы: накладные с клапанами  Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий | шт | L | L | 50 |
| шт | XL | XL | 12 |
| шт | XXL | XXL | 10 |
| шт | XXXL | XXXL | 3 |
| 6 | Костюм защитный от водной среды «Комплект Л-1» | Комплектация: куртка, брюки цельные с бахилами, перчатки  Ткань: прорезиненная  Регулировки по ширине: ремни на брюках, бахилах, паховый ремень  Защитные элементы: эластичная лента по низу куртки и рукавов, проклеенные швы  Цвет: серый | шт | 4 | 4 | 3 |
| шт | 3 | 3 | 2 |
| 7 | Жилет сигнальный «Габарит» | Материал: трикотажное полотно, полиэфир - 100%, 120 г/м²  Застежка: текстильная  Цвет: флуоресцентный оранжевый | шт | L | L | 1 |
| шт | M | M | 15 |
| шт | XL | XL | 10 |
| шт | XXL | XXL | 3 |
| 8 | Кепка «Спец» | Ткань: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50.  Регулировки по ширине: хлястик с креплением  Цвет: синий | шт. | 52–61 | - | 4 |
| 9 | Перчатки с полимерным покрытием ПВХ «Точка» | Хлопкополиэфирная пряжа. Класс вязки 10 | пара | 10 | - | 2302 |
| 10 | Перчатки резиновые бытовые | Свойства: защита при контакте с моющими, чистящими средствами.  Материал: натуральный каучук | пара | 10 | - | 564 |
| 11 | Перчатки (краги) сварщика «G540» | Защищают руки от искр, брызг раскаленного металла, повышенных температур.  Конструктивные особенности: пятипалые  Материал: спилок | пара | 10 | - | 24 |
| 12 | Щиток сварщика со светофильтром  «РОСОМЗ ПРЕМЬЕР 2 НН-7» | Откидная рамка светофильтра, для проведения шлифовальных работ.  Степень затемнения: 9  Размер светофильтра: 110 × 90 мм  Поле зрения светофильтра: 110 × 90 мм  Защита от УФ и ИК-лучей: есть  Система отвода выдыхаемого воздуха: есть  Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть  Возможность замены светофильтра: есть  Температурный режим: от -40 °C до +70 °C | шт. | 52–61 | - | 2 |
| 13 | Очки защитные  «РОСОМЗ УНИВЕРСАЛ ТИТАН О37» | Цвет линзы: серый  Оптический класс: №1 (не дают искажений)  Материал линзы: плексиглас  Материал оправы: пластик  Защита: от механического воздействия, абразива, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения  Покрытие: против царапин и истирания  Регулировка дужек: по длине и углу наклона | шт. | универсальн. | - | 134 |
| 14 | Респиратор (от пыли)  «3М 8101» | Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)  Внутренний слой: гипоаллергенный материал  Фильтр: электростатического действия  Клапан выдоха: нет  Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, повышенная влажность. | шт. | универсальн. | - | 105 |
| 15 | Респиратор (от газов) РУ-60М | Полумаска фильтрующая, фильтрующий фильтр. Защита от органических паров с температурой кипения выше 60°С и аэрозолей. Устойчив к запылению. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: FFP 2 (до 12 ПДК) гипоаллергенный материал | шт. | универсальн. | - | 30 |
| 16 | Сапоги резиновые ПВХ «Байард» | Верх обуви: ПВХ  Подкладка: трикотаж  Утеплитель: шерстяной чулок  Тип подошвы: однослойная  Подошва: плотный ПВХ(от -10 °Cдо +30 °C)  Метод крепления: литьевой | пара | 41 |  | 2 |
| пара | 42 |  | 3 |
| пара | 43 |  | 3 |
| пара | 44 |  | 1 |
| пара | 45 |  | 1 |
| 17 | Сапоги резиновые с жестким подноском ПВХ | Верх обуви: ПВХ  Подкладка: трикотаж  Подносок: сталь (200 Дж)  Тип подошвы: однослойная  Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C)  Метод крепления: литьевой  Цвет: оливковый | пара | 38 |  | 2 |
| пара | 39 |  | 3 |
| пара | 40 |  | 4 |
| пара | 41 |  | 10 |
| пара | 42 |  | 31 |
| пара | 43 |  | 24 |
| пара | 44 |  | 11 |
| пара | 45 |  | 5 |
| пара | 46 |  | 3 |
| 18 | Ботинки кожаные (рабочие) «Трейл Икс» | Верх обуви: натуральная кожа  Подкладка: «дышащий» трикотажный материал, спилок подкладочный  Подносок: сталь (200 Дж)  Тип подошвы: двухслойная  Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 °C)  Метод крепления: литьевой  Цвет: черный | пара | 39 |  | 1 |
| пара | 40 |  | 7 |
| пара | 41 |  | 7 |
| пара | 42 |  | 31 |
| пара | 43 |  | 18 |
| пара | 44 |  | 11 |
| пара | 45 |  | 5 |
| пара | 46 |  | 1 |
| пара | 48 |  | 2 |
| 19 | Ботинки кожаные с жестким подноском (женские) «Трейл Леди Икс» | Верх: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 °C) Метод крепления: литьевой Цвет: черный | пара | 37 |  | 1 |
| пара | 38 |  | 3 |
| пара | 41 |  | 1 |
| пара | 43 |  | 1 |
| 20 | Боты (галоши) диэлектрические | Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1 кВт. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30 до +50°С.  Высота бот: не менее 160 мм.  Верх обуви: резина  Тип подошвы: однослойная  Подошва: резина  Метод крепления: формовой  Цвет: белый | пара | 39 |  | 2 |
| пара | 40 |  | 1 |
| пара | 41 |  | 3 |
| пара | 42 |  | 2 |
| пара | 43 |  | 3 |
| пара | 44 |  | 1 |
| пара | 45 |  | 3 |
| пара | 46 |  | 3 |
| 21 | Перчатки диэлектрические | Перчатки защитные диэлектрические:  Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000 В как основное средство защиты, свыше 1000 В - как дополнительное.  Защищают от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей | пара | - | - | 18 |
| 22 | Пояс предохранительный СП-03 | Страховочная привязь, состоящая из наплечных и набедренных ремней и широкого предохранительного пояса  Одна точка крепления на спине и две на поясе  В комплекте строп-лента. | шт | Размер М (940-1240 мм) | - | 28 |
| 23 | Наушники противошумные  «РОСОМЗ СОМЗ 3-1 60100» | Материал оголовья: пластик  Тип оголовья: стандартное  Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан  Акустическая эффективность (SNR): 27 дБ | шт | универсальн. | - | 36 |
| 24 | Костюм на утепляющей прокладке (для рабочих, куртка, полукомбинезон.), мужской «Иней» | III климатический пояс  Комплектация: куртка, полукомбинезон  Ткань верха: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 235 г/м², ВО.  Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя.  Капюшон: утепленный, съемный на кнопках  Регулировки по ширине: по низу куртки, поясу, лицевому вырезу капюшона, манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке  Карманы: нагрудный с клапаном для рации, нижние с клапанами, карман на рукаве  Цвет: васильковый с желтым | шт | 104-108 | 158-164 | 1 |
| шт | 104-108 | 170-176 | 18 |
| шт | 104-108 | 182-188 | 20 |
| шт | 104-108 | 194-200 | 2 |
| шт | 112-116 | 170-176 | 1 |
| шт | 112-116 | 182-188 | 8 |
| шт | 112-116 | 194-200 | 1 |
| шт | 120-124 | 170-176 | 1 |
| шт | 88-92 | 158-164 | 1 |
| шт | 88-92 | 170-176 | 8 |
| шт | 96-100 | 158-164 | 4 |
| шт | 96-100 | 170-176 | 40 |
| шт | 96-100 | 182-188 | 26 |
| 25 | Куртка на утепляющей прокладке (для ИТР), мужская «Гудзон» | Ткань верха: полиэфир - 100%  Утеплитель: синтетический утеплитель, 300 г/м²  Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на кнопках  Капюшон: съемный на молнии, подкладка и опушка из искусственного меха.  Регулировки по ширине: кулиска по низу изделия, эластичный шнур с фиксаторами по лицевому вырезу капюшона  Карманы: прорезные нагрудные на молнии, нижние в швах на молнии с клапанами, прорезной на рукаве с застежкой на молнии  Цвет: темно-синий | шт | L |  | 17 |
| шт | M |  | 25 |
| шт | XL |  | 9 |
| шт | XXL |  | 13 |
| шт | XXXL |  | 1 |
| 26 | Брюки на утепляющей прокладке «Флай» | I и II климатические пояса  Ткань верха: полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие.  Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя  Регулировки по ширине: пояс с эластичной тесьмой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви  Карманы: на молнии с клапаном  Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части.  Цвет: черный | шт | 104-108 | 170-176 | 3 |
| шт | 104-108 | 182-188 | 9 |
| шт | 104-108 | 194-200 | 7 |
| шт | 112-116 | 182-188 | 3 |
| шт | 112-116 | 194-200 | 3 |
| шт | 128-132 | 170-176 | 1 |
| шт | 88-92 | 170-176 | 2 |
| шт | 88-92 | 182-188 | 1 |
| шт | 96-100 | 158-164 | 2 |
| шт | 96-100 | 170-176 | 20 |
| шт | 96-100 | 182-188 | 11 |
| 27 | Куртка утепленная «Спец » | V и Особый климатические пояса  Ткань: микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембрана  Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя – куртка, 2 слоя – брюки.  Застежка: на молнии  Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный  Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию  Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, усилительные накладки в области коленей, по низу на внутренней части брюк.  Регулировки по ширине: куртка - по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов; брюки - пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви  Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и рукавам, низу брюк.  Цвет: серый с красным и черным | шт | 104-108 | 170-176 | 4 |
| шт | 104-108 | 182-188 | 2 |
| шт | 112-116 | 170-176 | 1 |
| шт | 112-116 | 182-188 | 2 |
| шт | 96-100 | 158-164 | 1 |
| шт | 96-100 | 170-176 | 4 |
| шт | 96-100 | 182-188 | 2 |
| 28 | Брюки утепленные «Спец » | IV и Особый климатические пояса  Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon®  Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя  Застежка: на молнии с защитной планкой  Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу для удобства надевания обуви  Карманы: верхний с влагостойкой молнией, боковые на молнии с клапаном, накладные с клапанами  Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части.  Цвет: серый с красным и черным | шт | 104-108 | 170-176 | 4 |
| шт | 104-108 | 182-188 | 2 |
| шт | 112-116 | 170-176 | 1 |
| шт | 112-116 | 182-188 | 2 |
| шт | 96-100 | 158-164 | 1 |
| шт | 96-100 | 170-176 | 4 |
| шт | 96-100 | 182-188 | 2 |
| 29 | Костюм зимний сварщика «Бастион плюс» | Комплектация: куртка, брюки  Ткань верха: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок (кожа) - 100%  Утеплитель: ватин, 2 слоя  Цвет: черный | шт | 96-100 | 158-164 | 1 |
| шт | 104-108 | 194-200 | 1 |
| 30 | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (мужские) «Трейл Фриз» | Верх обуви: натуральная кожа  Утеплитель: искусственный мех  Подносок: сталь (200 Дж)  Тип подошвы: двухслойная  Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 °C)  Метод крепления: литьевой  Цвет: черный  Особенности модели:  Утеплитель - искусственный мех высокой плотности | пара | 39 |  | 2 |
| пара | 40 |  | 7 |
| пара | 41 |  | 10 |
| пара | 42 |  | 41 |
| пара | 43 |  | 32 |
| пара | 44 |  | 14 |
| пара | 45 |  | 9 |
| пара | 46 |  | 4 |
| пара | 48 |  | 1 |
| 31 | Ботинки утепленные кожаные (ИТР) «M&G МЕЛЬБУРН» | Низкий вес  Вкладная стелька анатомической формы  Верх обуви: натуральная кожа  Подкладка: текстильный материал  Тип подошвы: однослойная  Подошва: полиуретан (от -20 °C до +80 °C)  Метод крепления: литьевой | пара | 38 |  | 2 |
| пара | 40 |  | 1 |
| пара | 41 |  | 6 |
| пара | 42 |  | 16 |
| пара | 43 |  | 16 |
| пара | 44 |  | 8 |
| пара | 45 |  | 8 |
| пара | 46 |  | 5 |
| 32 | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (женские) «Трейл Леди Фриз» | Материал верха обуви: Натуральная кожа  Утеплитель: шерстяной мех  Подносок: композит 200Дж  Подошва / низ обуви: ПУ/ТПУ | пара | 37 |  | 1 |
| пара | 38 |  | 3 |
| пара | 39 |  | 1 |
| пара | 41 |  | 2 |
| 33 | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (электрики на склонах) «Трейл Винтер» | Верх обуви: натуральная кожа  Подкладка: натуральный мех  Подносок: композит (200 Дж)  Тип подошвы: двухслойная  Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 °C)  Метод крепления: литьевой  Цвет: черный | пара | 41 |  | 4 |
| пара | 42 |  | 6 |
| пара | 43 |  | 3 |
| пара | 44 |  | 1 |
| пара | 45 |  | 1 |
| пара | 46 |  | 1 |
| 34 | Шапка зимняя «Скейтер-3» | Ткань: трикотажное полотно, акрил - 100%  Утеплитель  Цвет: черный | шт | 52-61 | - | 62 |
| 35 | Перчатки с защитным покрытием морозостойкие | Перчатки стойкие к истиранию и воздействию низких температур:  Ворсовая внутренняя поверхность, защитное рельефное покрытие из натурального латекса на ладонной части. | пара | 10 | - | 100 |
| 36 | Перчатки зимние (электрики на склонах) «Винтер» | Регулируются хлястиком с текстильной застежкой, в верхней части регулируются по ширине с помощью эластичного шнура и фиксатора.  Отличительные особенности:  покрытие из ПВХ обеспечивает износостойкость.  утеплитель 40г/м2 обеспечивает комфорт зимой.  подкладка из полиэфира 100%  Регулируются хлястиком с текстильной застежкой, в верхней части регулируются по ширине с помощью эластичного шнура и фиксатора. | пара | 10 | - | 16 |
| 37 | Противогаз защитный ШМП к ППФ А2 | Материал лицевой части: резина  Температурный режим: от -40°С до +50°С  Фильтр к промышленному противогазу ППФ-5.  Марка: А2 | шт. | универсальн. | - | 5 |

Требования, предъявляемые к товару:

1. Все СИЗ должны иметь сертификаты соответствия таможенного союза или декларацию соответствия таможенного союза о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

2. Часть поставляемого товара в количестве 303 шт., в том числе:

Костюм х/б (для рабочих) «Сатурн-Н» - 104 шт.

Костюм х/б (для ИТР) «Уран» - 68 шт.

Костюм на утепляющей прокладке (для рабочих, куртка, полукомбинезон.), мужской «Иней» - 131 шт.

должна быть с нанесенной на товар фирменной символикой курорта «Горки город» способом вышивки надписи «Горки город», согласно рис.:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

3. Место размещения надписи: на грудь изделия с правой стороны над нагрудным карманом.

4. Характеристики надписи: цвет вышивки белый, вышивка фона не предполагается.

Размер надписи на груди 10 см в ширину, высота пропорционально.

5. Тип и гарнитура шрифта текстового блока логотипа «Горки Город»: Swift Bold Italic, шрифт прописной с наклоном.

6. Требования к нанесению текстового блока логотипа «Горки город» способом вышивки на товара- недопустимые трансформации текстового блока логотипа «горки город», нельзя сжимать фирменный блок, нельзя растягивать фирменный блок, нельзя поворачивать фирменный блок.

**Спецификацию разработал:**

*Главный специалист А. С. Оселедец*

**Согласовано:**

*Начальник отдела П. В. Мажаров*