|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к заявке  УТВЕРЖДАЮ:  Заместитель руководителя дирекции  по эксплуатации и реконструкции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.С. Глебов/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

**Спецификация**

**Поставка спасательного снаряжения для укомплектования канатных дорог для работы аварийно – спасательного формирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во/**  **комплектность** | **Марка товара, товарный знак** | **Изготовитель/**  **страна происхождения** | **Артикул** | **Технические характеристики** |
| 1 | Баул | Шт. | 10 | The North Face | США | BASE CAMP DUFFEL L. | Вес (кг): 1.84 Материал: 1000D TPE laminate, 840D ballistics nylon Объем (л): 95 |
| 2 | Каска | Шт. | 20 | Petzl | США | ALVEO VENT | Система регулировки размера CenterFit.  Сертификация: CE EN 12492 \*; UIAA- ANSI Z89.1-2009 Type I Class C.  Вес: 345 г. |
| 3 | Привязь | Шт. | 20 | Petzl | Франция | AVAO BOD CROLL FAST | цвет black, размер 2  Сертификация: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813  Материалы: нейлон, полиэстер, алюминий, сталь |
| 4 | Косынка спасательная | Шт. | 10 | Petzl | Франция | BERMUDE | Сертификаты: CE EN 1498  Вес: 795 г |
| 5 | Страховочное устройство | Шт. | 20 | Petzl | Франция | RIG | Сертификаты: ГОСТ,  CE EN 12841 класс C,  CE EN 341 тип A, NFPA 1983  Вес (кг): 0.380 |
| 6 | Петля | Шт. | 40 | Petzl | Франция | FIN ANNEAU | размер 120 |
| 7 | Блок ролик для спасработ | Шт. | 10 | Petzl | Франция | ROLLCAB | Сертификат CE EN 1909.  Вес: 1470 г.  Рабочая нагрузка: 5 кН. |
| 8 | Зажим | Шт. | 10 | Petzl | Франция | ACSENCION | Вес: 165 г.  Для веревок диаметром 8-13 мм.  Сертификация: CE EN 567, CE EN 12841 тип B, NFPA 1983 Technical Use. правый |
| 9 | Зажим | Шт. | 10 | Petzl | Франция | ACSENCION | Вес: 165 г.  Для веревок диаметром 8-13 мм.  Сертификация: CE EN 567, CE EN 12841 тип B, NFPA 1983 Technical Use. левый |
| 10 | Карабин | Шт. | 120 | Petzl | Франция | WILLIAM-SCREW LOCK | Нагрузка: 27 кН по продольной оси, 8 кН с открытой защелкой, 8 кН по поперечной оси.  Раскрытие: 28 мм  Вес: 85 г |
| 11 | Карабин | Шт. | 20 | Petzl | Франция | MGO 110 | Нагрузка: 23 кН по продольной оси и при открытой защелке  Раскрытие: 110 мм  Сертификат: CE EN 362  Вес: 940 г |
| 12 | Самостраховка | Шт. | 20 | Petzl | Франция | PROGRESS | Материалы: нейлон, полиэстер.  Длинна: длинный конец 65 см, короткий конец 30 см.  Вес: 150 г.  Сертификаты: CE EN 354, EAC. | Франция |
| 13 | Cтроп регулируемый | Шт. | 10 | Petzl | Франция | GRILLON | Сертификация: CE EN 795 B, EAC  Материалы: нейлон, полиэстер, алюминий |
| 14 | Лесенка | Шт. | 10 | Petzl | Франция | LOOPING | Вес: 145 г. |
| 15 | Веревка статическая | Шт. | 10 | Petzl | Франция | CLUB | цвет ORANGE, размер 70м. |
| 16 | Перчатки защитные | Шт. | 20 | Petzl | Франция | CORDEX PLUS | цвет TAN, размер XL |

1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. «Средства защиты от падения с высоты, а также их элементы должны иметь сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику заверенные копии данных сертификатов».

3. Требования к объему предоставления гарантий качества товара: в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

4. Транспортировка, доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный специалист по комплектации ЗИП |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.Н. Гурылев/ | | |
| Начальник управления по эксплуатации спортивных объектов |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.Л. Лолуа/ |  |  |