Заместитель руководителя Дирекции

по эксплуатации и реконструкции

К.Ю. Яковлев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство дистанционного пуска Рубеж УДП 513-10 «Пуск дымоудаления», исполнение 1 | **Основные характеристики**  Тип -Охранно-пожарный  Линия связи - 4-х проводная  Напряжение питания постоянного тока- 30 В  Потребляемый ток в дежурном режиме - 0.05 мА  Степень защиты - IP31  **Дополнительные характеристики**  Диапазон рабочих температур - От -40С° до +60С°  Материал корпуса – Пластик  Цвет - Оранжевый  Габариты - 88 x 85 x 46 мм  Вес нетто - 0.15 кг  Вес брутто - 250 г | 46 | шт. |
| 2 | Кабель – канал ПВХ 10х15 | Размер - 15x10мм  Цвет - белый  ЭЛЕКОР (144м) (CKK10-015-010-1-K01)  Страна Россия  Производитель IEK  Серия Элекор | 200 | м |
| 3 | Труба гофрированная гибкая из самозатухающего ПВХ-пластиката | Технические характеристики  Техническое исполнение  УХЛ 2 по ГОСТ 15150.69  Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254.96 (МЭК529.89)  Температура монтажа от -5°С до +60°С  Диаметр – 20мм  Температура эксплуатации от -25°С до +60°С (при отсутствии механических воздействий)  Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) свыше 350 Н на 5 см (лёгкая)\*;  свыше 750Н на 5 см (тяжёлая)\*; свыше 1250 Н на 5 см (сверхтяжёлая)\*  Цвет серый RAL 7035  Минимальный радиус изгиба 3 диаметра  Диэлектрическая прочность  не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)  Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)  Нагревостойкость, тепло и огнестойкость соответствует ГОСТ Р 17675.87; не поддерживает горение, тест проволокой нагретой до 650°С | 400 | м |
| 4 | Дюбель – гвоздь | * Диаметр дюбеля 5 мм * Длина дюбеля  25 мм * Диаметр шурупа (самореза)  3.5 мм * Длина шурупа  30 мм * Тип головки шурупа (самореза)  потайная * Шлиц шурупа (самореза)  Pozidriv * Размер используемой насадки (ключа)  PZ2 * Диаметр отверстия  5 мм * Глубина отверстия  30 мм * Толщина прикрепляемого материала  2 мм * Диаметр бортика  7 мм | 300 | шт. |
| 5 | Держатель (клипса) для труб | * Кол-во акустичесих выходов:10 * Цвет: Серый * Тип крепления: Отверстие под винт/шуруп * Материал: Пластик * Подходит для сборок (наборный):1 * Подходит для труб диаметром, мм:20 * Макс. количество труб:1 * Диаметр: 20мм * Производитель: АО «ДКС» * Страна: Россия | 170 | шт. |

**Спецификацию разработал:**

*Главный менеджер*

*по обслуживанию автоматики*

*систем противопожарной защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Левченко /*

*(подпись) ( Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник управления*

*по эксплуатации зданий, сооружений*

*и инженерной инфраструктуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.В. Жуков /*

*(подпись) (Ф.И.О.)*