|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Руководитель дирекции  по эксплуатации и реконструкции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю. Жиров/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**Спецификация**

на поставку гидроцилиндра и насосов фирмы ENERPAC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоцелевой цилиндр одностороннего действия с полым штоком  **ENERPAC**  **RCH-123** | Мощность 13тн(125кН)  Ход штока 76мм  Эффективная площадь цилиндра 17,9см2  Oбъем масла 136см3  Выс. в слож. сост. 184мм  С выд. шток. 260мм  Внеш. диам. 69мм  Диам. отв. штока 19,6мм  Вес 4,4кг | шт. | 1 |
| 2 | Двух-  ступенчатый насос  **ENERPAC P-142** | Объем масла в резервуаре 327см3  Давление:  1я ступень 13 Бар  2 я ступень 700 Бар  Подача масла на один ход поршня:  1я ступень 3,62см3  2 я ступень 0,90см3  Maкс. усилие на ручке 35,4кг  Ход штока насоса 12,7мм  Масса 2,4кг | шт. | 3 |

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. Должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации.

Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и гигиенические сертификаты.

Объем предоставления гарантий качества товара должен соответствовать технической документации завода-изготовителя.

**Спецификацию разработал:**

Специалист по эксплуатации систем ВиК С.М.Кобец

**Согласовано:**

Начальник отдела канатных дорог М.Н.Данилов

Заместитель начальника отдела С.С.Кукуманов

канатных дорог

Заместитель руководителя дирекции С.С.Глебов