**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**

**поставки товара**

г. Сочи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»),** именуемое в дальнейшем «**Покупатель»**, в лице Первого заместителя генерального директора Немцова Александра Вячеславовича, действующего на основании Доверенности №1 от 01.01.2017, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**)**, именуемое далее **«Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Положения о закупке товаров, работ, услуг НАО «Красная поляна», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю **малый лесопатрульный комплекс (МЛПК),** (далее – Товар), наименование, стоимость и количество которого определены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), технические характеристики Товара определены в Приложении №2 к настоящему Договору, в обусловленный настоящим Договором срок, в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, а Покупатель обязуется принять и оплатить Поставщику стоимость поставленного Товара в установленном настоящим Договором порядке.
   2. Поставщик гарантирует покупателю передать Товар, принадлежащий Поставщику на праве собственности, свободным от любых прав и притязаний третьих лиц на него, в том числе не проданный, не заложенным, не отчужденным каким-либо иным способом, не находящимся под арестом, в отношении которого отсутствуют какие-либо иные ограничения для его продажи.
   3. Поставщик осуществляет доставку Товара на склад Покупателя, находящийся по адресу: 354392, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эстосадок, Горки Город, отметка +960, по наименованию, количеству и ассортименту в соответствии со [Спецификацией](consultantplus://offline/ref=51EA95C81CD7D384B13068BFBF539B884D2C13E31BD862BEED758E76uEHCJ) (Приложение №1 к настоящему Договору).
2. **ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА**
   1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя по адресу, указанному в п.1.3 настоящего Договора.
   2. Срок поставки Товара – не более 30 (Тридцати) рабочих дней со дня перечисления Покупателем авансового платежа на расчётный счёт Поставщика.
   3. Все документы, имеющие отношение к поставке Товара (в том числе счет-фактура, товарная накладная, сопроводительные документы и др.), должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   4. Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации поставка Товаров относится к лицензируемому виду деятельности, то Поставщик должен передать Покупателю копию лицензии одновременно с передачей Товара Покупателю.
   5. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе отказаться от его приемки и оплаты. При этом Поставщик обязан вернуть Покупателю авансовый платеж в порядке, предусмотренном в п.4.7. Договора.
   6. Поставщик вправе исполнять свои обязательства по поставке Товара после истечения срока, указанного в Договоре, только с письменного согласия Покупателя.
   7. Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру Товара и гарантирующей его сохранность во время его транспортировки и всего времени хранения. Тара и упаковка возврату не подлежит, и их стоимость входит в стоимость Товара

Транспортные средства, используемые Поставщиком для доставки Товара, должны соответствовать установленным требованиям и нормам, а также предоставляться, исходя из характеристик Товара, подлежащего перевозке. Поставщик несет ответственность за сохранность и качество Товара, обеспечение надлежащей упаковки в момент перевозки до склада Покупателя по адресу, указанному в п.1.3 настоящего Договора.

* 1. В случае поставки Товара без тары и (или) упаковки, либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Покупатель вправе не принимать указанный Товар, а потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар надлежащим образом, либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку в течение 24 часов с момента поставки Товара или предъявить к Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества
  2. Погрузка Товара на транспорт Поставщика производится силами Поставщика.
  3. Приемка Товара по количеству и стоимости производится в момент поставки Товара по месту нахождения Покупателя, что подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной, а по качеству – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки.
  4. Приемка поставленного Товара производится Покупателем по товарным и сопроводительным документам (счету-фактуре, накладным, упаковочным ярлыкам и др.)

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. *Поставщик обязан:*
      1. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара по адресу, указанному в п.1.3. Договора, уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке. Вышеназванное уведомление направляется Поставщиком Покупателю по факсу/электронной почте:  [u.kozmenko@karousel.ru](mailto:u.kozmenko@karousel.ru) . Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара с предварительного согласования Покупателя.
      2. Передать Товар, соответствующий условиям настоящего Договора, в обусловленный настоящим Договором срок.
      3. При подписании товарной накладной представить Покупателю - паспорт транспортного средства, оформленный в соответствии требованиям законодательства РФ и Приказом МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134 от 23 июня 2005 года «Об утверждении положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств» на каждую единицу транспортного средства; руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сервисную книгу, -сертификаты соответствия Госстандарта России (системы сертификации ГОСТ Р) с соответствующей маркировкой товара на Товар и установленные агрегаты и оборудование; и т.п. и/или иные документы, подтверждающие качество Товара, гарантию, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, ключи в количестве 2комплектов. Все документы должны быть выписаны на Покупателя.
      4. Устранять недостатки Товара и некомплектность, осуществлять замену некачественного Товара за свой счёт в срок, установленный настоящим Договором;
      5. В момент поставки Товара Поставщик передает Покупателю оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ счет-фактуру и товарную накладную по форме ТОРГ-12 (далее – товарная накладная), подтверждающих исполнение обязательств по Договору.
   2. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
   3. *Покупатель обязан:*
      1. Принять Товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и иных характеристик Товара а также предоставления Поставщиком Покупателю в полном объеме документов, предусмотренных п.3.1.3. настоящего Договора, подписать товарную накладную;
      2. Оплатить Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
   4. Если поставка Товара в срок становится невозможной по любым причинам, не зависящим от Покупателя, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать возмещения убытков.
   5. Зарегистрировать в ГИБДД МВД России г. Сочи транспортное средство (Базовый автомобиль **УАЗ -390945 «Фермер»**) своими силами и за свой счет .
2. **ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору (цена Договора) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, *в т.ч. НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек/НДС не предусмотрен (порядок начисления НДС определяется по итогам проведения закупки).*.
   2. Цена Договора является предельной и подлежит соразмерному уменьшению в случае поставки Товара в объеме меньшем, чем указано в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). В цену Договора включены стоимость Товара, доставка Товара до склада Покупателя, по адресу, указанному в п.1.3 настоящего Договора, стоимость гарантийного обслуживания согласно раздела 6 настоящего Договора, стоимость работ по предпродажной подготовке, оформление сопроводительной документации, в том числе сертификатов соответствия, погрузочно-разгрузочные работы, таможенные экспортные и импортные пошлины (если применимо), применимые налоги, установленные законодательством РФ, действующие на момент заключения Договора, а также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Договору.
   3. Стоимость за единицу Товара, указанной в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) является твердой и не подлежит изменению на весь срок исполнения Договора.
   4. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

- Покупатель производит предоплату в размере 70% (семьдесят процентов) от стоимости поставляемого Товара, указанной в п.4.1. Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек, *в т.ч. НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек/НДС не предусмотрен (порядок начисления НДС определяется по итогам проведения закупки)*, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора обеими Сторонами и получения от Поставщика оригинала счета на оплату.

- Оставшиеся 30% (тридцать процентов), от стоимости поставляемого Товара, указанной в п.4.1. Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек, *в т.ч. НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек/НДС не предусмотрен (порядок начисления НДС определяется по итогам проведения закупки)*, Покупатель оплачивает в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приемки Товара и подписания Сторонами накладной по форме ТОРГ-12, получения от Поставщика оригинала счета на оплату.

Платежи по настоящему Договору производятся Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

* 1. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств, указанных в п.4.1. Договора, с расчетного счета Покупателя по реквизитам, указанным п. 14 настоящего Договора.
  2. После перечисления Покупателем предварительной оплаты в соответствии с действующим законодательством (п. 3 ст. 168 НК РФ) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения денежных средств Поставщик обязан передать Покупателю оформленную счёт-фактуру на сумму предварительной оплаты. В счёте-фактуре должны быть указаны номер Договора и номер платёжно-расчётного документа.
  3. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Покупатель вправе до фактической приемки Товара и подписания товарной накладной, товарно-транспортной накладной, требовать от Поставщика возврата оплаченного аванса в течение 24 (двадцати четырех) часов, после получения от Покупателя соответствующего требования.

1. **ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА**
   1. Приемка-передача Товара осуществляется по месту нахождения Покупателя, указанному в п.1.3 настоящего Договора по качеству согласно «Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7) (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997), по количеству согласно «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).
   2. Приемка поставленного Товара производится Покупателем по товарным и сопроводительным документам (счету-фактуре, накладным, упаковочным ярлыкам и др.)
   3. Документом, подтверждающим, что Покупатель принял Товар, является товарная накладная (ТОРГ-12), подписанная уполномоченным представителем Покупателя и скрепленная оттиском печати Покупателя. При необходимости по требованию Покупателя Поставщик дополнительно к товарной накладной предоставляет товарно-транспортную накладную (унифицированная форма 1-Т). Датой поставки считается дата подписания Покупателем товарной накладной.
   4. Право собственности на передаваемый Товар, риск утраты и гибели указанного Товара переходят от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами товарной накладной.
   5. В случае просрочки поставки партии Товара/части Товара, в том числе, если Покупатель в порядке, предусмотренном п. 2.6 настоящего Договора, согласился принять Товар после установленного в п.2.2. Договора срока, Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает последнему штрафную неустойку за недопоставку или просрочку поставки Товара следующем размере:

* при просрочке на срок до 5 (пяти) рабочих дней – в размере 3% (трех процентов) от стоимости Товара, поставка которого была полностью или частично просрочена;
* при просрочке на срок от 6 (шести) до 10 (десяти) рабочих дней – в размере 7% (семи процентов) от стоимости Товара, поставка которого была полностью или частично просрочена;
* при просрочке поставки свыше 10 (десяти) рабочих дней – в размера 10% (десяти процентов) от стоимости Товара, поставка которого была полностью или частично просрочена

1. **КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**
   1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, СанПиНов, принятых для данного вида Товаров, качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.
   2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпущенным не ранее 2016г., не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
   3. Поставляемый товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется, и соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 №184- ФЗ «О техническом регулировании»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габаритов, фасонов, расцветки или комплектации».
   4. Поставляемый товар должен иметь сертификаты соответствия Госстандарта России (система сертификации ГОСТ Р) с соответствующей маркировкой товара для Товара и установленные агрегаты и оборудование.
   5. Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиям изготовителя, нормативными правовыми актами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе:

-ГОСТ Р 51709-2001 . Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» (утв. Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 01.02.2011г. № 47-ст).

- Приказ МВД России N 496, Минпромэнерго России N 192, Минэкономразвития России N 134 от 23.06.2005 (ред. от 17.11.2014) «Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств»;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51709-2001. «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» (утв. Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 01.02.2001г. № 47-ст);

- Приказ Росстандарта от 05.12.2013 N 2168-ст «Об утверждении национального стандарта».

- ГОСТ Р 12.2.144-2005 «Автомобили пожарные. Требования безопасности. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53328-2009 «Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний» и требованиям технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ».

-

- ГОСТ Р 52283‑2004 «Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

* 1. Поставляемый Товар должен иметь паспорт транспортного средства, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положением Постановление Правительства РФ от 18.05.1993 г. № 477 «О введении паспортов транспортных средств» на каждую единицу транспортного средства.
  2. Характеристики и размеры поставляемого Товара должны соответствовать характеристикам и размерам, предусмотренным в Приложении № 2 к Договору.
  3. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара техническим условиям завода изготовителя, требованиям ГОСТов и иных правил и норм, действующих на территории Российской Федерации, а также требованиям Заказчика.
  4. Гарантия качества на Товар:

- на базовый автомобиль **УАЗ -390945 «Фермер»** - согласно гарантии завода-изготовителя ОАО «УАЗ» - 24 месяца считая с момента подписания Покупателем товарной накладной при условии, что за этот период общий (приведенный) пробег автомобиля не превышает 80000 км

- на пожарно-техническое вооружение (ПТВ) – действует в течение срока, установленного заводом - изготовителем, считая с момента подписания Покупателем товарной накладной, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи, товарных и товарно-транспортных накладных.

* 1. Гарантийное обслуживание базового автомобиля **УАЗ -390945 «Фермер»** будет производиться у официального дилера УАЗ г. - ООО «АВТОГРАД – СЕРВИС», расположенного по адресу г. Сочи, ул. Краснодонская, 44.
  2. Гарантия изготовителя действительна при условии своевременного выполнения контрольно-осмотровых (диагностических) и регламентных работ в рамках планового технического обслуживания на авторизованных сервисных станциях, указанных в Сервисной книжке выполняющих эти работы по договору с заводом-изготовителем.
  3. В случае устранения дефектов в Товаре/деталях, на который установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог эксплуатироваться из-за обнаруженных недостатков. При замене Товара в целом или отдельных деталей гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
  4. Применяемые при гарантийном обслуживании запасные части и материалы должны иметь паспорта, сертификаты или ярлыки, выдаваемые предприятиями-изготовителями, или сопроводительные документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям стандартов, технических условий или другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
  5. Гарантийный ремонт заключается в проведении работ по устранению дефектов и их последствий и направленных на полное восстановление работоспособности систем, агрегатов, узлов и Товара в целом.
  6. На Товар должна быть предоставлена вся требуемая документация (сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты и т.д.).
  7. В случае непредоставления Поставщиком перечисленных в пп 2.3.- 2.4 Договора документов, либо представления документов, оформленных ненадлежащим образом, Покупатель вправе отказаться от приемки такой партии Товара.
  8. Поставщик обязуется устранить все выявленные нарушения, или возвратить стоимость поставленного некачественного Товара в течение 24 (двадцати четырех) часов или заменить Товар ненадлежащего качества – в течение 24 (двадцати четырех) часов, или принять товар обратно в течение 24 (двадцати четырех) часов, после получения от Покупателя соответствующей претензии.
  9. Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке Товара указанного вида (рода), обеспечивать полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.
  10. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование Товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок, в случае, если он установлен.
  11. В случае поставки Товара иностранного производства инструкция по эксплуатации и иная документация на Товар должна быть переведена и предоставлена на русском языке.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. За качество поставленного Товара Поставщик несёт ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
   3. В случае нарушения Поставщиком иных условий Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 10% (десяти процентов) от цены настоящего Договора, указанной в п. 4.1, за каждый случай нарушения. Оплата неустойки производится на основании письменного требования Покупателя и счета на оплату неустойки. Счет подлежит оплате в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения Поставщиком.
   4. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктами 7.3, 5.6. настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке удержать сумму начисленных штрафов и пени из сумм, подлежащих оплате Поставщику.
   5. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки Товара начисляется до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество Товара.
   6. В случае, если третьими лицами Покупателю будут предъявлены требования о возмещении убытков и иного ущерба, причиненного вследствие недостатков Товара Поставщика, Поставщик обязуется возместить Покупателю все суммы, перечисленные им такому третьему лицу в качестве возмещения причиненных убытков и иного ущерба, а также убытки Покупателя, возникшие в связи с исполнением такого требования.
2. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

**(ФОРС-МАЖОР)**

* 1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если их неисполнение является последствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредсказуемых обстоятельств, возникших в период действия настоящего Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее только «Затронутая сторона») не может реально влиять и которые не могла реально предвидеть, а именно: наводнения, землетрясения, извержения вулкана, ураганы, смерчи, войны и военные действия, блокады, запреты на импорт или экспорт. Пожары и забастовки признаются обстоятельствами непреодолимой силы, если они не являются следствием виновного и/или небрежного действия/бездействия Затронутой стороны и/или ей контролируемых лиц (работники, поставщики, консультанты и другие). Аварии/препятствия в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются обстоятельствами непреодолимой силы только тогда, если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются последствием виновного и/или небрежного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.
  2. Затронутая сторона обязана немедленно, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно предупредить вторую сторону об их наступлении, предполагаемому времени действия, по возможности оценить их влияние на исполнение (в том числе сроков исполнения) обязательств по настоящему Договору за исключением случаев, когда такое предупреждение невозможно вследствие действия данных обстоятельств. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Затронутая сторона обязана в одинаковый срок информировать вторую Сторону с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Отсутствие или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
  3. По заявлению второй Стороны Затронутая сторона обязана предъявить официальный документ, выданный соответствующим государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления событий, которые являются обстоятельствами непреодолимой силы.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**
   1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств обеими Сторонами по Договору.
2. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
   1. Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную информацию, полученной друг от друга в рамках настоящего договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под конфиденциальной информацией понимаются любые сведения (сообщения, данные), составляющие коммерческую тайну, персональные данные и иные конфиденциальные сведения, за исключением общедоступных сведений, доступ к которым не может быть ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   2. При передаче конфиденциальной информации в рамках настоящего договора передающей Стороной должно быть обозначено наличие конфиденциальности в сведениях.
   3. Конфиденциальная информация, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
   4. Сторона до предоставления конфиденциальной информации органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении конфиденциальной информации.
   5. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами в течение 3 рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.
   6. В случае разглашения конфиденциальной информации одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты конфиденциальной информации, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.
   7. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
   8. Стороны самостоятельно обеспечивают защиту этих сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
   1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, и разрешаются путем переговоров. Претензии направляются и рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней, а при не достижении соглашения передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат урегулированию в судебном порядке в Арбитражном суде Краснодарского края.
4. **ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ**
   1. Расторжение Договора производится по соглашению Сторон, в судебном порядке или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
   2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенных нарушений условий Договора Поставщиком, в том числе:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не устранены Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Покупателем о необходимости устранения таких недостатков;

- несвоевременной поставкой Товара в срок, указанный в Договоре.

* 1. Настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Поставщика за 10 (десять) календарных дней путем направления соответствующего уведомления посредством почтовой или электронной связи.
  2. Настоящий Договор считается расторгнутым в срок, указанный в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, полученным Поставщиком от Покупателя.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
   1. Во всем, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
   2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
   3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
   4. В случае изменения места нахождения, наименования или банковских реквизитов в течение действия настоящего Договора Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
   5. Вся служебная переписка, которая ведется во исполнение Договора, отправленная факсимильной связью, по электронной почте, считается действительной, если она оформлена надлежащим образом с указанием контактного лица и наличием круглой печати организации. Уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу, совершаются по почтовому адресу Стороны, по номеру факса, или по адресу электронной почты, указанному Сторонами в Договоре. При этом каждая из Сторон не вправе ссылаться на факт неполучения соответствующего уведомления или сообщения, совершенных на указанный данной Стороной почтовый адрес или номер факса/адрес электронной почты, по основаниям отсутствия нахождения Стороны по данному адресу, и самостоятельно несет риск наступления связанных с этим неблагоприятных последствий. Указанные в Договоре адреса и реквизиты считаются верными до момента письменного уведомления заинтересованной Стороной об их изменении.
   6. Стороны считают допустимым направление односторонних, т.е. исходящих от одной стороны и не требующих согласования со второй Стороной, уведомлений, претензий и сообщений (далее по тексту – Отправления) в адрес друг друга с использованием факсимильной связи, электронной почты и глобальной электронной сети Интернет.
      1. Переписка по электронной почте, которая ведется во исполнение Договора, считается действительной, если Отправления, прилагаемые к ней в электронной форме в формате Foxit Reader PDF Document (.pdf), с адреса/на адрес, указанные в Договоре, содержат подпись и круглую печать организации.
      2. Отправление считается полученным второй Стороной при условии получения подтверждения об этом от второй Стороны в течение одного рабочего дня либо, в случае неполучения подтверждения в указанный срок, по истечении одного рабочего дня с момента повторного направления Отправления.
      3. Оригинал Отправления подлежит направлению Стороне-получателю курьером или по почтовому адресу заказным письмом с уведомлением о вручении.
   7. Факсимильные копии Договора и приложений, дополнений к нему имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из Сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания соответствующего документа. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью
   8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
   9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Спецификация.

Приложение №1 -Технические характеристики Малого лесопатрульного комплекса (МЛПК).

1. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  **М.П.** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **НАО «Красная поляна»**  354000, Краснодарский край, г. Сочи,  ул. Северная, д.14А.  ИНН 2320102816  КПП 232001001  ОГРН 1022302937062  р/с 40702810912367031433  в ГК «Банк развития и внешнеэкономической  деятельности» (Внешэкономбанк).  к/с 30101810500000000060  БИК 044525060  Тел./факс: 8(862) 243-91-10  Е-mail: [info@karousel.ru](mailto:info@karousel.ru)  **Первый заместитель генерального директора**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Немцов/**  **М.П.** |

Приложение №1

к Договору поставки товара № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. с НДС, руб.** | **Стоимость с НДС, руб.** | **НДС 18%, руб.** |
|  | **Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК)** | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **ИТОГО, руб.** | |  |
|  |  |  |  | **в т.ч. НДС 18%** | |  |

1. Общая стоимость Товара по Договору составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ копеек**, *в т.ч. НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек/НДС не предусмотрен (порядок начисления НДС определяется по итогам проведения закупки)*.
2. Срок поставки Товара – не более 30 (Тридцати) рабочих дней со дня перечисления Покупателем авансового платежа на расчётный счёт Поставщика.
3. Цена Товара указана с учетом доставки Товара до склада Покупателя по адресу, указанному в п.1.3 Договора, погрузочно-разгрузочные работы, оформление сопроводительной документации, в том числе сертификатов соответствия, таможенные экспортные и импортные пошлины (если применимо), применимые налоги, установленные законодательством РФ, действующие на момент заключения Договора, а также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Договору.
4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпущенным не ранее 2016г., не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
5. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации. Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **М.П.** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **НАО «Красная поляна»**  **Первый заместитель генерального директора**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Немцов/**  **М.П.** |

Приложение №2

к Договору поставки товара № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Технические характеристики**

**Малого лесопатрульного комплекса (МЛПК)**

Малый лесопатрульный комплекс (далее – МЛПК), на базе автомобиля со сдвоенной кабиной, повышенной проходимости. Предназначен для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров, проведения необходимых противопожарных работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров, а также использования для локализации и ликвидации возгораний в сельских населенных пунктах и на объектах народного хозяйства. Область применения: все лесорастительные зоны Российской Федерации.

МЛПК должен быть рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температуре окружающего воздуха в диапазоне - 40°С до +40°С.

Все оборудование и материалы, предназначенные к монтажу, должны быть новыми.

**1. Базовый автомобиль УАЗ -390945 «Фермер» (1 ед.)**

**Автомобиль должен быть не позднее 2016 года выпуска**

**Технические данные**

***Корпус и шасси***

Грузовой автомобиль со сдвоенной кабиной, повышенной проходимости

Масса снаряженного автомобиля, кг: - не менее 1995

Полная масса автомобиля, кг: - не менее 3070

Количество сидячих мест в кабине: - не менее 5

Колесная формула: - 4х4

Грузовая платформа :

- расположена за кабиной предназначена для размещения оборудования;

Габаритные размеры автомобиля мм.:

- длина: - не менее 4847

- ширина: - не менее 1990

- высота (по тенту): - не менее 2355

Колея передних/задних колес, мм - не менее 1465/1465

База, мм - не менее 2550

Дорожный просвет, мм: - не менее 205

Максимальная скорость км/час: - 115

Грузоподъемность грузовой платформы, кг - не менее 1075

***Двигатель* -** 4-х тактный

Тип двигателя:

- с искровым зажиганием, с фильтром «Евро-4»

Максимальная мощность кВт (л.с.) - не менее 82,5 (112,2)

Применяемое топливо:

- Бензин с октановым числом не менее 92

***Система охлаждения***

Тип - Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией;

***Трансмиссия*** - Механическая;

Сцепление - Сухое, однодисковое;

Коробка передач - с ручным управлением

Число передач - вперед-5, назад - 1;

Раздаточная коробка - с отключением привода переднего моста;

Число передач - не менее 2

Рабочие тормоза - дисковые на передних колесах, барабанные тормоза на задних;

***Подвески автомобиля*** -передняя и задняя

Типы подвесок: - зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими, телескопическими амортизаторами;

***Оборудование******кабины***

Сиденья - Пять.

Обмыв ветровых стекол - При помощи электрического приспособления

Отопитель - Радиаторный, с одним вентилятором. Использует

горячую жидкость из системы охлаждения двигателя.

Рулевое управление - с гидроусилителем,

Рулевой механизм - «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

***Электрооборудование***

Напряжение в сети - не менее 12 В;

Аккумуляторная батарея - не менее 66А;

Фары (дальний, ближний свет) - Две;

Указатели поворота: - Четыре;

Задние фонари: - Два

Шины 225/75 R16

**1.1. Лебедка ручная – 1 шт.**

Предназначена для вытаскивания застрявшего автомобиля, преодоления препятствий и преодоления труднопроходимых участков дорог.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Максимальное усилие, кг - не менее 4000  Передаточное отношение 1:36  Трос высокопрочный, авиационный  Диаметр троса, мм - не менее 6,35  Перемещение груза, м - не менее 1,5  Шарнирное соединение вращение на 3600  Масса лебедки с тросом, кг - не более 5,8  Количество крюков, шт. - не менее 2  Лебедка должна иметь: кованые стальные крюки с пружинными предохранителями, храповый механизм, пружинный рычаг управления. |  | |  | | |  | | |

**1.2. Устройство для усиления рамы УР-1 или эквивалент – 1 комплект.**

Должно быть установлено в штатные отверстия рамы, без дополнительного сверления отверстий для установки. Время установки (съема) не более 30 минут.

**2**. Пожарно-техническое вооружение **(ПТВ) :**

**2. 1. Емкость для воды не менее 500 л кол-во - 1 шт.**

Объем емкости должен быть не менее 500 литров, емкость должна быть съемной, изготовлена из ударопрочного полиэтилена. Должна быть предназначена для обеспечения заправки водой ранцевых лесных огнетушителей, работы установки противопожарной высокого давления (УПВД) и мотопомпы при тушении возгорания. Иметь внутренние рёбра жёсткости, снижающие раскачивающий эффект при движении.

Ёмкость должна быть жёстко закреплена на кузове автомобиля между секционными ящиками, обеспечивая безопасность экипажа и оборудования при передвижении по пересечённой местности. Должна иметь сливной патрубок. Патрубок должен быть защищен от излома специальной конструкцией.

Габаритные размеры:

длина – не более 1400 мм;

высота – не более 680 мм;

ширина – не более 650 мм;

Вес – не более 22,8 кг;

Диаметр горловины – не более 380 мм;

Емкость должна комплектоваться  герметичной крышкой с дыхательным клапаном.  
Емкость должна выдерживать перепад температур от – 40°C до + 60°C. При замерзании содержимого, стенки емкости не должны растрескиваться.

**2.2. Мотопомпа высоконапорная,**

**самовсасывающая «Спрут-3» или эквивалент -кол-во - 1шт.**

Моторизованное средство для тушения лесных пожаров водой и водными огнетушащими растворами, с тремя выходами под напорные рукава (2 выхода Ø25 мм и один выход Ø51 мм).

Двигатель бензиновый, одноцилиндровый,4-х тактный,

Топливо Бензин Аи-92

Мощность двигателя, (л/с) - не менее 5,5

Объем топливного бака, л - не менее 3,6

Расход топлива, л/час - не более 2,7

Насос - самовсасывающий, центробежный

Производительность, л/мин. - не менее 500;

Высота подъема жидкости, м; - не менее 65;

Высота всасывания, м.: - не менее 7;

Давление на выходе атм., - не менее 6,5

Рукав всасывания, Ø50мм, м: - не менее 4;

Рукав напорный Ø25 мм, с рукавными

головками ГР-25 по ГОСТ Р53279-2009 ,м: - не менее 80;

Рукав напорный Ø50 мм, м: - не менее 40;

Ствол пожарный, регулируемый Ø 25 мм, шт. - 1

Ствол пожарный, нерегулируемый Ø 25 мм, шт. - 1

Ствол пожарный, нерегулируемый Ø 50 мм, шт. - 1

Габариты (длина х ширина х высота), мм - не более 520х380х450

Вес мотопомпы нетто, сухой

(без запчастей, рукавов и стволов), кг - не более 25,7

Мотопомпа должна иметь три рабочих выхода, оснащённых перекрывными кранами.

Напорные и всасывающий патрубки мотопомпы должны быть оснащены стандартными пожарными соединительными головками, обеспечивающими подключение пожарных рукавов.

**Наличие сертификата пожарной безопасности и технического паспорта при поставке.**

**2.3. Тубус-смеситель кол-во – 1 шт.**

Соединяется со стандартными головками пожарных рукавов, Ø25 мм. Внутрь тубуса вкладывается перфорированный металлический цилиндр специальной конструкции, в который помещается твердый смачиватель. Конструкция тубуса обеспечивает возможность использования его в любом месте напорной рукавной линии.

Время замены твердого смачивателя, сек. - не более 15;

Масса, кг - не более 1,7

**2.4. Смачиватель твердый (картридж) кол-во – 5 шт.**

Предназначен для создания водного раствора ПАВ и имеет высокую эффективность при тушении пожаров.

Расход одного твердого смачивателя на объем воды , т - не менее 2,5

Предназначен для снижения расхода воды - не менее, чем в два раза.

Растворимость в воде, % - не менее 100

Масса, кг - не менее 0,55

Снижение поверхностного натяжения воды, % - не менее 60

Срок хранения, лет - не менее 5

Не должен содержать соединений фтора.

Должен быть экологически безопасным.

**2.5. Емкости для доставки воды кол-во - 5 шт.**

Объем емкости, л - 10

Емкость должна иметь удобную ручку для транспортировки вручную.

**2.6. Установка противопожарная**

**высокого давления (УПВД) «Ермак» или эквивалент – кол-во 1 шт.**

Предназначена для оперативного тушения пожаров непосредственно из ёмкости малого лесопатрульного комплекса.

Должна состоять из металлической рамы с установленной бобиной и намотанным на неё шлангом (рукавом) высокого давления. На раме должны быть установлены двигатель, насос высокого давления, тубус-смеситель и пистолет. Тубус-смеситель должен быть жестко закреплён на УПВД, должен подключаться к входной магистрали для использования твёрдого картриджа-смачивателя. Пистолет должен состоять из двух частей, закреплен внутри рамы. Пистолет в транспортном положении не должен выступать за габариты рамы. Пистолет должен иметь регулируемую двухпозиционную форсунку, формирующую направленную и распыленную струю. Для оперативного приведения установки в рабочее состояние пистолет–распылитель должен иметь байонетное (быстроразъемное) подсоединение к рукаву высокого давления. Все узлы и агрегаты УПВД должны быть смонтированы на единой раме, которая позволяла бы легко осуществлять ее монтаж и демонтаж в состав малого лесопатрульного комплекса, погрузку и переноску. Во избежание повреждения при транспортировке, детали и узлы УПВД не должны выходить за габариты рамы.

Конструкция УПВД должна позволять легко разматывать и сматывать шланг высокого давления в рабочем режиме, т.е. при включенной подаче воды. Должна комплектоваться откидными оцинкованными ручками для переноски, длиной не менее 28 см. В нерабочем положении ручки должны убираться внутрь рамы и не должны выступать за её габариты.

Двигатель 4 - тактный, «Briggs&Stratton» или аналог

Мощность двигателя, кВт (л/с) - не менее 4,8 (6,5)

Расход топлива, л/час - не более 2,7

Давление, атм. - не менее 170

Расход жидкости, л/мин. - не более 10

Длина шланга высокого давления, м - не менее 50

Вес, кг - не более 62

Габаритные размеры, мм - не более 650х550х550

Наличие сертификата пожарной безопасности и технического паспорта при поставке.

**2.7. Бензопила - кол-во – 2 шт.**

Бензопила должна иметь корпус с покрытием устойчивым к воздействию химических реагентов, входящих в состав топлива (бензина), смазочных масел и репеллентов. Корпус должен надежно защищать рабочие механизмы пилы от повышенной влажности (дождь, снег), от воздействия низких температур. Рабочие механизмы должны обеспечивать работоспособность пилы в температурном диапазоне окружающей среды от –350C до +500C.

Пила должна иметь эффективную систему торможения пильной цепи – должна иметь инерционный ручной тормоз.

Тип двигателя – бензиновый, двухтактный;

Мощность двигателя: кВт (л.c.) – не менее - 1,4 (2,0);

Объем двигателя куб.см: – не менее 38,9

Емкость топливного бака, л – не менее 0,36

Емкость масляного бака, л – не менее 0.26

Вес без шины и цепи: – не более - 4,4 кг;

Длина шины, см: – не менее 35 и не более 41;

Система зажигания – электронная;

Система смазки пильной цепи – автоматическая;

Наличие сертификата соответствия, инструкции по эксплуатации или паспорта при поставке.

**2.8. Ранец противопожарный « РП-18 «Ермак»**

**(ранцевый лесной огнетушитель) или аналог - кол-во - 7 шт.**

- Ранец противопожарный «РП-18-Ермак» или эквивалент с гидропультом двустороннего действия для формирования водяной компактной, распыленной, а также пенной струи.

- Ранец противопожарный «РП-18-Ермак» или эквивалент должен состоять из: эластичной водонепроницаемой резиновой емкости с гибким резиновым шлангом на выходе из нижней части для соединения с гидропультом. Ёмкость для огнетушащего вещества должна представлять собой резиновый мешок МЛО-6М (или эквивалент). Ёмкость должна иметь заливную горловину с сеткой и крышкой-стаканом объёмом не менее 200 мл. Крышка горловины должна иметь резьбу, обеспечивающую герметичность емкости (вытекание жидкости должно отсутствовать). Емкость должна быть химостойкой по отношению к пенообразователю.

Емкость должна быть помещена в чехол из прочной смесовой ткани яркого цвета.

Чехол должен иметь умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни. Толщина смягчающей подушки ремня должна быть не менее 10 мм. В специальный карман чехла должна быть вложена влагостойкая, теплоизолирующая прокладка из вспененного полипропилена, для защиты спины пожарного от переохлаждения.

На лямке заплечного ремня чехла должен быть карабин для крепления гидропульта в нерабочем положении. Стропы заплечных ремней должны быть зафиксированы в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литьевой части резиновой емкости-мешка с помощью пластмассовых осей. На стропе каждого заплечного ремня должны быть предусмотрены натяжные пряжки для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии. В верхней части мешка должна быть предусмотрена ручка в виде петли для переноски.

Нагрудная и поясные стяжки ранца должны быть из мягких лямок с вшитыми в них стропами. На стропах должны быть предусмотрены быстро расстегивающиеся пряжки-замки типа «трезубец».

|  |
| --- |
| Петлевая |
|  |

На заднем кармане чехла должна быть маркировка, выполненная методом термопластической печати с названием изделия и реквизитами производителя (сайт, телефоны и адрес электронной почты).

- Корпус гидропульта-насоса должен быть изготовлен из цветного металла, должен иметь защитное анодированное покрытие, цвета «серебро», как на наружной поверхности, так и на внутренней, шток - внутренняя часть гидропульта должен быть изготовлен из латуни с хром - никелевым покрытием, шток должен быть оснащен рабочим клапаном «шариковой» конструкции и перекрывной пружиной**.** Штуцер и гайка гидропульта должны быть изготовлены из дюралевого сплава. Гидропульт должен быть снабжен внутренней амортизирующей пружиной для смягчения ударной нагрузки, иметь распылительную форсунку, легко переключаемую с компактной струи на распыление. Распылительная форсунка должна быть изготовлена из латунного сплава. Материал регулировочного сопла гидропульта – дюралевый сплав.Запорный клапан должен быть изготовлен из износостойкого материала, встроен внутрь гидропульта, должен исключать самопроизвольное вытекание жидкости из гидропульта в опущенном состоянии.

- Уплотнительные кольца, манжеты, прокладка гидропульта должны быть изготовлены из полиуретана – материала стойкого к истиранию («эластолана» или аналога). Перекрывная и амортизирующие пружины должны быть изготовлены из нержавеющей стали с хром-никелевым покрытием.

**Технические требования:**

Расчетная производительность, л/мин.- не менее 2,25;

Длина компактной струи, м - не менее 8,5;

Длина распылительной струи, м - не менее 3,5;

Емкость, л - не менее 18;

Масса сухого ранца противопожарного, кг, - не более 2,35;

Масса снаряженного ранца противопожарного, кг, - не более 20,35

Габаритные размеры:

Длина, мм - не более 420

Ширина, мм - не более 220

Высота, мм - не более 520

Комплектация: емкость для воды – 1 шт., чехол со встроенной теплоизолирующей прокладкой-наспинником – 1 шт., гидропульт (насос) – 1 шт., соединительный шланг – 1, смачиватель твердый «Смарт» -5 шт. или аналог, паспорт – 1 шт.

**При поставке наличие сертификата о требованиях пожарной безопасности и технического паспорта.**

**2.9. Установка лесопожарная ранцевая «Ангара»**

**или эквивалент кол-во - 2 шт.**

Ручное моторизованное средство, предназначено для тушения очагов горения на кромке низовых лесных пожаров слабой и средней интенсивности водой и водными растворами не агрессивных химикатов.

Для более удобной эксплуатации и правильного распределения нагрузки (уменьшения концентрации нагрузки) двигатель с направляющим патрубком и емкость должны быть размещены на операторе раздельно.Емкость должна находиться на спине, а двигатель при помощи плечевого ремня сбоку, под рукой.

Установка лесопожарная ранцевая должна включать в себя следующие основные узлы и вспомогательные материалы:

1. двигатель;

2. регулятор подачи рабочей жидкости

3. патрубок для подачи водного раствора;

4. ёмкость для огнетушащего вещества в чехле;

5. гибкий резиновый шланг для соединения ёмкости с патрубком;

6. щиток лицевой РОСОМ3 НБТ-1 «Визион» или аналог - 1 шт.;

7. краги спилковые, пятипалые – 1 пара;

8. твердый смачиватель (таблетка) «Смарт» или аналог – 5 шт;

9. устройство для принудительной подачи рабочей жидкости – 1 шт.

Ёмкость для огнетушащего вещества должна вставляться в чехол и представлять собой резиновый мешок МЛО-6М (или эквивалент) с широкими регулируемыми плечевыми ремнями, изготовленными из пластичного материала с мягкими краями и имеющими смягчающую подушку толщиной не менее 10 мм. Ёмкость должна иметь заливную горловину с сеткой и крышкой-стаканом объёмом 200 мл. Крышка горловины должна иметь резьбу, обеспечивающую герметичность емкости (вытекание жидкости должно отсутствовать).

Чехол должен быть изготовлен из прочной ткани сигнального цвета и иметь встроенную теплоизолирующую прокладку из материала на основе вспененного полипропилена для защиты спины пожарного от переохлаждения.

Стропы заплечных ремней должны быть зафиксированы в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литьевой части резиновой емкости-мешка с помощью пластмассовых осей. На стропе каждого заплечного ремня должны быть предусмотрены натяжные пряжки для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии. В верхней части мешка должна быть предусмотрена ручка в виде петли для переноски.

Нагрудная и поясные стяжки чехла должны быть из мягких лямок с вшитыми в них стропами. На стропах должны быть предусмотрены быстро расстегивающиеся пряжки-замки типа «трезубец».

|  |
| --- |
| Петлевая |
|  |

На заднем кармане чехла должна быть маркировка, выполненная методом термопластической печати с названием изделия и реквизитами производителя (сайт, телефоны и адрес электронной почты).

Соединительный резиновый шланг должен обеспечивать подачу огнетушащего вещества от ёмкости к направляющему патрубку воздуходувки.

Штуцер с перекрывным краном и гайка на днище емкости должны быть из цветного металла и иметь хром-никелевое покрытие.

Патрубок должен быть из ударопрочной, термостойкой пластмассы. На патрубке должен быть установлен кран из цветного металла с регулятором подачи жидкости и наконечник-распылитель. Подсоединение патрубка к двигателю должно осуществляться при помощи металлического хомута, который должен вставляться по направляющим в специальное отверстие в корпусе двигателя.

Двигатель должен быть оборудован: ручкой для переноски воздуходувки с встроенным в неё регулятором работы двигателя; регулируемым по длине плечевым ремнем (с металлическими пряжками) шириной не менее 40 мм, имеющим карабины.

|  |
| --- |
|  |
|  |

Установка лесопожарная ранцевая должна соответствовать следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| Емкость бака для огнетушащего состава, не более | 18 л |
| Расход жидкости (при полном газе), не менее | 1,8 л/мин. |
| Тип двигателя | двухтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя, не менее | 0,9 л.с. |
| Рабочий объем двигателя, не менее | 25 см³ |
| Топливо | смесь бензина  Аи-92 с маслом для двухтактного двигателя |
| Система запуска двигателя | ручная |
| Производительность, не менее | 731 м³/час |
| Скорость воздушного потока, не менее | 90 м/сек. |
| Длина резинового шланга, не менее | 900 мм |
| Габаритные размеры ёмкости, не более | 520/360/160 мм |
| Габаритные размеры двигателя с патрубком, не более | 360/220/1300 мм |
| Вес без ёмкости в сухом виде, не более | 4,6 кг |
| Вес в сборе сухой, не более | 6,6 кг |

При поставке должна сопровождаться сертификатом пожарной безопасности и техничес-ким паспортом.

**2.10. Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель - кол-во 5 шт.**

Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы человека от токсичных продуктов горения, в т.ч. от оксида углерода, образующегося при пожаре. Фильтрующее средство защиты одноразового использования. Применяется при эвакуации во время лесных пожаров. Самоспасатель должен сохранять свои защитные свойства при температуре окружающей среды до + 60˚С. Имеет один универсальный размер для взрослых и детей старше 12 лет.

Время защитного действия, мин., не менее – 30 мин.

ПДК тествеществ, мг/м³, не менее:

Монооксид углерода – 218

Циклогексан – 11,7

Акролеин – 1100

Хлор – 300

Сероводород – 140

Цианводород – 1500

Хлористый водород – 320

Аммиак – 70

Суммарный коэффициент проницаемости и подсоса по СМТ: в зону дыхания не более 2%, в зону глаз не более 1%.

Масса изделия без упаковки, не более - 650 грамм.

Материалы самоспасателя не должны воспламеняться и гореть при воздействии пламени с t0С не более 8500С.

**Обязательное требование – наличие сертификата соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ) и технического паспорта.**

**2.11. Средства для оказания медицинской помощи кол-во - 2 шт.**

Малый лесопатрульный комплекс должен быть оснащен средствами первой медицинской помощи.

**2.12. Лопата кол-во - 5 шт.**

Ручной инструмент для снятия поверхностного слоя земли, тушения кромки пожара и отдельных очагов горения путем забрасывания грунтом.

Лопата должна быть вогнутой по плоскости; передняя часть – прямой, закругленной по краям; верхняя часть совка – должна иметь отбортовку.

Полотно лопаты должно быть изготовлено из металла толщиной от 1,5 до 2,5 мм по механическим свойствам не уступающим стали марки У7.

Заостренные рабочие части лопаты должны быть заточены.

Рукоятка лопаты должна быть изготовлена из древесины твердых лиственных пород. Древесина должна быть здоровой, без сучков, трещин и гнили.

**2.13. Топор-мотыга кол-во – 5 шт.**

Ручной инструмент ударного действия, предназначенный для рубки древесины и рыхления земли при расчистке опорной полосы от корней, кустарника, подроста; снятия надпочвенного покрова.

Топор-мотыга должна иметь два противоположных и взаимно-перпендикулярных лезвия:

Нижнее – лезвие топора, верхнее – мотыги.

Полотна топора-мотыги должны быть цельнометаллическими и изготовлены из металла, по механическим свойствам не уступающим стали марки У7. Заострённые рабочие части топора-мотыги должны быть заточены, а затем термически обработаны на длине не менее 15 мм.

Твёрдость термически обработанных рабочих частей инструмента должна быть в пределах 49,5 - 51,5 HRC.

Рукоятка должна быть изготовлена из древесины твёрдых лиственных пород или из ударопрочного стеклопластика. Рукоятка из древесины должна быть здоровой, без сучков, трещин и гнили, должна быть покрыта лаком.

Габариты топора-мотыги:

Длина: не менее – 900 мм

Ширина: не менее - 300 мм

Ширина лезвия:

Топор: не менее 110 мм

Мотыга: не менее 70 мм

Масса топора-мотыги: должна быть – не более 3,25 кг;

**2.14. Хлопушка резиновая кол-во – 2 шт.**

Ручное орудие для тушения низовых лесных пожаров.

Должна быть предназначена как для самостоятельного использования, так и в комплексе с ранцевым лесным огнетушителем на кромках лесного пожара. Тушение огня должно осуществляться способом сбивания пламени.

Орудие должно представлять собой насадку и черенок. Насадка должна представлять собой резиновую прямоугольную пластину, верхняя часть которой должна быть надежно зафиксирована между двух накладок с помощью винтов с гайками. Нижняя часть пластины должна свободно колебаться в вертикальной плоскости.

К одной из накладок должна быть приварена тулейка для черенка. Тулейка должна быть выполнена в виде втулки со стержнем. Тулейка насадки должна плотно без люфта садится на черенок и соединяться с ним с помощью винта-самореза.

|  |  |
| --- | --- |
| Материал пластины | Пластина 2H-I-ТКМЩ-С-7  ГОСТ 7338-90 или аналог |
| Твердость пластины по методу Шора | Не менее 50 и не более 65 |
| Толщина пластины | Не менее 7,0 мм |
| Количество пластин | Не менее 1 |
| Размер пластины, | Не менее 380х300мм |
| Количество винтов | Не более 4 |
| Количество гаек | Не более 4 |
| Покрытие накладок | Хим. Окс. |
| Цвет покрытия накладок | черный |
| Материал черенка | Древесина лиственных пород, без сучков,  трещин и следов гнили |
| Длина черенка | Не менее 1500 мм |
| Габаритные размеры хлопушки | Не более 1935х300х40мм |
| Вес хлопушки | Не более 2,9 кг |

**2.15. Съемные цистерны, резиновые емкости для воды кол-во – 1 шт.**

Объем емкости должен быть 1000 литров. Емкость предназначена для обеспечения заправки водой ранцевых лесных огнетушителей и противопожарной ранцевой установки (воздуходувки) при тушении возгорания.

**2.16. Системы связи и оповещения (электромегафоны) кол-во – 1 шт.**

**2.17. Индивидуальные перевязочные пакеты кол-во – 5 шт.**

Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП) – это стерильная повязка, которая используется для остановки кровотечений, закрытия ожогов и ран при оказании первой само- и взаимопомощи.

В состав индивидуального перевязочного пакета входят: марлевый бинт шириной 10 сантиментов и длиной 7 метров, две ватно-марлевые подушечки размером 17.5х32см, одна подушечка жестко фиксируется на расстоянии 12 — 17 сантиментов от конца бинта, другую можно при необходимости передвигать на нужное расстояние по бинту. Подушечки и бинт завернутыв пергаментную бумагу, в складке которой находится безопасная булавка.

**2.18. Бидоны или канистры для питьевой воды кол-во – 3 шт.**

Емкости должны иметь удобную ручку для транспортировки вручную. Объем емкости должен составлять 5 л.

**2.19. Средства индивидуальной защиты**

Газодымозащитный распиратор (ГЗДР) «Шанс» **кол-во – 10 шт.**

Каска пожарного КП-К **кол-во – 10 шт.**

Комплект защитной экипировки пожарного добровольца

(КЗЭП) «ШАНС-Д» **кол-во – 10 шт.**

Перчатки трехпалые с крагами (брезент) **кол-во – 10 шт.**

Сапоги кирзовые **кол-во – 10 шт.**

Очки защитные с непрямой вентиляцией **кол-во – 10 шт.**

Плащ огнеупорный «ШАНС-Д» **кол-во – 10 шт.**

**\*в ходе исполнения договора размерный ряд поставляемого товара согласовывается с Покупателем.**

**2. 20. Ящики секционные – 1 комплект (2 шт.).**

Комплектующие малого лесопатрульного комплекса должны быть упакованы в два металлических ящика. Ящики должны иметь внутренние секции – перегородки, соответствующие размерам по каждому виду оборудования. Должны быть жёстко закреплены на платформе базового автомобиля вдоль бортов, а емкость для воды должна быть установлена на платформе автомобиля между ящиками. Ящики должны быть снабжены сверху откидными крышками на механизмах для равного открывания и удержания крышки в открытом положении, предохраняющие размещаемые в них комплектующие изделия от атмосферных осадков и механических повреждений, от контакта с посторонними предметами, способными деформировать комплектующие (например - ветвями деревьев, и т.д.). На крышке каждого ящика должна быть закреплена откидывающаяся ручка.

Габаритные размеры ящиков, мм не более – 1940х440х430

Толщина стенки ящиков, мм – не более 1,8

**2.21. Малый лесопатрульный противопожарный комплекс (МЛПК) должен быть оснащен специальным дополнительным тентом из поливинилхлоридного материала «Силтекс» или аналога** **с двухсторонним покрытием по полю – 1шт.**

Боковые стенки и задняя стенка тента должны свободно откидываться и обеспечивать свободный доступ обслуживающего персонала к оборудованию, размещенному внутри кузова МЛПК и эксплуатации оборудования при тушении пожара.

**2.21.1. Технические требования:**

* Разрывная нагрузка, daН,

- в продольном направлении, не менее - 100

- в поперечном направлении, не менее - 102

* Жесткость сН

- в продольном направлении, не более - 24

- в поперечном направлении, не более - 20

* Сопротивление раздиранию, daН

- в продольном направлении, не менее - 30

- в поперечном направлении, не менее - 36

* Водопроницаемость – 0%
* Светостойкость, балл, не менее - 4
* Огнеопасность, мм/с, не менее - 1,03
* Вес, не более, – 11 кг

**3. Требования при поставке.**

Товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни, требованиям сертификации, безопасности. При поставке обязательное наличие документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия и другие документы).

Изделие имеет маркировку с указанием:

- товарного знака предприятия-изготовителя;

- обозначения модели изделия;

- технических характеристик;

- номера изделия;

- даты изготовления;

- адреса предприятия изготовителя.

Изделие упаковано в тару, предусмотренную конструкторской документацией и обеспечивающей транспортировку любыми видами транспорта в соответствии с существующими правилами транспортировки грузов, а также хранение изделий. Техническая и товаросопроводительная документация упакована в полиэтиленовую пленку.

В технической документации изделия предусмотрена инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.

**4. Требования к качеству товара, оборудования (Заказчиком могут быть приведены ссылки на нормы и правила, на стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества закупаемых товаров)**

**4.1** Товар должен быть новым (не более 15 км. пробега), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика по контракту, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. Год выпуска автомобиля - не ранее 2016; Год выпуска ПТВ – не ранее 2016;

**4.2** поставляемый товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений;

**4.3** товар должен пройти предпродажную подготовку;

**4.4** с поставленным Товаром Поставщик должен предоставить: паспорт транспортного средства (ПТС), гарантийный талон, сервисную книгу, руководство по эксплуатации, наличие сертификата соответствия и иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

**4.5** на товар должна быть гарантия завода-изготовителя либо на определенный срок, либо на период пробега, в соответствии с информацией, содержащейся в гарантийном талоне (24 месяца или 80 000 км пробега, что наступит ранее)

**5. Гарантия.**

Гарантийный срок эксплуатации:

- на базовый автомобиль УАЗ -390945 «Фермер» - согласно гарантии завода-изготовителя ОАО «УАЗ» - 24 считая с момента подписания Покупателем товарной накладной при условии, что за этот период общий (приведенный) пробег автомобиля не превышает 80000 км;

- на ПТВ – 12 месяцев со дня продажи МЛПК (передачи его Потребителю на основании следующих документов: акта приема-передачи, счета-фактуры и накладной).

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **М.П.** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **НАО «Красная поляна»**  **Первый заместитель генерального директора**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Немцов/**  **М.П.** |