УТВЕРЖДАЮ:

Директор по эксплуатации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Глебов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Техническое задание**

**на выполнение работ по устройству четырёх шлагбаумов и вспомогательных сооружений на выездном КПП отм. +540м.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Выполнение работ по устройству четырёх шлагбаумов и вспомогательных сооружений на выездном КПП отм. +540 м. на территории объекта СТК «Горная Карусель» |
| 2 | Место выполнения работ (оказания услуг) | Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, с.Эсто-Садок, Северный склон хребта Аибга, СТК «Горная карусель» на отм. +540 м. Улично-дорожная сеть курорта «Горки Город» |
| 3 | Заказчик | НАО «Красная поляна», юридический адрес: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи ул. Северная, д.14 а Тел/факс 8(862) 243-91-10 E-mail: info@karousel.ru, [stk@karousel.ru](mailto:stk@karousel.ru) |
| 4 | Общие требования | Работы по устройству четырёх шлагбаумов и вспомогательных сооружений на выездном КПП отм. +540м. на территории объекта СТК «Горная Карусель» производить в соответствии с приложенной схемой и ведомостями объемов работ. Разработать:  - генеральный план и исполнительную документацию выездного КПП с учетом вновь установленных сооружений;  - график производства работ. |
| 4.1 | Требования к технологии выполнения работ (оказания услуг) | Выполнение работ производить согласно:  ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог»;  ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;  СП 48.13330.2011 Организация строительства;  СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты;  СНиП 3.05.04-85\* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.  Работы выполнять необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ.  Разработать проект производства работ, обеспечивающий пропускную способность курорта;  Перед началом производства работ оформить ордер на производство работ, согласовать с балансодержателями инженерных сетей. |
| 4.2 | Срок выполнения работ (оказания услуг) | В течение 30 календарных дней с момента получения авансового платежа. |
| 4.3 | Организация и проведение контроля качества выполнения работ (оказания услуг) | При выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам. |
| 4.4 | Регламент приемки выполненных работ (оказанных услуг): | Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и подрядчика. Работы считаются принятыми после подписания заказчиком Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справки КС-3 и исполнительной документации о выполненных работах с приложением журналов производства работ с момента начала работ и до их окончания и исполнительных схем выполненных работ, а так же все работы, скрываемые последующими работами, оформляются актами освидетельствования скрытых работ |
| 4.5 | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и выполненные работы.  Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. |

Приложение:

1. Ведомость объемов работ на 4 стр.

**Разработано:**

Начальник отдела

благоустройства территории О.В. Гонтарь

**Согласовано:**

Начальник производственно-технического

отдела В.В. Паркин

Руководитель департамента

общекурортной эксплуатации К.Ю. Яковлев