|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к заявке  УТВЕРЖДАЮ:  Первый заместитель  генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Немцов/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**Спецификация**

на поставку запасных частей для ремонта лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики, фото** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Башмак ДК/ДШ Augusta (Selkom) | http://myzip.ru/ru/image.php?id=68e384ae-a93c-ed14-11e6-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: Selkom  Башмак ДШ, SELCOM, CN0324  Размеры: длина-94мм, ширина-44мм, материал: башмак-металл, слайдер-резина  Артикул: CN0324 | шт. | 20 |
| 2 | Башмак ДК/ДШ Fermator (16мм) | http://myzip.ru/ru/image.php?id=64437fc6-a139-0b6f-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: Fermator  Башмак ДК/ДШ Fermator в сборе, трек 16мм (с осью)  Размеры: высота оси-48мм, материал оси-металл; ширина слайдера-14мм, материал слайдера-пластик  Артикул: 90.19.00 | шт. | 40 |
| 3 | Башмак ДК/ДШ Wittur (12мм) | http://myzip.ru/ru/image.php?id=57f5fd6e-a139-0b6f-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: Selkom  Башмак, вкладыш ДК/ДШ, слайдер  Размеры: 11/40/25мм, материал-пластик | шт. | 40 |
| 4 | Башмак ДК/ДШ Selkom Hydra | http://myzip.ru/ru/image.php?id=5d5264d1-a139-0b72-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: Selkom  Размеры: 12/40/59, ось с экцентриком, материал: ось-металл, слайдер-пластик  Артикул: 3201.03.0143 | шт. | 10 |
| 5 | Верхний подвесной ролик трека Selkom Hydra Д=56мм М10 | http://myzip.ru/ru/image.php?id=57f5fd69-a139-0b6f-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: Selkom  Верхний подвесной ролик трека, SELCOM Hydra, для тяжелых дверей с подшипником качения  Размеры: Диаметр наружный-56мм, диаметр внутренний-10мм, ширина-10мм, диаметр лунки-49мм  Артикул: 3201.14.0268 | шт. | 32 |
| 6 | Вкладыш кабины XIZI OTIS 200/25/6 | http://www.mylift.ru/ru/image.php?id=51d2cfc2-a139-0b6f-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: OTIS  Вкладыш башмака направляющих кабины с одним пином  Размеры: 200/25/6мм, материал-пластик  Артикул: FAA380F500 | шт. | 90 |
| 7 | Вкладыш кабины "Содимас" L=140, Т 16 | http://myzip.ru/ru/image.php?id=6a7036c4-a139-0b6f-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: ACLA, Wittur, ELEX  Вкладыш-книжка EM 16 PU для башмака HSM+WSM, ширина 16 мм, длина 140мм, с 7 пинами.  Материал-пластик | шт. | 80 |
| 8 | Башмак направляющих лифта Monitor | http://myzip.ru/ru/image.php?id=41b8aa40-a139-0b74-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: Monitor Elevator  Башмак направляющих лифта Monitor пластиковый для направляющих 5мм  Размеры: 64/59мм, паз-6мм | шт. | 80 |
| 9 | Вкладыш противовеса XIZI OTIS L=100, T 10 | http://myzip.ru/ru/image.php?id=c01f0050-9bd1-c29d-11e6-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: OTIS  Вкладыш башмака противовеса XIZI с 6 пинами  Размеры: 100/23мм, паз-11мм, материал-пластик | шт. | 40 |
| 10 | Вызывная панель XIZI 2 кнопки с индикатором | http://myzip.ru/ru/image.php?id=81b11100-bd5e-6be7-11e4-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: OTIS  Вызывная панель XIZI Otis полированная, 2 кнопки с индикатором положения, материал корпуса-нержавеющая сталь.  Артикул: XAA308NA6C | шт. | 20 |
| 11 | Датчик включения эскалатора OTIS 508 XO | http://myzip.ru/ru/image.php?id=9078d746-a139-0b73-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: OTIS  Индуктивный датчик включения эскалатора Otis 508XO (FP-A1 PNP 5M 12-32VDC) M30 с пьезопроводом. Материал корпуса-пластик.  Размеры: 91/30мм | шт. | 2 |
| 12 | Датчик шахтной информации LIMAX2-04-030-1000-CO0TG-D9M | http://myzip.ru/ru/image.php?id=c2e02c7f-9dca-3ce8-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: ELGO  Датчик магнитный LIMAX2-04-030-1000-CO0TG-D9M  Версия: HW02.1/SW03.5.1  Размеры: 260/55/50мм, материал корпуса-алюминий | шт. | 2 |
| 13 | Ролик замка ДШ упорный Selkom D=32, d=8 | http://myzip.ru/ru/image.php?id=7e11b0a5-a139-0b73-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: Selkom  Ролик замка ДШ и отводки ДК  Диаметр наружний-32мм, диаметр внутренний-8 мм, ширина-15мм  Материал: обрезиненный пластик  Артикул: 3215.05.0037 | шт. | 50 |
| 14 | Ролик качалки дверей Fermator (c осью) | http://myzip.ru/ru/image.php?id=64437fc8-a139-0b6f-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: Fermator  Диаметр ролика-33мм, ширина-9мм, материал-пластик  Диаметр оси-8мм, длина-15мм, материал-сталь | шт. | 32 |
| 15 | Ролик концентрический Fermator D=48мм | http://myzip.ru/ru/image.php?id=b676cbfd-81d2-5309-11e0-00264372cf28&x=450&y=450  Производитель: Fermator  Ролик подвеса ДК/ДШ с подшипником качения, V-образная лунка, эксцентриковая ось.  Диаметр ролика-48мм, ширина-14мм, материал-пластик.  Диаметр оси-12мм, длина-16мм, материал-сталь | шт. | 32 |
| 16 | Ролик экцентриковый Fermator D=30 | http://myzip.ru/ru/image.php?id=3f5af583-8da4-a107-11e6-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: Fermator  Ролик подвеса ДК/ДШ с подшипником качения, U-образная лунка, эксцентриковая ось.  Диаметр ролика-30мм, ширина-15мм, материал-пластик.  Диаметр оси-10мм, длина-18мм, материал-сталь | шт. | 32 |
| 17 | Фотозавеса МЕМКО Е10/18 | http://myzip.ru/ru/image.php?id=9e418e48-9dca-3ce8-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: AVIRE (ex MEMKO)  Фотозавеса MEMCO Модель E10/18 (18 глазков) вход 24VDC (11-42VDC) NO- NC (45V макс 0,35А), приемник/передатчик c проводом  Размеры: 2010/35/10мм, материал корпуса-алюминий | шт. | 6 |
| 18 | Ролик эксцентриковый Fermator D48мм ось M12 для телескопа T3H (лунка U-образная) | http://myzip.ru/ru/image.php?id=3f5af589-8da4-a107-11e6-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: Fermator  Ролик подвеса ДК/ДШ с подшипником качения, U-образная лунка, эксцентриковая ось.  Диаметр ролика-48мм, ширина-14мм, материал-пластик.  Диаметр оси-12мм, длина-21мм, материал-сталь | шт. | 32 |
| 19 | Датчик шахтной информации CEDES GLS 126 NT-HCL, NC | http://myzip.ru/ru/image.php?id=51999440-8da4-a107-11e6-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: CEDES  Датчик оптический CEDES GLS 126 NT-HCL, NC кабель 3.5м  Размеры: 49/51/41мм, материал корпуса-пластик | шт. | 8 |
| 20 | Устройство контроля тяговых ремней CSB Otis 30мм на 5 ремней EN81 | http://myzip.ru/ru/image.php?id=3c98fbb2-9dca-3ce8-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: OTIS  Устройство контроля тяговых ремней CSB Otis 30мм на 5 ремней EN81 с 5 датчиками  Размеры: 182/340/47мм, материал корпуса-пластик  Артикул: АВА21700Х5 | шт. | 1 |
| 21 | Устройство контроля тяговых ремней CSB Otis 30мм на 3 ремня EN81 | http://myzip.ru/ru/image.php?id=1fa7832f-9a61-cf12-11e1-e0699558659d&x=450&y=450  Производитель: OTIS  Устройство контроля тяговых ремней CSB Otis 30мм на 3 ремней EN81 с 3 датчиками  Размеры: 182/340/37мм, материал корпуса-пластик  Артикул: АВЕ21700Х3 | шт. | 1 |
| 22 | Датчик системы контроля тяговых ремней Otis CSB | http://myzip.ru/ru/image.php?id=96a32c06-a139-0b73-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: OTIS  Датчик системы контроля тяговых ремней к устройству контроля тяговых ремней CSB Otis 30мм | шт. | 5 |
| 23 | Пружина дозакрытия d = 13 мм, L = 600 мм лифта Sodimas | Производитель: Sodimas  Пружина дверей шахты с пневмо-цилиндром  Артикул: D902420 | шт. | 10 |
| 24 | Частотный преобразователь FUJI FRN7.5LM1S-4SD спец версия Monitor/Sodimas (7,5 kW) | http://myzip.ru/ru/image.php?id=b2586f5a-910e-ece4-11e4-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: FUJI  Частотный преобразователь FRENIK-Lift, версия FRN7.5LM1S-4SD, мощность 7,5 кВ, без дисплея.  Размеры: 220/260/215мм, вес-5,7кг | шт. | 1 |
| 25 | Блок питания SP-200-27 Вход: 100-240VAC/3,5A Вых: 27VDC/7,5A | http://myzip.ru/ru/image.php?id=64a37012-ace0-acc5-11e6-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: OTIS, MEAN WELL  Блок питания, преобразователь напряжения  Вход: 100-240VAC/3,5A Вых: 27VDC/7,5A  Размеры: 115/215/30мм | шт. | 30 |
| 26 | Трансформатор PRI: 220V 380V 400V 415V 440V SEC:54V 110V 326VA 50/60 Гц | http://myzip.ru/ru/image.php?id=f7cb6cf6-abf4-a5ed-11e4-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: OTIS  Трансформатор. Вход 220V, 380V, 400V, 415V, 440V Выход 54V, 110V, 326Вт 50/60 Гц | шт. | 4 |
| 27 | Аккумуляторная батарея CSB GP1272 (12V, 7.2 Аh, клеммы 6.3мм) | http://myzip.ru/ru/image.php?id=799bc8cf-9dca-3ce8-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: не важен  Аккумулятор 12В; 7,2 А/ч; горизонтального исполнения; ширина клемм-6,3мм  Размеры: ширина-65мм, высота-95 мм, глубина-151мм | шт. | 30 |
| 28 | Цепь отклоняющая балюстрады (2 подшипника 21 пара) I-тип L=1365 mm Шаг 60 mm | http://myzip.ru/ru/image.php?id=47362d52-8ee7-cd9d-11e6-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: OTIS  Цепь обводная (огибающая) торца балюстрады эскалатора/траволатора, материал-пластик, подшипники качения.  Размеры: длина-1365мм, шаг звена цепи-60мм | шт. | 4 |
| 29 | Антистатическая щетка эскалатора KONE / SJEC (снятия статики с поручня) | http://myzip.ru/ru/image.php?id=48ac38d4-8ee7-d722-11e6-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: SJEC  Щетка снятия статического электричества эскалатора/траволатора  Размеры: 82/170/4мм, материал-сталь | шт. | 7 |
| 30 | Пульт ревизии эскалатора Thyssen TUGELA FT942 | http://myzip.ru/ru/image.php?id=d72a8c10-81d2-5309-11e0-00264372cf28&x=450&y=450  Производитель: ThyssenKrupp Elevator  Пульт управления в режиме ревизии для эскалатора Thyssen TUGELA FT942 с кабелем 3м и штепсельным разъёмом.  Размеры: 60/140/80мм | шт. | 1 |
| 31 | Устье поручня с метал покрытием Thyssen TUGELA FT942 низ левый/верх правый без отверст (фронтпанель) | http://myzip.ru/ru/image.php?id=74a2d9e4-960b-f7fa-11e5-00155d012440&x=450&y=450  Производитель: ThyssenKrupp Elevator  Устье поручня эскалатора Thyssen TUGELA FT942 низ левый/верх правый без отверстий (фронтпанель)  Размеры: 270/250/70мм, материал-нержавеющая сталь | шт. | 1 |

1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации. Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

3. Требования к объему предоставления гарантий качества товара: в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Спецификацию разработал:

Главный специалист по эксплуатации лифтов и ГПМ С.А.Теребов

Согласовано:

Руководитель дирекции

по эксплуатации и реконструкции Р.Ю. Жиров