**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

НАО «Красная поляна»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.Ю. Яковлев /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ламинат | Kronospan 7532 Quick Style KR-SP Дуб Античный, размеры панели 1285 × 192 × 10 мм., толщина – 10мм. Тип крепления: Twin Clic. Класс износостойкости: 33, Тип соединения-замковое соединение. Тип рисунка- однополосная (1-полосная / plank). Тип поверхности –матовая. Влагостойкая пропитка- да | м2 | 3994,00 |
| 2 | Подложка | Толщина 3 мм. Коэффициент теплопроводности 0.047 Вт/мК. Температура применения от -40 до +90С. Паро-проницаемость- 6 × 10-5 мг/мчПа. Напряжение при сжатии (25%) не менее 10 МПа. Удельная теплоемкость, 1.95 кДж/(кгС). Прочность на разрыв 0.56 МПа | м2 | 1000,00 |
| 3 | Порог для стыковки ламината | Стыкоперекрывающий профиль для одноуровневых поверхностей. Ширина- 38-44 мм. Материал – алюминий. Тип покрытия- декорированный. Цвет - вяз гановер. Длина 2,7м. | п.м. | 500,00 |
| 4 | Порог для стыковки ламината. | Стыкоперекрывающий профиль для одноуровневых поверхностей. Ширина- 60 мм. Материал – алюминий. Тип покрытия- декорированный. Цвет – дуб античный. Длина 2,7м. | п.м. | 200,00 |

**Спецификацию разработал:**

Инженер I категории по капитальному

ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Войткова/

**Согласовано:**

Заместитель начальника управления

по капитальному ремонту

и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Зубарев/