|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к заявке  УТВЕРЖДАЮ:  Руководитель дирекции  по эксплуатации и реконструкции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю. Жиров/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**Спецификация**

**на поставку: смесителей и комплектующих для ремонта номеров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Смеситель VitrA Dynamic S для ванны с душем | Торговая марка – Vitra  Коллекция – Dynamic S  Артикул – A40953EXP  Тип – смеситель  Рабочее давление – до 10 бар  Назначение – для ванны с душем  Управление – рычажное  Материал – латунь  Цвет – хром  Область применения – бытовая  Механизм – керамический картридж  Размер картриджа – 35мм  Монтаж – на стену  Расположение рычага – сверху  Отверстия для монтажа – на 2 отверстия  Стандарт подводки – 1/2"  Длина излива – 169 мм  Тип излива – фиксированный  Функция экономии расхода – есть  Комплект поставки:  Сотовый аэратор – 1шт  Смеситель – 1шт  S - образные эксцентрики – 2шт | компл. | 15 |
| 2 | Смеситель VitrA Dynamic S для кухонной мойки | Торговая марка – Vitra  Коллекция – Dynamic S  Артикул – A42086EXP  Тип – смеситель  Рабочее давление – до 10 бар  Назначение – для кухонной мойки  Управление – рычажное  Материал – латунь  Цвет – хром  Область применения – бытовая  Механизм – керамический картридж  Размер картриджа – 35мм  Монтаж – на мойку, на столешницу  Расположение рычага – сверху  Отверстия для монтажа – на 1 отверстие  Тип подводки – гибкая  Стандарт подводки – G3/8"  Высота излива – 154мм  Длина излива – 233мм  Тип излива – поворотный  Функция экономии расхода – есть  Комплект поставки:  Смеситель – 1шт  Сотовый аэратор – 1шт  гибкая подводка – 2шт  крепления – есть | компл. | 15 |
| 3 | Смеситель VitrA Dynamic S для раковины | Торговая марка – Vitra  Коллекция – Dynamic S  Артикул – A49189EXP  Тип – смеситель  Рабочее давление – до 10 бар  Назначение – для раковины  Управление – рычажное  Материал – латунь  Цвет – хром  Область применения – бытовая  Механизм – керамический картридж  Размер картриджа – 35мм  Монтаж – на раковину  Расположение рычага – сверху  Отверстия для монтажа – на 1 отверстие  Тип подводки – гибкая  Стандарт подводки – G3/8"  Высота излива – 57мм  Длина излива – 105мм  Тип излива – фиксированный  Функция экономии расхода – есть  Донный клапан – есть  Комплект поставки:  Смеситель – 1шт  Сливной гарнитур – 1шт  Донный клапан – 1шт  Сотовый аэратор – 1шт  гибкая подводка – 2шт  крепления – есть |  | 15 |
| 4 | Смеситель VitrA Dynamic S для душа | Торговая марка – Vitra  Коллекция – Dynamic S  Артикул – A40954EXP  Тип – смеситель  Рабочее давление – до 10 бар  Назначение – для душа  Управление – рычажное  Материал – латунь  Цвет – хром  Область применения – бытовая  Механизм – керамический картридж  Размер картриджа – 35мм  Монтаж – на стену  Расположение рычага – сверху  Отверстия для монтажа – на 2 отверстия  Стандарт подводки – 1/2"  Тип излива – излив отсутствует  Функция экономии расхода – есть  Комплект поставки:  Смеситель – 1шт  S - образные эксцентрики – 2шт | компл. | 15 |

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. Должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации.

Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и гигиенические сертификаты.

Объем предоставления гарантий качества товара должен соответствовать технической документации завода-изготовителя.

**Спецификацию разработал:**

Заместитель начальник управления по АВР М.А. Баранов

**Согласовано:**

Начальник управления по эксплуатации зданий

сооружений и инженерной инфраструктуры М.В. Жуков