|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель руководителя дирекции  по эксплуатации и реконструкции  НАО "Красная поляна"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Ю. Яковлев  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. |

**Спецификация**

Поставка коррелятора Aquascan 610

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед.**  **изм** | **Кол-во** | **Комплектность, характеристики** |
| 1 | Коррелятор Aquascan 610 | комплект | 1 | Aquascan 610 Удобный коррелятор для работ под открытым  Небом  Материал труб: Все стандартные материалы, режим смешанных материалов;  Разрешение анализа: 16 000 точек  Точность анализа: 1 см на 100 м  Метод анализа: 18-битная амплитудная корреляция  Дисплей: ЖК дисплей с высоким разрешением и подсветкой (12 x 9 см);  Фильтр: Выбирается автоматически, полная ручная настройка  Частотный анализ: БПФ, когерентность и ASA (Подробный Спектральный Анализ);  Узкополосный фильтр: Настраивается пользователем  Частотный отклик: 1-5000 Гц;  Подавление пиковых значений: Не ограничено, выбирается пользователем;  Емкость памяти: До 60 анализов со всеми результатами измерений, возможен последующий анализ с изменением параметров;  Датчики: Компактные высокочувствительные пьезокерамические датчики со встроенным радиопередатчиком и магнитным креплением;  Чувствительность: 15 В/г;  Вывод: Bluetooth для использования наушников и передачи данных на компьютер;  Питание: Анализатор и датчики: Литиевая полимерная многозарядная батарея 3.7 В;  Зарядка аккумуляторов: В помещении или в автомобиле;  Время работы от батареи: Анализатор: до12 часов, Датчики: до 8 часов;  Габариты: Анализатор: 220 x 140 x 35 (40) мм, Беспроводные датчики: Ø 61 ммx 128мм;  Вес: Анализатор: 1,2 кг Беспроводные датчики: 0,8 кг;  Комплектация:  • 1 Беспроводной анализатор с антенной и ремнем для  переноски  • 2 Беспроводных датчика с антеннами и ручками  • 1 Кабель для зарядки аккумуляторов от автомобиля, 12 В, 3  разъема для анализатора и датчиков  • 1 Зарядное устройство для зарядки аккумуляторов от сети  220 В (Адаптер переменного тока100-240 В)  • 2 удлинителя антенн для датчиков  • 1 Bluetooth-наушники  • 1 Кейс для переноски системы  Производитель Guterman  Страна производителя Германия. |

1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации. Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

3. Требования к объему предоставления гарантий качества товара: в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

4. Транспортировка, доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

|  |
| --- |
| **Спецификацию разработал:** |
| Ведущий специалист |
| по эксплуатации систем ВиВ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| (подпись) (Ф.И.О.) |
| **Согласовано:** |
| Начальник управления |
| ЗСиИИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| (подпись) (Ф.И.О.) |