**Техническое задание**

**на выполнение работ по устройству дорожек из шлифованного бетона в парковой рекреационной зоне «Поле чудес** **на отм. +540 м.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о Заказчике | НАО «Красная поляна» |
| 2 | Место выполнения работ | 354392, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эсто-Садок, СТК «Горная карусель», отм. +540м., |
| 3 | Сроки выполнения работ | 60 рабочих дней с даты оплаты авансового платежа |
| 4 | Виды и объемы работ | В соответствии с ведомостью объемов работ |
| 5 | Требования к привлекаемому персоналу, используемому оборудованию, технике, материалам | Работы выполнять необходимым для этого составом специализированной техники, материалами, оборудованием и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ.  Во избежание порчи газонного покрытия, в период проведения работ территория, расположенная вокруг места производства работ должна быть закрыта укрывным материалом.  Газонное покрытие не должно быть продолжительно (не более 6 часов) накрыто укрывным материалом.  При несоблюдении данных требований, Подрядчик обязуется восстановить газонное покрытие. |
| 6 | Требования к безопасности при проведении работ | При выполнении работ на объекте вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.  Все работы должны производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство". Все материалы, детали, полуфабрикаты необходимо хранить в отведенном месте в надлежащем порядке. Все машины и оборудование, используемое при монтаже организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешения на их использование.  Производство работ необходимо выполнять в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности Российской Федерации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1 Общие требования», и ПБ 03-428-02 глава 15,3. |
| 7 | Порядок ведения документации, контроль и приемка работ | Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и подрядчика. Работы считаются принятыми после подписания заказчиком Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справки КС-3 и исполнительной документации о выполненных работах с приложением журналов производства работ с момента начала работ и до их окончания и исполнительных схем выполненных работ, а также все работы, скрываемые последующими работами, оформляются актами освидетельствования скрытых работ. |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и выполненные работы.  Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ |
| 9 | Приложения | Ведомость объемов работ;  Локальный сметный расчет. |

**Приложение: Ведомость объемов работ.**

**Техническое задание разработал:**

*Главный специалист отдела, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ганюков Д.В./*

*благоустройства территории (подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник отдела*

*благоустройства территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Гонтарь О.В./*

*(подпись) (Ф.И.О.)*