|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Руководитель дирекции  по эксплуатации и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю. Жиров/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**Спецификация**

на поставку запасных частей для ремонта лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Энкодер ААА633АJ1 OIH76-4096C/T-L2C2-15V | Производитель: Otis  Тип запчасти: энкодер, инкодер, тахометр  Расположение : главный привод, лебедка лифта | шт. | 8 |
| 2 | Плата контроллера ECB II GDA26800AY 1 GI эскалатора OTIS-508 NCE | Производитель: Otis XIZI Otis  Тип запчасти: плата станции управления, главный контроллер  Расположение : станция управления | шт. | 1 |
| 3 | Частотный преобразователь FRENIC Multi FRN11E1S-4C | Производитель: FUJI, XIZI Otis  Тип запчасти: частотный преобразователь  Расположение : станция управления эскалатора/траволатора | шт. | 1 |
| 4 | IGBT модуль SA534883-04 EL4-50R | Производитель: FUJI,  Тип запчасти: IGBT модуль  Расположение : частотный преобразователь | шт. | 10 |
| 5 | Программатор для приводов дверей Fermator (Версия 0.2) | Производитель: FERMATOR  Тип запчасти: диагностическое устройство (панель), прибор, сервис-тул, программатор | шт. | 1 |
| 6 | Блок управления приводом Fermator VF5+ (VVVF5) | Производитель: BLT/Brilliant, FERMATOR, KLEEMANN, Schindler  Тип запчасти: инвертор привода ДК (дверей кабины)  Расположение : привод ДК (дверей кабины) | шт. | 3 |

1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации. Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

3. Требования к объему предоставления гарантий качества товара: в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

4. Транспортировка, доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

Спецификацию разработал:

Главный специалист по эксплуатации лифтов и ГПМ С.А. Теребов Согласовано:

Начальник отдела энергоснабжения,

начальник электротехнической лаборатории,

главный энергетик Д.Б. Гагин