**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

НАО «Красная поляна»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.Ю. Яковлев /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Артикул** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Нож роликовый для станка | Нож роликовый для станка METALMASTER серии EuroMaster LBМ |  | шт. | 1 |
| 2 | Ограничитель угла гибочной балки | Ограничитель угла гибочной балки на 4-е предустанавливаемых позиции для станка METALMASTER серии EuroMaster LBМ |  | шт. | 1 |
| 3 | Угломер | Угломер от 0 до 160 градусов для станка METALMASTER серии EuroMaster LBМ |  | шт. | 1 |
| 4 | Машинка фальцезакрывающая | Машинка фальцезакрывающая роликовая для станка METALMASTER серии EuroMaster LBМ |  | шт. | 1 |
| 5 | Стол задней поддержки листа | Стол задней поддержки листа с рейками для станка METALMASTER серии EuroMaster LBМ 200/250 (1,00 м) | 00000011669 | шт. | 1 |
| 6 | Устройство передней поддержки листа | Устройство передней поддержки листа для станка METALMASTER серии EuroMaster LBМ- 250 | 00000011672 | шт. | 1 |
| 7 | Ножной привод | Ножной привод прижимной балки для станка METALMASTER серии EuroMaster LBМ-250 |  | шт. | 1 |
| 8 | Компенсатор | Компенсатор гибочной балки для LBM-200/250 (2шт в комплекте) | 00000014036 | комп. | 1 |
| 9 | Листогибочный станок | Листогибочный станок METALMASTER серии EUROMASTER LBM- 250.  Страна-производитель-Польша.  Тип привода- механический.  Рабочая длина- 2650 мм  Толщина металла (алюминий 250 Н/мм2)- 1.3 мм  Толщина металла (400 Н/мм2)-0.7 мм Толщина металла (нержав. сталь 600 Н/мм2)- 0.55 мм  Угол гибки 140 |  | шт. | 1 |
| 10 | Валок | Валок для гибки листа по радиусу для станка серии EuroMaster LBМ- 250 | 00000011677 | шт. | 1 |
| 11 | Ручка | Ручка гибочной балки для станка METALMASTER серии EuroMaster LBМ | 00000011729 | шт. | 2 |

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, СанПиНов, принятых для данного вида Товаров, качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

Гарантийный срок на Товар должен составлять 12 (Двенадцать) календарных месяцев и не менее срока, установленного заводом-изготовителем на каждый вид Товара.

На поставляемый Товар должна быть предоставлена вся требуемая документация (сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты и т.д.).

Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке Товара указанного вида (рода), обеспечивать полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

**Спецификацию разработал:**

Инженер I категории по капитальному

ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Войткова/

**Согласовано:**

Заместитель начальника управления

по капитальному ремонту

и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Зубарев/