**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

НАО «Красная поляна»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.Ю. Яковлев /

«\_\_\_» июля 2017 г.

**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** *(при наличии)* | **Изготовитель/ Страна происхождения товара *(при необходимости)*** | **Артикул *(при необходимости)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ламинат | м2 | 4001,46 | Kronospan | Россия | 7532 Дуб Античный | Коллекция Quick Style KR-SP, Размеры панели 1285 × 192 × 10 мм.,  Тип крепления: Twin Clic.  Класс износостойкости: 33,  Тип соединения-замковое соединение.  Тип рисунка- однополосная (1-полосная / plank).  Тип поверхности –матовая. Влагостойкая пропитка- да.  Без фаски  В упаковке 7 досок, 1,727 кв.м. в 1 пачке. |
| 2 | Подложка НПЭ | м2 | 4042,5 | ОАО «Ижевский завод пластмасс» | Россия |  | Тип упаковки: Рулонная  Рулон: 52.5 м2  Длинна, м: 50  Ширина, м: 1,05  Состав: Вспененный полиэтилен  Толщина, мм: 3 |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, СанПиНов, принятых для данного вида Товаров, качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

Гарантийный срок на ламинат Kronospan 7532 Дуб Античный составляет 20 лет. Гарантия распространяется на использование в быту на поверхность доски, в гарантию не включается кромка доски/замок

Гарантийный срок на подложку НПЭ составляет 20 лет.

На поставляемый Товар должна быть предоставлена вся требуемая документация (сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты и т.д.).

Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке Товара указанного вида (рода), обеспечивать полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

**Спецификацию разработал:**

Инженер I категории по капитальному ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Войткова/

**Согласовано:**

Заместитель начальника управления

по капитальному ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Зубарев/