**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

НАО «Красная поляна»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.Ю. Яковлев /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Квадрат г/к 10\*10 | т. | 0,0942 | Сторона квадрата: 10 мм  Марки стали: ст3  ГОСТ 2591-2006  Вес 1 п.м. 0,785 кг.  Вид по способу изготовления – горячекатаный  Длина:  6 м.  Количество – 20 шт. |
| 2 | Квадрат г/к 16\*16 | т. | 0,2412 | Сторона квадрата: 12 мм  Марки стали: ст3  ГОСТ 2591-2006  Вес 1 п.м. 2,010 кг.  Вид по способу изготовления – горячекатаный  Длина:  6 м.  Количество – 20 шт. |
| 3 | Лист г/к 3\*1250\*2500 | т. | 0,38 | Толщина: 3 мм.  Ширина: 1250мм.  Длина 2500мм.  Марки стали: Ст3пс5/сп5  ГОСТ 16523-97/ 19903-2015  Тип листа - гладкий  Вид по способу изготовления – горячекатаный  Количество – 5 шт. |
| 4 | Лист г/к 4\*1500\*3000 | т. | 0,565 | Толщина: 4 мм.  Ширина: 1500мм.  Длина 3000мм.  Марки стали: Ст3пс5/сп5  ГОСТ 16523-97/ 19903-2015  Тип листа - гладкий  Вид по способу изготовления – горячекатаный  Количество – 5 шт. |
| 5 | Полоса г/к 50\*5\*6000 | т. | 0,236 | Толщина: 5 мм.  Ширина: 50мм.  Длина 6000мм  Марки стали: ст3  ГОСТ 103-2006  Вес 1 п.м. 1,963 кг.  Вид по способу изготовления – горячекатаный  Количество – 20 шт. |
| 6 | Труба профильная 20\*20\*2 | т. | 0,581 | Толщина: 2 мм.  Ширина: 20мм.  Высота: 20мм.  Длина 6000мм.  Марки стали: ст3  ГОСТ 8639-82  Вес 1 п.м. 1,075 кг.  Количество – 90 шт. |
| 7 | Труба профильная 30\*15\*1,5 | т. | 0,115 | Толщина: 1,5 мм.  Ширина: 30 мм.  Высота: 15 мм.  Длина 6000мм.  Марки стали: ст3  ГОСТ 8645-68  Вес 1 п.м. 0,959 кг.  Количество – 20 шт. |
| 8 | Труба профильная 40\*40\*3,0 | т. | 4,032 | Толщина: 3 мм.  Ширина: 40мм.  Высота: 40мм.  Длина 6000мм.  Марки стали: ст3  ГОСТ 8639-82  Вес 1 п.м. 3,36 кг.  Количество – 200 шт. |
| 9 | Труба профильная 60\*40\*3,0 | т. | 0,516 | Толщина: 3,0 мм.  Ширина: 60 мм.  Высота: 40 мм.  Длина 6000мм.  Марки стали: ст3  ГОСТ 8645-68  Вес 1 п.м. 4,3 кг.  Количество – 20 шт. |
| 10 | Труба профильная 60\*60\*3,0 | т. | 0,623 | Толщина: 3 мм.  Ширина: 40мм.  Высота: 40мм.  Длина 6000мм.  Марки стали: ст3  Вес 1 п.м. 5,19 кг.  Количество – 20 шт. |
| 11 | Уголок г/к 32\*32\*3 | т. | 0,176 | Ширина стенки: 3 мм.  Высота полки: 32мм.  Длина 6000мм.  Марки стали: ст3  ГОСТ 8509-93  Вес 1 п.м. 1,46 кг.  Количество – 20 шт. |
| 12 | Уголок г/к 50\*50\*4 | т. | 0,366 | Ширина стенки: 4 мм.  Высота полки: 50 мм.  Длина 6000мм.  Марки стали: ст3  ГОСТ 8509-93  Вес 1 п.м. 3,05 кг.  Количество – 20 шт. |
| Итого | |  |  |  |

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, СанПиНов, принятых для данного вида Товаров, качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

Претензии по внешним характеристикам изделий можно предъявлять в течение 2 рабочих дней со дня поставки.

На поставляемый Товар должна быть предоставлена вся требуемая документация (сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты и т.д.).

Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке Товара указанного вида (рода), обеспечивать полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

**Спецификацию разработал:**

Инженер I категории по капитальному ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Войткова/

**Согласовано:**

Заместитель начальника управления

по капитальному ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Зубарев/