Приложение 1 **Утверждаю:**

Заместитель руководителя

дирекции по эксплуатации и реконструкции

НАО «Красная поляна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Глебов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года.

**Спецификация**

на поставку плоского металлического листа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара | Требования к качеству | Количество, шт. |
| 1 | Плоский металлический лист | Толщина листа не менее 0,45 мм.  Основа состава листа – оцинкованная сталь.  Тип покрытия - полимерное, полиэстер.  Ширина – 1250 мм.  Длина – 2500 мм.  Толщина покрытия лицевой стороны не менее 25 мкн.  Цвет полимерного покрытия – RAL 6005, 6020, 3005, 3011, 1003, 1018, 8017 | 1740 |

**Срок оказания услуг:** С августа 2016 по декабрь 2016

**Общие требования к товару**: Качество товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ГОСТы, ТУ).

**Условия поставки:** Поставка материалов осуществляется транспортом Заказчика. Погрузочные работы включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и/или за свой счет. Удаленность Поставщика от п. Эсто-Садок должна составлять не более 80 километров. Отгрузка осуществляется Поставщиком на основании принятых к исполнению заявок на отгрузку (форма дополнительно согласовывается с Заказчиком), подаваемых Заказчиком в письменном виде. Получив заявку, Поставщик в срок не позднее 12 часов до предполагаемого времени начала оказания услуг обязан сообщить Заказчику о приеме заявки к исполнению. Поставщик обязан известить Заказчика о полной загрузке транспорта для контрольного учета количества отгружаемого материала. Поставщик обязан предоставить паспорта, сертификаты, товарные накладные, счет-фактуры на поставляемый материал. Упаковка должна быть целой, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, защищать от внешних механических и атмосферных воздействий. Сам металлический лист должен быть ровный без вмятин и царапин на полимерном покрытии.

**Разработано:**

Ведущий специалист отдела благоустройства

территории дирекции по эксплуатации

и реконструкции НАО «Красная поляна» Р.В. Петрусенко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

**Согласовано:**

Начальник отдела благоустройства

территории дирекции по эксплуатации

и реконструкции НАО «Красная поляна» О.В. Гонтарь

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.