Приложение 3

**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К. Ю. Яковлев/

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** | **Общее количество** | **Кол-во с учетом размеров** | | |
| **Размер** | **Рост** | **Кол-во** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Брюки «СПЕЦ-АВАНГАРД» | шт. | Ткань: «Стрейчтекс», хлопок — 70%, полиэстер – 28%, спандекс — 2%, 250 г/м²  «Стрейчтекс» — качественное хлопковое волокно придает высокую прочность, износостойкость, долговечность и легкость, спандекс — эластичность.  Стрейч-эффект — способность ткани хорошо растягиваться и мгновенно восстанавливать форму.  Джинсовая структура и расцветка ткани придает изделию современный внешний вид для работы и активного отдыха.  Карманы: множество удобных функциональных карманов, располагающихся на передних и задних половинках брюк, а так же на боковых швах.  Усилительные накладки: наколенники с вытачками по боковым сторонам и карманами под амортизационные вкладыши  Цвет: черный | 124 | 96–100 | 170–176 | 37 |
| 96–100 | 182–188 | 34 |
| 104–108 | 170–176 | 21 |
| 104–108 | 182–188 | 16 |
| 112–116 | 170–176 | 7 |
| 112–116 | 182–188 | 9 |
|  | Футболка х/б цв. синий | шт. | Ткань: хлопок - 100%, 160 г/м²  Рукав : короткий  Вырез горловины: круглый.  Цвет: синий. | 254 | 96–100 | 170–176 | 78 |
| 96–100 | 182–188 | 70 |
| 104–108 | 170–176 | 42 |
| 104–108 | 182–188 | 32 |
| 112–116 | 170–176 | 14 |
| 112–116 | 182–188 | 18 |
|  | Противогаз ПШ-1С | шт. | Комплектация: лицевая часть (в стандартной комплектации со шлем-масками ШМП 2 шт.); фильтр; соединительная трубка; шланг питающий резинотканиевый, спасательный пояс с плечевым ремнем статически искробезопасный, стойкий к органическим растворителям из материала «бельтинг»; сигнальная веревка; штырь, фиксирующий фильтр над поверхностью земли.  Модель: ПШ-1С с воздухоподводящим шлангом длиной 10м (в мешке с уложенным шлангом)  Сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм3/мин. на вдохе и выдохе: 200 (20) Па (мм вод. ст)  Противогаз герметичен при избыточном давлении воздуха: 1000 (100) Па (мм вод. ст.)  Условия эксплуатации: -30°С +40°С  Время защитного действия: неограниченно | 1 | универсальный | - | 1 |

Требования, предъявляемые к товару:

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (СИЗ (за исключением футболок) должны иметь сертификаты соответствия таможенного союза или декларацию соответствия таможенного союза о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»).

Транспортировка, доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

В согласованное с Покупателем время Поставщик предоставляет образцы футболок каждого размера для обмера сотрудников и уточнения необходимых размеров.

Спецификацию разработал:

Инженер 1 категории по капитальному ремонту и реконструкции А. А. Войткова