Приложение № 2

**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

НАО «Красная поляна»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.Ю. Яковлев /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аккумуляторная дрель | Makita DDF343SHE, напряжение: 14.4В., Емкость аккумулятора: 1.3 Ач., батарея: Li-Ion, основной патрон: быстрозажимной,  крутящий момент: 36Н\*м; скоростей: 2; два аккумулятора | шт. | 5 |
| 2 | Машина отрезная | Makita 2414NB, потребляемая мощность: 2000Вт; число оборотов: 3800об/мин; диаметр диска: 355мм; отверстие диска: 25.4мм | шт. | 1 |
| 3 | Перфоратор | Makita HR4510C, потребляемая мощность: 1350Вт; тип патрона SDSMAX, Макс. Ø сверления в бетоне коронкой: 125 мм., количество ударов на холостом ходу: 1250 - 2750 уд/мин., 2 режима работы: сверление с ударом или долбление | шт. | 3 |
| 4 | Перфоратор | Makita HR 2470 FT, потребляемая мощность  780Вт., крепление оснастки: SDS+, крепление патрона: система Makita для легких перфораторов SDS+, 3 режима работы | шт. | 4 |
| 5 | Угловая шлифовальная машина | Makita 9565 CV/CVL, потребляемая мощность: 1400Вт, диаметр круга: 125 мм., число оборотов: 2800 — 12000 об/мин; резьба шпинделя: M14;. | шт. | 7 |
| 6 | Угловая шлифовальная машина | Makita GA9020SFK, потребляемая мощность: 2000Вт; диаметр диска: 230 мм, обороты на холостом ходу: 0 - 6600 об/мин., макс. глубина пропила (угол 90°): 62 мм | шт. | 4 |

**Спецификацию разработал:**

Инженер I категории по капитальному

ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Войткова/

**Согласовано:**

Заместитель начальника управления

по капитальному ремонту

и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Зубарев/