Приложение №1

К техническому заданию

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование работ | Ед.  изм. | Кол-во. | Примечание |
| **Раздел 1. Планировочная подпорная стена гостиницы №2 «Горки Отель»** | | | | |
| 1 | Облицовка фасадов плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством | м2 | 160 |  |
| 2 | Декопанель плитка бетонная облицовочная ТУ 5894-079-46854090-98 (размер 0,97\*0,6м) собственного изготовления | м2 | 160 |  |
| 3 | Подсистема ГКЛ: стоечный профиль толщ. металла 0.55; прямые подвесы (шаг крепежа 40 см, толщ металла 1 мм);  опора балки на каждый профиль. | м2 | 160 |  |
| 4 | Монтажные универсальные саморезы 5\*60; дюбеля пластиковые 8\*52 (расход 9 шт/м2) | шт. | 1440 |  |
| 5 | Смесь плиточного клея Крепс усиленный с портландцементом м500 Д0 в соотношении 70/30 | кг | 24 |  |
| 6 | Устройство парапетной плиты с предусмотренным капельником шириной 400мм с последующей герметизацией швов примыкания | шт | 77 |  |
| 7 | Парапетная крышка ТУ 5894-079-46854090-98 (ширина 0,4 м) собственного изготовления | м.п. | 77 |  |
| 8 | Герметик Penosil 310 мл каучуковый кровельный всесезонный (расход 1 туб/10 п.м.стыка) | шт. | 11 |  |
| 9 | Клей плиточный влагостойкий морозостойкий "КРЕПС" УСИЛЕННЫЙ (расход 3 кг/м2) | кг | 92,4 |  |
| 10 | Грунтовка «Бетон-контакт», Лакра(расход 0,35 кг/м2) | кг | 8,085 |  |
| 11 | Нанесение лессирующего и защитного слоя | м2 | 190,8 |  |
| 12 | Грунтовка Лакра противогрибковая для внешних работ | л | 38,16 |  |
| 13 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (деко панелей и парапета) | м2 | 190,8 |  |
| 14 | Краски фасадные DALI особопрочная с добавлением полимерного латекса | кг | 38,16 |  |
| 15 | Грунтовка Лакра противогрибковая для внешних работ | л | 38,16 |  |
| **Раздел 2. ПСт-5 Северная сторона** | | | | |
| 16 | Облицовка фасадов плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством | м2 | 210 |  |
| 17 | Декопанель плитка бетонная облицовочная ТУ 5894-079-46854090-98 (размер 0,97\*0,6м) собственного изготовления | м2 | 210 |  |
| 18 | Подсистема ГКЛ: стоечный профиль толщ. металла 0.55; прямые подвесы (шаг крепежа 40 см, толщ металла 1 мм);  опора балки на каждый профиль. | м2 | 210 |  |
| 19 | Монтажные универсальные саморезы 5\*60; дюбеля пластиковые 8\*52 (расход 9 шт/м2) | шт. | 1890 |  |
| 20 | Смесь плиточного клея Крепс усиленный с портландцементом м500 Д0 в соотношении 70/30 | кг | 31,5 |  |
| 21 | Устройство парапетной плиты с предусмотренным капельником шириной 400мм с последующей герметизацией швов примыкания | шт | 95,2 |  |
| 22 | Парапетная крышка ТУ 5894-079-46854090-98 (ширина 0,4 м) собственного изготовления | п.м. | 95,2 |  |
| 23 | Герметик Penosil 310 мл каучуковый кровельный всесезонный (расход 1 туб/10 п.м.стыка) | шт. | 10 |  |
| 24 | Клей плиточный влагостойкий морозостойкий "КРЕПС" УСИЛЕННЫЙ (расход 3 кг/м2) | кг | 114,24 |  |
| 25 | Грунтовка «Бетон-контакт», Лакра(расход 0,35 кг/м2) | кг | 9,996 |  |
| 26 | Нанесение лессирующего и защитного слоя | м2 | 248,08 |  |
| 27 | Грунтовка Лакра противогрибковая для внешних работ | л | 49,616 |  |
| 28 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (деко панелей и парапета) | м2 | 248,08 |  |
| 29 | Краски фасадные DALI особопрочная с добавлением полимерного латекса | кг | 49,616 |  |
| 30 | Грунтовка Лакра противогрибковая для внешних работ | л | 49,616 |  |
| **Раздел 3. ПСт-5 Западная сторона** | | | | |
| 31 | Облицовка фасадов плитами со скрытым креплением | м2 | 145 |  |
| 32 | Декопанель плитка бетонная облицовочная ТУ 5894-079-46854090-98 (размер 0,97\*0,6м) собственного изготовления | м2 | 145 |  |
| 33 | Монтажные универсальные саморезы 5\*60; дюбеля пластиковые 8\*52 (расход 9 шт/м2) | шт. | 1305 |  |
| 34 | Смесь плиточного клея Крепс усиленный с портландцементом м500 Д0 в соотношении 70/30 | кг | 21,75 |  |
| 35 | ППУ монтажная пена SOUDAL всесезонная ( баллон 750 мл) | шт | 63 |  |
| 36 | Устройство парапетной плиты с предусмотренным капельником шириной 400мм с последующей герметизацией швов примыкания | шт | 67 |  |
| 37 | Парапетная крышка ТУ 5894-079-46854090-98 (ширина 0,4 м) собственного изготовления | п.м. | 67 |  |
| 38 | Герметик Penosil 310 мл каучуковый кровельный всесезонный (расход 1 туб/10 п.м.стыка) | шт. | 7 |  |
| 39 | Клей плиточный влагостойкий морозостойкий "КРЕПС" УСИЛЕННЫЙ (расход 3 кг/м2) | кг | 80,4 |  |
| 40 | Грунтовка «Бетон-контакт», Лакра(расход 0,35 кг/м2) | кг | 7,035 |  |
| 41 | Нанесение лессирующего и защитного слоя | м2 | 171,8 |  |
| 42 | Грунтовка Лакра противогрибковая для внешних работ | л | 34,36 |  |
| 43 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (деко панелей и парапета) | м2 | 171,8 |  |
| 44 | Краски фасадные DALI особопрочная с добавлением полимерного латекса | кг | 34,36 |  |
| 45 | Грунтовка Лакра противогрибковая для внешних работ | л | 34,36 |  |
| **Раздел 4. Гостиница №2 «Горки Отель» наружная лестница** | | | | |
| 46 | Разборка облицовки из натурального камня | м2 | 71 |  |
| 47 | Облицовка стен плитами натурального камня (без стоимости плит) | м2 | 46 |  |
| 48 | Облицовка фасадов плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством | м2 | 48 |  |
| 49 | Декопанель плитка бетонная облицовочная ТУ 5894-079-46854090-98 (размер 0,97\*0,6м) собственного изготовления | м2 | 48 |  |
| 50 | Подсистема ГКЛ: стоечный профиль толщ. металла 0.55; прямые подвесы (шаг крепежа 40 см, толщ металла 1 мм);  опора балки на каждый профиль. | м2 | 48 |  |
| 51 | Монтажные универсальные саморезы 5\*60; дюбеля пластиковые 8\*52 (расход 9 шт/м2) | шт. | 432 |  |
| 52 | Смесь плиточного клея Крепс усиленный с портландцементом м500 Д0 в соотношении 70/30 | кг | 7,2 |  |
| 53 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | м3 | 9,74 |  |
| 54 | Блок керамзитобетонный, 20\*20\*40 см (0,2\*0,2\*0,4\*350=5,6 м3) | шт. | 350 |  |
| 55 | Блок керамзитобетонный, 12\*20\*40 см (0,12\*0,2\*0,4\*350=3,36 м3) | шт. | 350 |  |
| 56 | Устройство парапетной плиты с предусмотренным капельником шириной 600мм с последующей герметизацией швов примыкания | шт | 46 |  |
| 57 | Парапетная крышка ТУ 5894-079-46854090-98 (ширина 0,6 м) собственного изготовления | п.м. | 46 |  |
| 58 | Герметик Penosil 310 мл каучуковый кровельный всесезонный (расход 1 туб/10 п.м.стыка) | шт. | 5 |  |
| 59 | Клей плиточный влагостойкий морозостойкий "КРЕПС" УСИЛЕННЫЙ (расход 3 кг/м2) | кг | 82,8 |  |
| 60 | Грунтовка «Бетон-контакт», Лакра(расход 0,35 кг/м2) | кг | 8,05 |  |
| 61 | Нанесение лессирующего и защитного слоя | м2 | 75,6 |  |
| 62 | Грунтовка Лакра противогрибковая для внешних работ | л | 15,12 |  |
| 63 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (деко панелей и парапета) | м2 | 75,6 |  |
| 64 | Краски фасадные DALI особопрочная с добавлением полимерного латекса | кг | 15,12 |  |
| 65 | Грунтовка Лакра противогрибковая для внешних работ | л | 15,12 |  |