**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник управления маркетинга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Вацовская /

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На изготовление и монтаж и/или демонтаж наружной рекламы**

* 1. **Требования**

Количество, характеристики, срок изготовления поставляемой продукции/выполнения работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Тираж/Формат** | **Срок изготовления продукции/ выполнения работ\*** |
| 1 | Баннер уличный 1 | Широкоформатная печать, баннер 440гр., ламинированный, 720 dpi, машина Barak, ширина рулона 3 м. | м2 | 1 | 2 раб.дня |
| 20 | 2 раб.дня |
| 100 | 5 раб.дней |
| 300 | 6 раб.дней |
| 2 | Баннер уличный 2 | Широкоформатная печать, баннер 510гр., ламинированный, 720 dpi, машина Barak, ширина рулона 3 м. | м2 | 1 | 2 раб.дня |
| 20 | 2 раб.дня |
| 100 | 5 раб.дней |
| 300 | 6 раб.дней |
| 3 | Баннер уличный 3 | Широкоформатная печать, баннер 510гр., ламинированный, 720 dpi, машина Barak,  ширина рулона 5 м. | м2 | 1 | 2 раб.дня |
| 20 | 2 раб.дня |
| 100 | 5 раб.дней |
| 300 | 6 раб.дней |
| 4 | Баннер сетка | Широкоформатная печать, баннер 250 гр., ламинированный, 720 dpi, машина Barak. | м2 | 1 | 2 раб.дня |
| 20 | 2 раб.дня |
| 100 | 5 раб.дней |
| 300 | 6 раб.дней |
| 5 | Проварка одинарная | Плотность полотна min. 440 гр., дополнительно рассчитывается при стыковки полотен | п.м | 1 | 30 п.м. –  1 раб.день |
| 6 | Проварка двойная | Плотность полотна min. 440 гр., по периметру полотна | п.м | 1 | 30 п.м. –  1 раб.день |
| 7 | Люверсы | Установка метал.люверсов, d12 мм. | шт. | 1 | 200 шт. –  1 раб.день |
| 8 | Материал Backlit | Интерьерная печать, 1440 dpi, машина Latex, материал Backlit прозрачный, ширина рулона 1,5 м. без резки | м2 | 1 | 3 раб.дня |
| 10 | 3 раб.дня |
| 50 | 5 раб.дня |
| 9 | Резка материала | резка по контуру (прямоугольная/фигурная) | п.м | 1 | 30 п.м. –  1 раб.день |
| 10 | Плёнка без ламинации | Интерьерная печать, 720 dpi, машина Roland, пленка BLACK OUT, без резки. | м2 | 1 | 3 раб.дня |
| 10 | 3 раб.дня |
| 50 | 6 раб.дней |
| 100 | 6 раб.дней |
| 11 | Ламинация | матовая ламинация, 80 микрон., ширина рулона 1,37 м., без резки | м2 | 1 | 5 раб.дней |
| 12 | Плёнка | Интерьерная печать на белой пленке с интерьерной печатью, 1440 dpi, машина Latex, ширина рулона 1,5м, без резки | м2 | 1 | 3 раб.дня |
| 10 | 3 раб.дня |
| 50 | 6 раб.дней |
| 100 | 6 раб.дней |
| 13 | Плёнка с резкой 1 | Интерьерная печать на белой пленке с интерьерной печатью, 720 dpi, машина Roland, фигурная резка по контуру, перенос на монтажную пленку | м2 | 1 | 3 раб.дня |
| 10 | 3 раб.дня |
| 50 | 6 раб.дней |
| 100 | 6 раб.дней |
| 14 | Плёнка с резкой 2 | Плоттерная резка из самоклеющейся пленки Oracal серия 641, цвет на выбор, перенос на монтажную пленку | м2 | 1 | 3 раб.дня |
| 10 | 3 раб.дня |
| 50 | 6 раб.дней |
| 100 | 6 раб.дней |
| 15 | Баннер для ролл-апа | Баннерная ткань 280 гр/м2, 0,85х2 м. без пропайки по краям | шт. | 1 | 3 раб.дня |
| 10 | 3 раб.дня |
| 50 | 6 раб.дней |
| 16 | Демонтаж монтаж баннера для ролл-апа | демонтаж имеющегося полотна, вставка нового | шт | 1 | 5 раб.дня |
| 17 | Флаг | Ткань полиэфирный шелк, размер 2х1,5 м., одинарная строчка по периметру, без креплений и петель | шт. | 1 | 5 раб.дней |
| 10 | 5 раб.дней |
| 50 | 8 раб.дней |
| 100 | 15 раб.дней |
| 18 | Таблички на кабинеты | Гравировка на двухслойном пластике (коричневый под дерево), крепление двухсторонний скотч, 4 дистанционника золотого цвета. Размер 0,3х0,3 м. | шт. | 1 | 15 раб.дней |
| 5 | 15 раб.дней |
| 10 | 15 раб.дней |
| 19 | Табличка уличная | Прямая односторонняя УФ-печать на композитной панели 3 мм, цвет белый, фрезеровка по периметру | м2 | 1 | 5 рабдней |
| 5 | 5 рабдней |
| 10 | 8 раб.дней |
| 20 | Табличка для помещений | ПВХ 3 мм., поверх самоклеющаяся пленка с интерьерной печатью, 1440 dpi, машина Latex, крепление двухсторонний скотч.  0,3х0,3 м. | шт. | 1 | 3 раб.дней |
| 5 | 3 раб.дней |
| 10 | 5 раб.дней |
| 50 | 10 раб.дней |
| 21 | Рамка клик-профиль | Основа композит 3 мм, профиль клик, цвет серебро.  0,5х1 м. | шт. | 1 | 5 раб.дней |
| 5 | 5 раб.дней |
| 10 | 7 раб.дней |
| 50 | 13раб.дней |
| 22 | Тантамареска | Размер 3х2 метра, ПВХ 5 мм, поверх самоклеющаяся пленка с интерьерной печатью 1440 dpi. Сварной каркас из профильной  трубы 40\*40 мм | шт. | 1 | 5 раб.дней |
| 3 | 10 раб.дней |
| 23 | Лайт-бокс | Лицевая панель из молочного акрила 3 мм, прямая УФ печать, оракал,  Борт и задняя панель ПВХ+оракал.  Световые элементы из светодиодов внутри  1х1,5м. | шт. | 1 | 5 раб.дней |
| 5 | 10 раб.дней |
| 10 | 13раб.дней |
| 24 | Бейдж | Размер 7\*4 см, двухслойный пластик цвета золото, с окошком, магнитная застежка. | шт. | 1 | 2 раб.дня |
| 50 | 3 раб.дня |
| 100 | 5 раб.дней |
| 200 | 10 раб.дней |
| 25 | Пресс-волл интерьерный | Джокерная конструкция, баннер 440 гр., проварка по периметру,  люверсы каждые 30 см. Размер 3х2 м. | шт. | 1 | 5 раб.дня |
| 5 | 7 раб.дня |
| 10 | 10 раб.дней |
| 50 | 15 раб.дней |
| 26 | Логотип - вывеска  (предварительная стоимость, рассчитывается индивидуально по макету) | Фигурный единый лайт бокс, задняя стенка ПВХ 10 мм., борт ПВХ 5 мм., цвет белый, глубина 10 см., лицевая часть  молочный акрил 3 мм., поверх самоклеющаяся белая пленка  с интерьерной печатью, 1440 dpi.  подсветка: внутренняя, герметичные  диодные кластеры, блок питания. Размер 1х1м | шт. | 1 | 7 раб.дня |
| 5 | 10 раб.дней |
| 10 | 15 раб.дней |
| **Монтажные и/или демонтажные работы:** | | | | | |
| 27 | Не высотный монтаж баннера на бетонную стену | Монтаж производится на саморезы с использованием лестницы до 6 м.,  изгибы и заломы баннера не допустимы | м2 | 1 | 2 раб.дней |
| 20 | 5 раб.дней |
| 100 | 10 раб.дней |
| 300 | 10 раб.дней |
| 28 | Не высотный монтаж баннера на металлическую конструкцию | Монтаж производится на веревку (трос), изгибы и заломы баннера не допустимы с использованием лестницы до 6 м. | м2 | 1 | 2 раб.дней |
| 20 | 5 раб.дней |
| 100 | 10 раб.дней |
| 300 | 10 раб.дней |
| 29 | Не высотный монтаж баннера на деревянную конструкцию | Монтаж производится на веревку (трос), изгибы и заломы баннера не допустимы | м2 | 1 | 2 раб.дней |
| 20 | 5 раб.дней |
| 100 | 10 раб.дней |
| 300 | 10 раб.дней |
| 30 | Монтаж пленки на пластик (гладкая поверхность) | Монтаж пленки вплотную к краям, ровно, без скопления воздуха под наклейкой, без замятий с использованием лестницы до 6 м., | м2 | 1 | 2 раб.дней |
| 10 | 5 раб.дней |
| 50 | 10 раб.дней |
| 100 | 10 раб.дней |
| 31 | Монтаж пленки на композит (гладкая поверхность) | Монтаж пленки вплотную к краям, ровно, без скопления воздуха под наклейкой, без замятий с использованием лестницы до 6 м., | м2 | 1 | 2 раб.дней |
| 10 | 5 раб.дней |
| 50 | 10 раб.дней |
| 100 | 10 раб.дней |
| 32 | Монтаж пленки на металл (гладкая поверхность) | Монтаж пленки вплотную к краям, ровно, без скопления воздуха под наклейкой, без замятий с использованием лестницы до 6 м., | м2 | 1 | 2 раб.дней |
| 10 | 5 раб.дней |
| 50 | 10 раб.дней |
| 100 | 10 раб.дней |
| 33 | Монтаж/демонтаж пленки в кабинах канатной дороги | После снятия наклеек необходимо зачистить поверхность от клея, отмыть поверхность и после этого наклеить наклейки, вплотную к краям, ровно, без скопления воздуха под наклейкой, без замятий, после поклейки обрезать края.  Монтаж производится в дневное время. | шт. | 10 | 2 раб.дней |
| 50 | 5 раб.дней |
| 100 | 10 раб.дней |
| 200 | 10 раб.дней |
| 34 | Монтаж/демонтаж пленки на кабинах канатной дороги | После снятия наклеек необходимо зачистить поверхность от клея, отмыть поверхность и после этого наклеить наклейки ровно, без скопления воздуха под наклейкой, без замятий  Монтаж производится в вечернее время.  C:\Users\t.zabolotskaya\Desktop\Заболотская\Архив\Сбербанк договор 1310\Ремонт\наклейка НА.png | шт. | 10 | 2 раб.дней |
| 50 | 5 раб.дней |
| 100 | 10 раб.дней |
| 150 | 10 раб.дней |
| 35 | Монтаж/демонтаж флагов | при монтаже / демонтаже полотен флагов, флагштоки устанавливать ровно | шт. | 10 | 2 раб.дней |
| 50 | 5 раб.дней |
| 100 | 10 раб.дней |

**\****Срок исчисляется с момента оплаты авансового платежа*

Заказчик за 5 дней до изготовления наружной рекламы предоставляет Исполнителю согласованные макеты в электронном виде в векторном формате.

После предоставления макета Заказчиком, Исполнитель передает Заказчику образцы продукции для утверждения качества цветоделения и точностью цветовоспроизведения.

Вся поставляемая продукция должна соответствовать согласованным утвержденным образцам и макетам. Макеты подписываются Заказчиком и Исполнителем.

**1.2. Требования к качеству продукции**

1.2.1. Поставляемая продукция должна быть новой, пригодной к использованию, не восстановленной, не должна иметь дефектов: отмарывания, непропечатки, смазывания краски, тенения, морщин, складок, загнутых углов и кромок, заливание при тиснении.

Изготовление печатной продукции и способы нанесения изображения на всю продукцию должны производится высококачественным способом

1.2.2. Качество продукции должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к такого рода продукции.

* 1. **Требования к материалам:**
     1. Применять в производстве только сертифицированные материалы высокого качества.

**1.4. Требования к безопасности продукции**

1.4.1. Вся продукция должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Техническое задание разработал:** |  |  |
| *Заместитель начальника отдела маркетинговых коммуникаций* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /Е.А. Орлов/  *(Ф.И.О.)* |
| **Согласовано:** |  |  |
| *Начальник отдела маркетинговых коммуникаций* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /Д.И. Головко/  *(Ф.И.О.)* |