|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к заявке  УТВЕРЖДАЮ:  Руководитель Дирекции  по эксплуатации и реконструкции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю.Жиров/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**Спецификация**

на поставку светодиодных светильников для ремонта фасадного освещения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Линейный светодиодный прожектор WALLWASHER  lx-xqd-18-2 | Напряжение, V:  Материал корпуса:  Размеры ДхШхВ, мм:  Мощность,W:  Степень защиты:  Цвет свечения:  Угол рассеивания: Количество светодиодов: Световой поток, Lm≥  Цвет корпуса: | 220  Анодированный алюминий  1000x50x50  18  IP67  Белый (4500 К)  Линза 45°  18  1800  Серый | шт. | 1500 |



1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации. Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

3. Требования к объему предоставления гарантий качества товара: в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

4. Транспортировка, доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

Спецификацию разработал:

Заместитель главного энергетика П.А. Формагин

Согласовано:

Начальник отдела энергоснабжения,

главный энергетик Д.Б. Гагин