|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Руководитель дирекции  по эксплуатации и реконструкции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю. Жиров/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**Спецификация**

на поставку зимней спецодежды для дежурных по станциям КД (Карусель-3, Карусель-4, Карусель-5) и машинистов-операторов КД (Карусель-3, Карусель-4, Карусель-5).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Комплектность, характеристики** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | Куртка мужская утепленная «Скаймастер», Мод. 2.209 ГОСТ 12.4.236-2011 | шт. | 32 | • Ткань: «LT membrane» 100%полиэстр, плотностью 150г/м2, мембранная (водоупорность–10 000мм водного столба; паропроницаемость – 8 000г/м2 за 24 часа), морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая, с масло- и водоотталкивающей отделкой, переплетение Рип-Стоп;  • Утеплитель: «Тинсулейт Р100» 3слоя в куртке и 2слоя в полукомбинезоне;  • Подкладка: 100% полиэстер, плотностью 60 г/м2, цвет черный  • Куртка предназначен для инженерно-технического и рабочего персонала; классическое цветовое решение - синий цвет с васильковым;  • Для защиты работающих, в условиях пониженных температур воздуха, Тнв;  • Эксплуатация:  - куртка в I, II, III, IV и особом климатических поясах, 4класса защиты (по уровню теплозащитных свойств); |
| 2 | Полукомбинезон мужской утепленный «Скаймастер», Мод. 2.210  ГОСТ 12.4.236-2011 | шт | 32 | • Ткань: «LT membrane» 100%полиэстр, плотностью 150г/м2, мембранная (водоупорность–10 000мм водного столба; паропроницаемость – 8 000г/м2 за 24 часа), морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая, с масло- и водоотталкивающей отделкой, переплетение Рип-Стоп;  • Утеплитель: «Тинсулейт Р100» 3слоя в куртке и 2слоя в полукомбинезоне;  • Подкладка: 100% полиэстер, плотностью 60 г/м2, цвет черный  • Полукомбинезон предназначен для инженерно-технического и рабочего персонала; классическое цветовое решение - синий цвет с васильковым;  • Для защиты работающих, в условиях пониженных температур воздуха, Тнв;  • Эксплуатация:  - полукомбинезон в I, II, III, IV и особом климатических поясах, 4класса защиты (по уровню теплозащитных свойств); |

Приложение:

1. Размеры.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. Должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации.

Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и гигиенические сертификаты.

Объем предоставления гарантий качества товара должен соответствовать технической документации завода-изготовителя.

**Спецификацию разработал:**

Старший инженер отдела канатных дорог С.М.Кобец

**Согласовано:**

Начальник отдела канатных дорог М.Н.Данилов

Заместитель руководителя дирекции С.С.Глебов