**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель дирекции по эксплуатации и реконструкции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Р. Ю. Жиров /

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Техническое задание на поставку:**

СИЗ (отдел ОТ, Э и ПБ)

1. **Общие требования к поставке товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование поставляемого товара | Спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты |
| 2 | Место поставки | НАО «Красная поляна», Краснодарский край, г. Сочи, пос. Красная поляна, с. Эсто-Садок |
| 3 | Количество поставляемого товара | Согласно спецификации |
| 4 | Заказчик | НАО «Красная поляна» |
| 5 | Сроки поставки товара | 30 календарных дней с момента предоплаты |
| 6 | Условия поставки | - |
| 7 | Порядок поставки товара | 100 % заказа в течение указанного срока поставки |
| 8 | Требования к упаковке и маркировке товара | - |
| 9 | Требования к качеству | Товар должен быть исправен, без брака. Все СИЗ должны иметь сертификаты соответствия таможенного союза или декларацию соответствия таможенного союза о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Размер** | **Рост** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Каска защитная | Материал: ударопрочный полиэтилен/ пластик Защита переменного тока напряжением до 1000 В | шт. | - | - | 94 |
|  | Костюм х/б (для рабочих) | Хлопок не менее 90 %, плотность не менее 250 г/м², | шт. | 104-108 | 170-176 | 13 |
| 100-104 | 176-182 | 1 |
| 100-104 | 182-188 | 1 |
| 104-108 | 182-188 | 10 |
| 104-108 | 194-200 | 1 |
| 112-116 | 170-176 | 1 |
| 112-116 | 182-188 | 2 |
| 88-92 | 170-176 | 2 |
| 96-100 | 170-176 | 24 |
| 96-100 | 182-188 | 14 |
| 96-100 | 194-200 | 4 |
| Итого | | 73 |
|  | Костюм х/б (для ИТР) | Хлопок не менее 30 %, плотность не менее 245 г/м² | шт. | 104-108 | 170-176 | 3 |
| 104-108 | 182-188 | 8 |
| 104-108 | 194-200 | 8 |
| 112-116 | 182-188 | 3 |
| 112-116 | 194-200 | 2 |
| 128-132 | 170-176 | 1 |
| 88-92 | 170-176 | 4 |
| 96-100 | 170-176 | 21 |
| 96-100 | 182-188 | 11 |
| 96-100 | 194-200 | 3 |
| Итого | | 64 |
|  | Костюм х/б (женский) | Хлопок не менее 30 %, плотность не менее 245 г/м² | шт. | 88-92 | 158-164 | 1 |
| 88-92 | 170-176 | 1 |
| 96-100 | 158-164 | 2 |
| 104-108 | 158-164 | 1 |
| Итого | | 5 |
|  | Костюм кровельщика | Хлопок не менее 30 %, плотность не менее 245 г/м2  Комбинезон | шт. | 104-108 | 170-176 | 1 |
| 104-108 | 182-188 | 2 |
| 112-116 | 182-188 | 1 |
| 96-100 | 170-176 | 3 |
| Итого | | 7 |
|  | Костюм сварщика | Брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м. | шт. | 158-164 | 96-100 | 1 |
| 194-200 | 104-108 | 1 |
| Итого | | 2 |
|  | Плащ непромокаемый | Материал-полимерные материалы или ткань с водооталкивающей пропиткой. | шт. | 104-108 | 170-176 | 5 |
| 104-108 | 182-188 | 8 |
| 104-108 | 194-200 | 6 |
| 112-116 | 182-188 | 2 |
| 128-132 | 170-176 | 1 |
| 88-92 | 158-164 | 1 |
| 88-92 | 170-176 | 3 |
| 88-92 | 182-188 | 1 |
| 96-100 | 158-164 | 2 |
| 96-100 | 170-176 | 22 |
| 96-100 | 182-188 | 11 |
| 96-100 | 194-200 | 3 |
| Итого | | 65 |
|  | Костюм защитный от водной среды | Прорезиненная ткань. Брюки цельнокроеные с бахилами. Куртка с капюшоном. | шт. | 104-108 | 182-188 | 3 |
| 104-108 | 170-176 | 2 |
| Итого | | 5 |
|  | Жилет сигнальный | Трикотаж/полиэстер, светоотражающее покрытие (лента шириной не менее 5 см) | шт. | 100-104 | 176-182 | 1 |
| 100-104 | 182-188 | 1 |
| 104-108 | 158-164 | 1 |
| 104-108 | 170-176 | 6 |
| 104-108 | 182-188 | 2 |
| 104-108 | 194-200 | 3 |
| 112-116 | 170-176 | 1 |
| 112-116 | 182-188 | 2 |
| 96-100 | 158-164 | 2 |
| 96-100 | 170-176 | 10 |
| 96-100 | 182-188 | 4 |
| Итого | | 33 |
|  | Кепка | Смесовая (не менее 35% хлопок) | шт. | - | - | 3 |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | Хлопкополиэфирная пряжа. Класс вязки 10 | пара | - | - | 2268 |
|  | Перчатки резиновые | Материал-полимерные материалы, | пара | - | - | 564 |
|  | Перчатки (краги) сварщика | Кожевенный спилк с подкладкой из х/б ткани | пара | - | - | 24 |
|  | Щиток сварщика со светофильтром | Термостойкий материал, откидной блок светофильтра, внутреннее защитное поликарбонатное стекло. Наголовное крепление регулировкой размера. Прочный, устойчивый к воздействию высоких и низких температур материал. | шт. | - | - | 2 |
|  | Очки защитные | Материал- пластик, полимерные материалы.  Оптический класс- без искажений. Защита: от механического воздействия, абразива, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения Покрытие: против царапин и истирания Регулировка дужек: по длине и углу наклона | шт. | - | - | 134 |
|  | Респиратор (от пыли) | защита органов дыхания от вредных газо- и парообразных веществ | шт. | - | - | 105 |
|  | Респиратор (от газов) | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: FFP 2 (до 12 ПДК)  гипоаллергенный материал | шт. | - | - | 30 |
|  | Сапоги резиновые | Верх обуви ПВХ, подкладка: трикотаж.  Подошва: ПВХ.  Метод крепления: литьевой. | пара | 38 | - | 2 |
| 40 | - | 1 |
| 41 | - | 6 |
| 42 | - | 20 |
| 43 | - | 15 |
| 44 | - | 6 |
| 45 | - | 7 |
| 46 | - | 2 |
| 47 | - | 1 |
| Итого | | 60 |
|  | Сапоги резиновые с жестким подноском | Верх обуви ПВХ, подкладка: трикотаж.  Подошва: ПВХ.  Метод крепления: литьевой.  Металлический подносок | пара | 37 |  | 1 |
| 39 |  | 2 |
| 40 |  | 2 |
| 41 |  | 6 |
| 42 |  | 25 |
| 43 |  | 17 |
| 44 |  | 8 |
| 45 |  | 4 |
| 46 |  | 2 |
| Итого | | 67 |
|  | Ботинки кожаные (мужские) | Верх обуви: кожа натуральная.  Подкладка: спилок подкладочный, полиамидное полотно.  Подошва: полиуретан  Метод крепления: литьевой | пара | 40 |  | 2 |
| 41 |  | 2 |
| 42 |  | 8 |
| 43 |  | 2 |
| 44 |  | 1 |
| 45 |  | 2 |
| 46 |  | 1 |
| Итого | | 18 |
|  | Ботинки кожаные с жестким подноском | Верх обуви: кожа натуральная.  Подкладка: спилок подкладочный.  Подошва: полиуретан.  Метод крепления: литьевой Подносок: сталь (200 Дж) | пара | 40 |  | 5 |
| 41 |  | 4 |
| 42 |  | 25 |
| 43 |  | 15 |
| 44 |  | 7 |
| 45 |  | 3 |
| 48 |  | 2 |
| Итого | | 61 |
|  | Ботинки кожаные с жестким подноском (женские) | Верх обуви: кожа натуральная.  Подкладка: спилок подкладочный.  Подошва: полиуретан.  Метод крепления: литьевой  Подносок: сталь (200 Дж) | пара | 37 |  | 1 |
| 38 |  | 1 |
| Итого | | 2 |
|  | Боты (галоши) диэлектрические | Защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1 кВт.  Верх обуви: резина Тип подошвы: однослойная Подошва: резина Метод крепления: формовой | пара | 39 |  | 2 |
| 40 |  | 1 |
| 41 |  | 5 |
| 42 |  | 8 |
| 43 |  | 6 |
| 44 |  | 2 |
| 45 |  | 3 |
| 46 |  | 2 |
| 48 |  | 1 |
| Итого | | 30 |
|  | Перчатки диэлектрические | Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим токомпромышленной частоты напряжения до 1000 В как основ ное средство защиты, свыше 1000 В - как дополнительное. Защищают от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей | пара | - | - | 30 |
|  | Пояс предохранительный | Пояс с лямками для плеч и ног, а также со стропом | шт. | Обхват пояса: 75–155 см. | 170–200 | 26 |
|  | Наушники противошумные | Регулируемое оголовье. Материал оголовья: пластик Тип оголовья: стандартное Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан Акустическая эффективность (SNR): не менее 25 дБ | шт. | - | - | 37 |
|  | Куртка на утепляющей прокладке (для рабочих), мужская | Ткань с водонепроницаемым покрытием, плотность не менее 150 г/кв.м.  Утеплитель. | шт. | 104-108 | 170-176 | 24 |
| 100-104 | 176-182 | 1 |
| 100-104 | 182-188 | 21 |
| 104-108 | 194-200 | 2 |
| 112-116 | 170-176 | 2 |
| 112-116 | 182-188 | 7 |
| 112-116 | 194-200 | 1 |
| 120-124 | 170-176 | 1 |
| 88-92 | 170-176 | 4 |
| 96-100 | 158-164 | 3 |
| 96-100 | 170-176 | 44 |
| 96-100 | 182-188 | 19 |
| 96-100 | 194-200 | 6 |
| Итого | | 135 |
|  | Брюки на утепляющей прокладке (для рабочих) мужские | Ткань с водонепроницаемым покрытием, плотность не менее 150 г/кв.м.  Утеплитель.. | шт. | 104-108 | 170-176 | 24 |
| 100-104 | 176-182 | 1 |
| 100-104 | 182-188 | 21 |
| 104-108 | 194-200 | 2 |
| 112-116 | 170-176 | 2 |
| 112-116 | 182-188 | 7 |
| 112-116 | 194-200 | 1 |
| 120-124 | 170-176 | 1 |
| 88-92 | 170-176 | 4 |
| 96-100 | 158-164 | 3 |
| 96-100 | 170-176 | 44 |
| 96-100 | 182-188 | 19 |
| 96-100 | 194-200 | 6 |
| Итого | | 135 |
|  | Куртка на утепляющей прокладке (для ИТР), мужская | Ткань с водонепроницаемым покрытием, плотность не менее 100 г/кв.м.  Утеплитель..  . | шт. | 104-108 | 170-176 | 3 |
| 104-108 | 182-188 | 8 |
| 104-108 | 194-200 | 8 |
| 112-116 | 182-188 | 3 |
| 112-116 | 194-200 | 2 |
| 128-132 | 170-176 | 1 |
| 88-92 | 170-176 | 3 |
| 88-92 | 182-188 | 1 |
| 96-100 | 170-176 | 21 |
| 96-100 | 182-188 | 11 |
| 96-100 | 194-200 | 3 |
| Итого | | 64 |
|  | Брюки на утепляющей прокладке (для ИТР), мужские | Ткань с водонепроницаемым покрытием, плотность не менее 100 г/кв.м.  Утеплитель.. | шт. | 104-108 | 170-176 | 3 |
| 104-108 | 182-188 | 8 |
| 104-108 | 194-200 | 8 |
| 112-116 | 182-188 | 3 |
| 112-116 | 194-200 | 2 |
| 128-132 | 170-176 | 1 |
| 88-92 | 170-176 | 2 |
| 88-92 | 182-188 | 1 |
| 96-100 | 170-176 | 21 |
| 96-100 | 182-188 | 10 |
| 96-100 | 194-200 | 3 |
| Итого | | 62 |
|  | Куртка на утепляющей прокладке (женская) | Ткань с водонепроницаемым покрытием, плотность не менее 100 г/кв.м.  Утеплитель. | шт. | 88-92 | 158-164 | 1 |
| 88-92 | 170-176 | 1 |
| 96-100 | 158-164 | 4 |
| 96-100 | 170-176 | 1 |
| 104-108 | 158-164 | 1 |
| Итого | | 8 |
|  | Брюки на утепляющей прокладке (женские) | Ткань с водонепроницаемым покрытием, плотность не менее 100 г/кв.м.  Утеплитель. | шт. | 88-92 | 158-164 | 1 |
| 88-92 | 170-176 | 1 |
| 96-100 | 158-164 | 4 |
| 96-100 | 170-176 | 1 |
| 104-108 | 158-164 | 1 |
| Итого | | 8 |
|  | Костюм зимний сварщика | Брезент с огнезащитной пропиткой, плотность 550г/кв.м. защита от пониженных температур и ветра. | шт. | 96-100 | 158-164 | 1 |
| 104-108 | 194-200 | 1 |
| Итого | | 2 |
|  | Ботинки кожаные утепленные (мужские) | Верх обуви: кожа натуральная.  Подкладка: мех.  Подошва: полиуретан.  Метод крепления: литьевой. | пара | 40 | - | 1 |
| 41 | - | 7 |
| 42 | - | 21 |
| 43 | - | 16 |
| 44 | - | 8 |
| 45 | - | 8 |
| 45.5 | - | 1 |
| 46 | - | 4 |
| 47 | - | 1 |
| Итого | | 67 |
|  | Ботинки кожаные утепленные (женские) | Верх обуви: кожа натуральная.  Подкладка: мех.  Подошва: полиуретан.  Метод крепления: литьевой. | пара | 38 | - | 2 |
| Итого | | 2 |
|  | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (мужские) | Верх обуви: кожа натуральная.  Подкладка: мех.  Подошва: полиуретан.  Метод крепления: литьевой.  Металлический подносок (200 Дж)м | пара | 39 | - | 1 |
| 40 | - | 7 |
| 41 | - | 12 |
| 42 | - | 45 |
| 43 | - | 35 |
| 44 | - | 14 |
| 45 | - | 9 |
| 46 | - | 4 |
| 48 | - | 1 |
| Итого | | 128 |
|  | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (женские) | Верх обуви: кожа натуральная.  Подкладка: мех.  Подошва: полиуретан.  Метод крепления: литьевой.  Металлический подносок (200 Дж)м | пара | 37 | - | 1 |
| 38 | - | 2 |
| 39 | - | 1 |
| 41 | - | 1 |
| 43 | - | 1 |
| Итого | | 6 |
|  | Шапка зимняя | Ткань- хлопчатобумажная или смешанная | шт. | - | - | 60 |
|  | Перчатки с защитным покрытием морозостойкие | Материал основы: хлопок, полиэфир. Покрытие: ПВХ. | пара | - | - | 108 |
|  | Противогаз защитный | Закрытая лицевая часть, фильтр для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°С  пыли, дыма, тумана | шт | - | - | 5 |

Требования, предъявляемые к товару:

все СИЗ должны иметь сертификаты соответствия таможенного союза или декларацию соответствия таможенного союза о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

В случае несовпадения размера отдельных видов СИЗ, должна быть предусмотрена возможность замены на аналогичный вид СИЗ, с требуемым размером.

**Спецификацию разработал:**

*Главный специалист А. С. Оселедец*

**Согласовано:**

*Начальник отдела П. В. Мажаров*