**Обоснование потребности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Световая башня с генератором | шт. | 2 | - Площадь освещения 360 градусов  - Время от развертывания до начала работы 3 - 6 минут.  - Питание от встроенной электростанции или от электрической сети 220В - Наличие стропов для устойчивости от опрокидывания при порывах ветра. - Компактная, для возможности перевозить в багажнике легкового автомобиля, и обслуживать одним оператором. |
| 2 | Гигрометр - Термометр | шт. | 1 | Для измерения влажности и температуры в помещении |
|  | Фонарь ФОС3 -5/6 с зарядным устройством | шт. | 50 | - Емкость аккумулятора (мА/ч) 4500  - Время работы 9 ч. |
|  | Лестница трансформер | шт. | 1 | - Число секций: 4 - материал: алюминий - складной механизм - антискользящие покрытие |
|  | Аккумуляторная дрель-шуруповерт  Makita DF457DWE | шт. | 1 | - Наличие функции «сверление»  - Емкость аккумулятора 1.5 Ач  - Напряжение аккумулятора 18 В  - Запасной аккумулятор в комплекте |
|  | Аккумуляторный перфоратор  Makita DHR202RF | шт. | 1 | - Режим работы - сверление с ударом  - Напряжение аккумулятора 18 В  - Емкость аккумулятора 3 Ач  - Запасной аккумулятор в комплекте |
|  | Лента оградительная | м. | 500 | По [ГОСТ 12.4.026-2015](http://docs.cntd.ru/document/1200136061) |
|  | Респиратор | шт. | 10 | Для защиты органов дыхания от пыли, порошка |
|  | Огнетушащий порошок | кг. | 300 | Для тушения пожаров класса А, В, С, E |
|  | Журнал регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС | шт. | 10 | Не установлено |
|  | Журнал технического обслуживания огнетушителей | шт. | 50 | По "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" |
|  | Комплект плакатов 'Первичные средства пожаротушения' | шт. | 1 | А2, 4 листа, пластик 1000 x 750 х 3 |
|  | Комплект плакатов 'Пожарная безопасность' | шт. | 1 | А2, 3 листа, пластик 2 мм, к-т из 2 л. |
|  | Стенд раскладной "Защита в чрезвычайных ситуациях" | шт. | 1 | Пластик 1000 x 750 х 3 |
|  | Стенд раскладной "Гражданская оборона" | шт. | 1 | Пластик 1000 x 1000 х 3 |
|  | Стенд раскладной "Пожарная безопасность" | шт. | 1 | Пластик 1000 х 900 х 3 |
|  | Стенд раскладной "Знаки безопасности" | шт. | 1 | по ГОСТ Р 12.4.026-2015 СТ014 Пластик 1000 x 1500 х 3 |
|  | Огнетушитель порошковый ОП-2 | шт. | 50 | Класс пожаров А, В, С, E, для автомобилей |
|  | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 | шт. | 10 | Класс пожаров В, С, E, для автомобилей |
|  | Самоклеющаяся наклейка "Не курить / No smoking" | шт. | 50 | «B05» размер 300х150 мм. |
|  | Знак. Место курения | шт. | 20 | «D 03» по ГОСТ Р 12.4.026-2001, размер 200 х 200 на пластике |
|  | Самоклеющаяся наклейка "Проход держать свободным" | шт. | 100 | «B05» размер: 250 х 250 мм. |
|  | Знак. Указатель Выхода | шт. | 200 | «Е22» по ГОСТ Р 12.4.026-2001, размер 300 х 150 мм. самоклеящийся, фотолюминесцентный |
|  | Знак. Огнетушитель F04 | шт. | 500 | «F04» по ГОСТ Р 12.4.026-2001 размер 150 х 150 мм. самоклеящийся, фотолюминесцентный |
|  | Знак 'Пункт место сбора МГН Безопасная зона МГН '200x200 мм, пленка Е65 | шт. | 10 | «Е65», размер 200 x 200 мм. |

1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.
2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации.
3. Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д. - сертификаты соответствия, технические паспорта на Товар, паспорта завода-изготовителя.
4. Гарантийный срок на Товар должен составлять 12 (Двенадцать) календарных месяцев и не менее срока, установленного заводом-изготовителем на каждый вид Товара, и исчисляется с даты подписания сторонами товарных накладных на получение Товара.
5. Погрузка осуществляется силами поставщика, разгрузка осуществляется силами покупателя, доставка осуществляется силами поставщика до склада покупателя по адресу указанному в п. №6 настоящей Спецификации.
6. Место поставки: 354392, Россия, Краснодарский край, Адлерский район, п. Эсто-Садок, курорт «Красная Поляна», ул. Набережная Времена Года 11.
7. Срок поставки - не более 30 (Тридцати) рабочих дней с даты перечисления Покупателем авансового платежа.

**Спецификацию разработал:**

Старший инженер по пожарной безопасности, ГО и ЧС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Л. Гаврилов/

(подпись) (Ф.И.О.)

**Согласовано:**

Начальник отдела промышленной, экологической

и пожарной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Лебедев/

(подпись) (Ф.И.О.)