**УТВЕРЖДАЮ:**

**Заместитель руководителя**

**Дирекции по эксплуатации и реконструкции**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.С. Глебов /**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.**

#### Спецификация

#### на приобретение мото-вездеходной техники CAN-AM OUTLANDER MAX 850 XT-P

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перечень основных данных и требований** | | |
| Количество/ единица измерения | | 1Единица |
| Год выпуска | 2018 г/в | |
| Пробег | без пробега | |
| Гарантия качества | 2 года без ограничения пробега | |
| **Двигатель** | | |
| Тип | Тип Rotax, V-образный, жидкостного охлаждения Объем,  976 куб/см. Трансмиссия Отключаемый полный привод; муфта Visco-Lok, автоматически блокирующая передний дифференциал. | |  |
| Рабочий объем, (смЗ) | не менее 976 куб смЗ | |
| Мощность двигателя л.с. (об/мин) | не менее (89 л.с.) | |
| Ходовая часть | Тип передней подвески Двойные А-образные рычаги с амортизаторами FOX 1.5 PODIUM QS3  Ход передней подвески, мм 229  Тип задней подвески Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI) с амортизаторами FOX 1.5 PODIUM QS3  Ход задней подвески, мм 236 | |
| Тормозная система | Передний тормозной механизм 2 вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двух-поршневыми суппортами.  Задний тормозной механизм 1 вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двух-поршневым суппортом. | |
| Колеса | Передние колеса, дюймы ITP Terracross 26" x 8" x 14"  Задние колеса, дюймы ITP Terracross 26" x 10" x 14 | |
| Колесная база | Колесная база (мм) 1499 Клиренс (мм) 279  Сухой вес (кг) 381  Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) Переднего: 45 кг Заднего: 90 кг  Емкость топливного бака (л) 20,5 | |
| Комплектация | • Двигатель Rotax® • Бесступенчатая трансмиссия (CVT) c возможностью торможения двигателем • Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами • Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI) • Муфта Visco-Lok, автоматически блокирующая передний дифференциал • Тяговое усилие 590 кг •  Рама по технологии пространственной балки второго поколения (SST G2) с усовершенствованной геометрией подвесок •  Многофункциональная цифровая панель приборов • Стальные багажники общей грузоподъемностью 163,3 кг с системой быстрого крепления аксессуаров LinQ™ • | |
| Дополнительное оборудование | 1. Алюминиевая защита днища, передних и задних рычагов подвески. 2. Установка алюминиевой защиты днища, передних и задних рычагов подвески | |
| Требования к проведению гарантийного технического обслуживания | На период гарантийного срока (2 Года) производить плановые регламентные работы (сервисное обслуживание) с использованием оригинальных расходных материалов и запасных частей, в авторизированных сервисных центрах компании CAN-AM/BRP. | |
| Требования к качеству товара | Поставляемый Товар должен быть новый, не находившийся в эксплуатации, без царапин, сколов, трещин и прочих видимых и скрытых повреждений, не проходивший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, установленным для данного вида товара, а также сопровождаться сертификатом соответствия, руководством по эксплуатации и регламентным работам, инструкцией по техническому обслуживанию, документами свидетельствующие об установленной гарантии, документами необходимыми для регистрации машины в государственных органах технического надзора.  При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации. Гарантийные и сервисные документы должны быть заверены надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ (нотариально или печатью держателя документа), выполнены па русском языке или иметь заверенный нотариально перевод на русский язык. | |

**Спецификацию разработал:**

Главный менеджер СУМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.С. Подгорный /

(подпись) (Ф.И.О.)

**Согласовано:**

Начальник управления по

эксплуатации спортивных объектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.Л. Лолуа /

(подпись) (Ф.И.О.)