**Спецификация на поставку товара\***

**Поставка альпснаряжения для отдела канатных дорог**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во/**  **комплектность** | **Марка товара, товарный знак** | **Изготовитель/**  **страна происхождения** | **Артикул** | **Технические характеристики** |
| 1 | Каска ALVEO VENT, Цвет Yellow | шт. | 36 | Petzl | Франция | A20VYA | Вес: 340 г.  Размер: 53-63 см.  Сертификация: CE EN 12492 \*; UIAA- ANSI Z89.1-2009 Type I Class C. \* Отвечает требованиям стандартов EN 397 и EN 12492 для защиты от ударов. Удовлетворяет опциональным требованиям стандарта EN 397 относительно боковой деформации и использования при низких температурах. |
| 2 | Строп удерживающий регулируемый PETZL PROGRESS ADJUST | шт. | 36 | Petzl | Франция | L44R | Материалы: нейлон, алюминий, пластик, резина.  Длина фиксированного уса: 65 см.  Длина регулируемого уса: до 95 см.  Сертификаты: CE EN 358, EAC. |
| 3 | Карабин SM'D TRIACT-LOCK | шт. | 36 | Petzl | Франция | M39A TL | Вес: 55 г  Сертификация: CE EN 362, CE EN 12275 type B, EAC  Прочность по главной оси: 22 кН  Прочность по поперечной оси: 8 кН  Прочность с открытой защелкой: 7 кН  Раскрытие: 18 мм  Материалы: алюминий. |
| 4 | Привязь комбинированная AVAO BOD FAST, Размер 1 | шт. | 36 | Petzl | Франция | C071BA01 | -Элемент для присоединения устройства для спуска и стропов для позиционирования на передней части пояса  -Два элемента по бокам пояса для присоединения системы позиционирования  -Грудной элемент А для присоединения страховочной системы  -Элемент А на спине для присоединения страховочной системы  -Элемент для присоединения удерживающей системы на задней части пояса  Сертификация: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813  Материалы: нейлон, полиэстер, алюминий, сталь |
| 5 | Спусковое устройство RIG | шт. | 36 | Petzl | Франция | D021AA00 | Вес: 400 г  Предельная рабочая нагрузка: 200 кг  Сертификация: EN 341 класс 2A, CE EN 12841 тип C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 TechnicalUse, EAC - EN 341 класс 2A при использовании с канатом PARALLEL 10.5 мм или AXIS 11 мм; - EN 12841 тип C при использовании с канатами диаметром от 10 до 11.5 мм соответствующих стандарту EN 1891 A; - EN 15151-1 при использовании с канатами от 9 до 10.5 мм; - NFPA 1983 TechnicalUse при использовании с канатами от 10 до 11.5 мм;  Материалы: алюминий, сталь, нейлон |
| 6 | Канат PARALLEL 10,5 мм, Цвет Blue, Размер 50m | шт. | 36 | Petzl | Франция | R077AA35 | Диаметр: 10,5 мм  Вес: 75 грамм на метр  Материалы: полиэстер, нейлон  Сертификаты: CE EN 1891 type A, NFPA 1983 TechnicalUse  Прочность при узле "восьмёрка": 15 кН  Прочность при прошитой петле: 22 кН  Предельная динамическая нагрузка (фактор 0,3): 5,2 кН  Количество рывков с фактором 1: 10  Количество прядей: 32  Доля оплетки: 45%  Статическое удлинение: 3,4% |

1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации. Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия или отказное письмо на товар.

3. Требования к объему предоставления гарантий качества товара: в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

4. Транспортировка, доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

5. Срок поставки – 30 календарных дней после предоплаты.

6. Место поставки – п. Эсто – Садок, курорт Красная поляна, уровень 960, склад департамента эксплуатации объектов ГЛК

**Спецификацию разработал:**

Главный специалист по комплектации ЗИП Е.Н. Гурылев

**Согласовано:**

Руководитель департамента эксплуатации объектов ГЛК Т.Л. Лолуа