Приложение 2

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Комплектность, характеристики** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Станция зарядная порошковая | СПЗ-03 мини, 220В. | шт. | 1 |
| 2. | Зажим для огнетушителей, механический | SVM | шт. | 1 |
| 3. | Станция зарядная углекислотная | УЗС-01П | шт. | 1 |
| 4. | Компрессор высокого давления | Premium Compact 160/4W или KAESER 160/4 или аналогичный | шт. | 1 |
| 5. | Стенд подачи давления и испытания ЗПУ на герметичность | ТЦ-50 | шт. | 1 |
| 6. | Весы электронные до 150 кг. | ST-TCS или аналогичные | шт. | 1 |
| 7. | Установка для намотки пожарных рукавов и перекатки на новое ребро | ТЦ-11П | шт. | 1 |
| 8. | Огнетушащий порошок АБСЕ | Волгалит, Фокстон или аналогичный | кг. | 300 |
| 9. | Рукав пожарный в сборе для ПК 51мм в сборе с головками ГР-50 | --- | шт. | 200 |
| 10. | Рукав пожарный в сборе для ПК 66мм в сборе с головками ГР-50 | --- | шт. | 50 |
| 11. | Лом пожарный | --- | шт. | 20 |
| 12. | Багор пожарный | --- | шт. | 20 |
| 13. | Лопата штыковая | --- | шт. | 30 |
| 14. | Лопата совковая | --- | шт. | 30 |
| 15. | Ведро пожарное конусное | --- | шт. | 60 |
| 16. | Топор пожарный | --- | шт. | 20 |
| 17. | Переходник Богданова | ГП 50-70 | шт. | 20 |
| 18. | Головка | ГМ-50 | шт. | 100 |
| 19. | Головка | ГЦ-50 | шт. | 20 |
| 20. | Головка | ГМ-70 | шт. | 40 |
| 21. | Головка | ГЦ-70 | шт. | 20 |
| 22. | Головка | ГМ-80 | шт. | 5 |
| 23. | Ствол | РС-50 | шт. | 50 |
| 24. | Ствол | РС-70 | шт. | 20 |
| 25. | Знак «Осторожно. Аккумуляторные батареи» (W20 по ГОСТ 12.4.026-2001), 200х200 мм. самоклеящийся | --- | шт. | 12 |
| 26. | Знак «Место курения» (D03 по ГОСТ 12.4.026-2001), 200х200 мм. на пластике | --- | шт. | 10 |
| 27. | Знак «Указатель выхода» (Е22 ) по ГОСТ 12.4.026-2001), 150х300 мм. самоклеящийся | --- | шт. | 250 |
| 28. | Знак «Пожарный кран» (F02 по ГОСТ 12.4.026-2001), с дополнительной информацией №ПК и при пожаре звонить 101, 150х200 мм. самоклеящийся, фотолюминесцентный | --- | шт. | 800 |
| 29. | Знак «Огнетушитель» (F04 по ГОСТ 12.4.026-2001), 150х150 мм. самоклеящийся, фотолюминесцентный | --- | шт. | 500 |
| 30. | Знак «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» (F10 по ГОСТ 12.4.026-2001), 150х150 мм. самоклеящийся, фотолюминесцентный | --- | шт. | 500 |
| 31. | Знак «Категория помещения и класс зоны» 240х130 мм. самоклеящийся | --- | шт. | 700 |
| 32. | Знак «Ответственный за пожарную безопасность, при пожаре звонить 010» 240х130 мм. самоклеящийся | --- | шт. | 800 |

**Спецификацию разработал:**

Старший инженер

по пожарной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мусин А.И.

**Согласовано:**

Начальник отдела охраны труда,

экологической и пожарной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мажаров П.В.