Приложение № 1

**Спецификация**

**на поставку бесконтактного POS-терминала Vendotek (Ярус Т2100) для оплаты товаров бесконтактными банковскими картами в вендинговых автоматах на курорте «Горки город»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование  товара | Ед. изм. | Кол-во/ комплектность | Марка товара, товарный знак | Изготовитель | Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара |
| 1 | Бесконтактный POS-терминала | шт | 4 | Vendotek (Ярус Т2100) | Россия | - CPU: ARM9;  - память Flash 16-128 Мб для хранения программ и данных;  - ОЗУ 16-64 Мб для выполнения программ;  - внутренняя защищенная память CPU 64 Кб;  - память безопасного хранения с батарейным питанием 4 Кб;  - напряжение питания +12….40 В;  - дисплей 240х320 мм,256 К цветов (опция).  Интерфейсы:  - Ethernet 10BaseT (опция);  - GPRS/3G (опция);  - RS232 (до 1М бод) для конфигурации;  -PS232 для внешнего ридера (+питание 5В);  - MDB (cashless device) c поддержкой Level 3;  - RS 232 для загрузки данных аудита.  Поддерживаемые карты по стандарту ISO 14443-3/4;  - PayPass$  - PayWave$  - Mifare Classic  - Mifare Ultralight/ Ultralight C  - Mifare Pius  Размеры:  - Vendotek T2100 – 85х107х29,5 мм;  - EVA рамка 100х132х2 мм. |

**Спецификацию разработал:**

Руководитель по контролю оказания услуг общественного питания

Управления организации,

мониторинга оказания услуг общественного питания,

санитарно-эпидемиологического контроля

и безопасности пищевой продукции ХАСПП *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*Л.М. Сердюк*/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

Заместитель генерального директора

по правовым

и земельно-имущественным отношениям *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*А.Н. Шеян*/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*