**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед.изм** | **Кол-во/комплектность** | **Изготовитель/Страна происхождения товара (при необходимости)** | **Артикул (при необходимости)** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Аккумуляторная батарея CSB WBR HR 1221 W | Шт. | 352 | CSB Battery  Вьетнам или Китай | WBR HR 1221 W | Выходное напряжение – 12 В  Емкость (А/ч) – 5  Длина (мм) - 90  Ширина (мм) - 70  Высота (мм) - 101.7  Вес (кг) – 1.8 кг  Выводы – F2  Гарантия - 12 месяцев  Срок службы: 5 лет  На момент поставки, срок изготовления должен составлять не больше 8 месяцев |
| 2 | Аккумуляторная батарея CSB WBR HR 1234 W | Шт. | 40 | CSB Battery  Вьетнам или Китай | WBR HR 1234 W | Выходное напряжение – 12 В  Емкость (А/ч) – 9  Длина (мм) – 151  Ширина (мм) – 65  Высота (мм) - 100  Вес (кг) – 2.5 кг  Выводы – F2  Гарантия - 12 месяцев  Срок службы: 5 лет  На момент поставки, срок изготовления должен составлять не больше 8 месяцев |
| 3 | Аккумуляторная батарея CSB WBR GP 1272 F2 | Шт. | 640 | CSB Battery  Вьетнам или Китай | GP 1272 F2 | Выходное напряжение – 12 В  Емкость (А/ч) – 7.2  Длина (мм) – 150.9  Ширина (мм) – 64.8  Высота (мм) - 98.6  Вес (кг) – 2.4 кг  Выводы – F2  Гарантия - 12 месяцев  Срок службы: 5 лет  На момент поставки, срок изготовления должен составлять не больше 8 месяцев |
| 4 | Аккумуляторная батарея Leoch DJM 1245 | Шт. | 32 | Вьетнам или Китай | Leoch DJM 1245 | Выходное напряжение – 12 В  Емкость (А/ч) – 45  Длина (мм) – 197  Ширина (мм) – 165  Высота (мм) - 170  Вес (кг) – 14,5 кг  Выводы – резьба под болт М6  Гарантия - 12 месяцев  Срок службы: 5 лет  На момент поставки, срок изготовления должен составлять не больше 8 месяцев |
| 5 | Аккумуляторная батарея WBR GP12170 | Шт. | 2 | Вьетнам или Китай | RBC7 | Выходное напряжение – 24 В  Емкость (А/ч) – 17  Длина (мм) – 183  Ширина (мм) – 152  Высота (мм) - 173  Вес (кг) – 11,68 кг  Гарантия - 12 месяцев  Срок службы: 5 лет  На момент поставки, срок изготовления должен составлять не больше 8 месяцев |
| 6 | Аккумуляторная батарея WBR GP12120 | Шт. | 2 | Вьетнам или Китай | RBC6 | Выходное напряжение – 24 В  Емкость (А/ч) – 12  Длина (мм) – 196  Ширина (мм) – 152  Высота (мм) - 94  Вес (кг) – 7,68 кг  Гарантия - 12 месяцев  Срок службы: 5 лет  На момент поставки, срок изготовления должен составлять не больше 8 месяцев |
| 7 | Аккумуляторная батарея WBR GP1272 (28W) | Шт. | 5 | Вьетнам или Китай | RBC2 | Выходное напряжение – 12 В  Емкость (А/ч) – 7  Длина (мм) – 151  Ширина (мм) – 64  Высота (мм) - 94  Вес (кг) – 2,5 кг  Гарантия - 12 месяцев  Срок службы: 5 лет  На момент поставки, срок изготовления должен составлять не больше 8 месяцев  На момент поставки, срок изготовления должен составлять не больше 8 месяцев |

**Спецификацию разработал:**

*Ведущий специалист*

*по автоматизированным*

*системам управления. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.А. Гурьянов /*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник управления*

*слаботочных систем*

*и телекоммуникационных сервисов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.В. Лобков /*

*(подпись) (Ф.И.О.)*