УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

.

**Техническое задание**

**на выполнение работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупки | Выполнение работ по монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов, технической обслуживание рекламной конструкции |
| Место выполнения работ | 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, отм. +540,+960,+1540,+2200. |
| Срок (этапы) и условия выполнения работ | С 01.01.2020г. по 25.12.2020 г. |
| Виды и Объемы выполняемых работ | В соответствии с Приложением № 1  к Техническому заданию |
| Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ (ведомость материалов и оборудования) | - Закупить комплектующие к флагштокам  - Обеспечить наличие необходимого оборудования для производства работ самостоятельно;  - рекламно-информационный материал предоставляется заказчиком (флаги, баннера и т.д) |
| Технические требования.  Пояснительные записки, чертежи, планы | - блоки NeonPro для световой вывески  –наличие программы для регулярного контроля корректности работы вывески и в случае необходимости ее оперативного перепрограммирования  – блок для контролеров AC Adapter  – контролер для работы буквы  - соединитель медных жил 3m scotchlok uy2 connector  - Блок питания FLPS-5E100  - Контроллер T-8000C |
| Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | Исполнитель не вправе привлекать для выполнения определенных работ/услуг субподрядчиков |
| Требования к безопасности выполняемых работ | Исполнитель должен соблюдать требования Заказчика в области охраны труда и техники безопасности и должен требовать их исполнения персоналом субподрядных, так как будут проводиться высотные работы. |
| Требования к качеству выполняемых работ | Работы должны быть проведены качественно и в срок согласно требованием заказчика. Не иметь видимых дефектов. |
| Метеорологические и климатические условия | При выполнении работ Исполнитель должен учитывать метеорологические и климатические условия, характерные для мест выполнения работ |
| Ответственность исполнителя | За нарушение срока оказания услуг, нарушением срока устранения повреждений и/или дефектов РИМ и рекламных конструкций, в случае, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло по вине исполнителя, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплатить пени в размере 0,1% от стоимости услуг.  В случае нарушения Исполнителем своих обязательств более 3-х раз подряд в течении последовательно следующих 365 календарных дней или в случае отказа от исполнения своих обязательств, Заказчик в праве потребовать уплаты, а Исполнитель обязан в безусловном порядке уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1%. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

**Объемы работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Примечание** |
| 1 | Монтаж/Демонтаж Флагов | шт. | 194 | 97 флагов нужно заменить с  21 мая по 27 мая 2020,  97 флагов нужно заменить с  19 ноября по 27 ноября 2020.  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 2 | Поставка наверший | шт. | 50 | Закупка наверших Flagmore.  Цвет серебро |
| 3 | Установка наверший Flagmore | шт. | 50 | Установка комплектующих  **единовременно с монтажом флагов** |
| 4 | Поставка и установка комплектующих колец (петля-хомут пластиковая) | шт. | 100 | Установка петли-хомут пластиковой **единовременно с монтажом флагов** |
| 5 | Установка ремкомплектов (болты, гайки) | шт. | 40 | Установка недостающих болтов, гаек **единовременно с монтажом флагов** |
| 6 | Высотный демонтаж/монтаж полотна на механизмы подъёмников  Размер 21х1,10, | шт. | 22 | Первые 11 баннеров нужно  заменить с 14.05 по 08.06.2020  Вторые 11 баннеров нужно  заменить с 14.11 по 08.12.2020  **СТРОГО НОЧНЫЕ РАБОТЫ. РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 7 | Демонтаж/Монтаж самокл. пленки на поверхность НА кабинках подъемников  Надпись – 0.9х0.26 м;  Логотип – ø 0.4 м. | шт. | 181 | Работы нужно провести с  10 марта по 16 марта  **СТРОГО НОЧНЫЕ РАБОТЫ**  **ЛОГОТИП И НАДПИСЬ**  **ИЗГОТОВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНО** |
| 8 | Демонтаж/Монтаж самокл. пленки на поверхность НА кабинках подъемников  Надпись – 0.9х0.26 м;  Логотип – ø 0.4 м. | шт. | 50 | Работы нужно проводить в течении года,  при наличии поврежденных наклеек  более 10 шт на курорте  **СТРОГО НОЧНЫЕ РАБОТЫ**  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 9 | Демонтаж/Монтаж самоклеящейся пленки с поверхности В кабинках подъемников  1,4х0,26 Трапеция  Самоклеющая пленка, интерьерная печать | шт. | 456 | 1 работы нужно провести с  10 мая по 14 мая  2 работы нужно провести  01 ноября по 09 ноября  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 10 | Демонтаж/Монтаж самоклеящейся пленки с поверхности В кабинках подъемников  1,4х0,26 Трапеция  Самоклеющая пленка, интерьерная печать | шт. | 150 | работы нужно провести в  течение года, при обнаружении более  10 шт поврежденных на курорте  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 11 | Демонтаж/Монтаж полотна на металлическую конструкцию размером 12,20х4,60 | шт. | 2 | 1 работы нужно провести с  14 мая по 20 мая,  2 работы с  1 ноября по 15 ноября  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 12 | Демонтаж/Монтаж полотна на металлическую конструкцию размером 12,55х3,90 | шт. | 2 | 1 работы нужно провести с  14 мая по 20 мая,  2 работы с  1 ноября по 15 ноября  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 13 | Демонтаж/Монтаж полотна на металлическую конструкцию размером 12,70х3,85 | шт. | 2 | 1 работы нужно провести с  14 мая по 20 мая,  2 работы с  1 ноября по 15 ноября  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 14 | Предоставление ежемесячного отчета по всем поверхностям | шт. | 12 | Полный осмотр всех поверхностей с  Фото и видео отчетом. Загрузка отчета на сервер. Хранение в течении всего срока.  Отчет предоставляется один раз в месяц. |
| 15 | Демонтаж/Монтаж супер сайта  Размер 14,9х4,9 | шт. | 2 | Материал литой, морозостойкий.  Шаг люверса 20-25, проклейка по периметру, впаять веревку.  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 16 | Покраска конструкции для баннеров. | шт | 3 | Металлические конструкции. |
| 17 | Техническое обслуживание КРУ SBERBANK | шт | 12 | 1. Проверка внешнего состояния Оборудования и проведение его диагностики (один раз в месяц) 2. Определение характера неисправностей (один раз в месяц): 3. Устранение неисправностей. возникающих при работе Оборудования и влекуших отказ работы Оборудования или его некорректную работу (по необходимости в течении 48 часов после официального электронного письма) 4. Проведение ремонта Оборудования путем замены отдельных частей или блоков (по необходимости): 5. замена котроллеров: 6. замена ЗП карт: 7. замена блоков питания: 8. замена светодиодных кластеров: 9. замена сетевых LAN кабелей. 10. Проверка монтажа светодиодов. визуальный осмотр лицевой поверхности букв (два раза в месяц): 11. Проводка наводки и изоляции проводки (один раз в месяц): 12. Проверка программного обеспечения и переустановка ПО при необходимости (один раз в месяц): 13. Проверка монтажа в цепях питания электрических контактов (один раз в месяц); 14. Проверка заземления корпуса букв и подводящих электрических путей (один раз в месяц); 15. Ремонт отдельных частей и блоков оборудования в случае их ремонтопригодности (по необходимости): 16. Технический осмотр несущей металлоконструкции, составление акта о техническом состоянии. По необходимости окраска конструкции новым слоем эмали (один раз в три месяца): 17. Проверка узлов крепления несущей конструкции к частям здания (один раз в три месяца): 18. Проверка узлов крепления букв к несущей конструкции (один раз в три месяца). |

**Техническое задание разработал:**

*(Начальник, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Семибратов Е.В./*

*Отдел маркетинговых коммун) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*(Коммерческий директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Перепечаева Я.А./ (подпись) (Ф.И.О.)*