**УТВЕРЖДАЮ*:***

Начальник управления ИТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.В. Львов /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Спецификация на поставку товара\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KVM переключатель | шт | 1 | KVM переключатель APC 2X1X16 IP KVM with APC 17” Rack LCD and USB VM Server Module |
| 2 | [Блок распределения питания](http://amelta.ru/catalog/bloki-raspredeleniya-pitaniya-pdu/apc) | шт | 2 | Rack PDU, Switched, Zero U, 10A, 230V, (16) C13 |
| 3 | Кабель управление ПДУ | шт | 4 | KVM 2G, Server Module, USB with Virtual |
| 4 | Кабель питания | шт | 50 | Кабель PowerCube с разъемом C13-C14 на проводе ПВС 3\*1,00 1.8 метра |

Поставляемые запчасти должны являться новыми, ранее не использованными (все составные части товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании. Заводская, оригинальная упаковка.

Все поставляемые запачасти, которые передаются, должны иметь гарантию производителя не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев.

**Спецификацию разработал:**

Руководитель проектов

Управления ИТ  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* Е.А. Белоконь/

*(подпись)*

**Согласовано:**

Начальник управления ИТ \_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* С.В. Львов */*

*(подпись)*