Утверждаю:

Первый заместитель

Генерального директора

\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Немцов

Спецификация необходимого геодезического оборудования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** |
| **1** | Нивелир цифровой с точностью 0,5 мм на 1 км двойного хода | 1 |
| **2** | Рейка инварная LD12 (2м) | 3 |
| **3** | Веха телескопическая CLS 25, 2.5м | 1 |
| **4** | Призма для мониторинга GMP 104 | 10 |
| **5** | Отражатель однопризменный АК 18 | 2 |
| **6** | Отражатель GPR111, однопризменный, пластиковая марка | 2 |
| **7** | Отражатель GMP111 (минипризма) | 1 |
| **8** | Штатив деревянный с фиберглассовыми стойками SJW40 | 5 |
| **9** | Трегер с оптическим центриром | 6 |
| **10** | Адаптер для трегера с оптическим центриром | 3 |
| **11** | Адаптер для трегера, съёмный центр | 3 |
| **12** | Адаптер трегера LEICA GRT144 | 2 |
| **13** | Адаптер для трегера с оптическим центриром LEICA GZR103 | 2 |
| **14** | Лазерная рулетка, дальность измерения до 200м | 1 |
| **15** | Рулетка LEICA GHM007 (измерение высоты) | 1 |
| **16** | Адаптер LEICA GHT196 | 1 |
| **17** | Трипод CST | 1 |
| **18** | Аккумулятор Leica GEB 221 | 1 |
| **19** | CREDO\_DAT 4.1 PROFESSIONAL – камеральная обработка наземных и  спутниковых геодезических данных(CREDO\_DAT (КРЕДО ДАТ) 4.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) + CREDO РАСЧЕТ  ДЕФОРМАЦИЙ 1.0 – Обработка результатов геодезических наблюдений  за деформациями зданий и сооружений (CREDO (КРЕДО) РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 1.0) | 2 |
| **20** | Обучение 4 специалистов Заказчика |  |
| **21** | Передача простой неисключительной лицензии |  |

1. Поставляемый Поставщиком товар должен быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав и притязаний третьих лиц, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 1 (одного) года и не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

3. В течение 3 (трех) дней с даты поставки товара Поставщик самостоятельно и за свой счет должен обучить 4-Х специалистов Заказчика правилам работы с ПО и выдать специалистам Заказчика, прошедшим обучение Сертификаты, подтверждающие прохождение обучения.

Ведущий геодезист

производственно-технического отдела А.А. Лебеденко

Начальник производственно-

технического отдела В.В. Паркин

Руководитель дирекции

по эксплуатации и реконструкции Р.Ю. Жиров