|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:**  Руководитель дирекции по  эксплуатации и реконструкции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю. Жиров/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Оказание услуг на пассажирских подвесных канатных дорогах СТК «Горная карусель»:

ежегодное техническое освидетельствование, магнитная дефектоскопия несуще-тягового каната, лабораторные испытания электрооборудования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Пассажирские подвесные канатные дороги: «Карусель-1», «Карусель-2», «Карусель-3», «Карусель-4», «Карусель-5», «Карусель-6», «Карусель-8», «Карусель-10», «Карусель-11», «Карусель-12», «Карусель-13»**.** |
|  | Наименование услуг | * ежегодное техническое освидетельствование; * магнитная дефектоскопия несуще-тягового каната; * лабораторные испытания электрооборудования. |
|  | Географическое положение объекта | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, СТК «Горная карусель» |
|  | Заказчик | НАО «Красная поляна» |
|  | Состав (перечень) оказываемых услуг | **Ежегодное техническое освидетельствование:**  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-1"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-2"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-3"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-8"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-10"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-11"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-12"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-13"  **Магнитная дефектоскопия несуще-тягового каната:**  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-1"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-2"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-3"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-4"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-5"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-6"  **Лабораторные испытания электрооборудования:**  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-1"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-2"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-3"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-4"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-5"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-6"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-8"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-10"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-11"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-12"  Пассажирская подвесная канатная дорога "Карусель-13" |
|  | Срок оказания услуг | не более 28 (Двадцати восьми) календарных дней от даты перечисления авансового платежа. |
|  | Общие требования к оказанию услуг | 1. Исполнитель обязан соблюдать действующие меры пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, требования нормативных документов по охране окружающей среды и производственной санитарии. 2. Исполнитель обязан обеспечить соответствие оказываемых услуг  требованиям качества и безопасности, установленным Федеральным Законом от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров». |
|  | Требования к качеству оказываемых услуг | Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в полном объеме в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, руководства по эксплуатации ППКД, охраны труда и других актов действующего законодательства РФ. |
|  | Требования к безопасности оказания услуг | 1. Обеспечить в ходе оказания услуг по настоящему договору на территории Заказчика соблюдение требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. 2. Исполнитель должен оказывать услуги экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, почв, не приводящими к загрязнению, захламлению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика. |
|  | Описание конечного результата оказанных услуг | Оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие оказание услуг:   1. Акт ежегодного технического освидетельствования, оформленного в соответствии с приложением № 8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», по каждой канатной дороге в соответствии с п.5 настоящего технического задания. 2. Заключение по магнитной дефектоскопии несуще-тягового каната по каждой канатной дороге в соответствии с п.5 настоящего технического задания. 3. Технический отчёт по испытаниям и измерениям электрооборудования по каждой канатной дороге в соответствии с п.5 настоящего технического задания. |
|  | Требования по приемке оказанных услуг | 1. Заказчик осуществляет приемку оказханных Исполнителем Услуг, рассматривает и при отсутствии возражений подписывает и возвращает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта от Исполнителя. 2. В случае отказа Заказчика подписать представленный Исполнителем акт по причине выявления в оказанных Услагах недостатков, Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта, направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление, с описанием выявленных недостатков. 3. Выявленные недостатки, если они возникли по вине Исполнителя, подлежат устранению силами и за счет Исполнителя в течение 1 (одного) календарного дня с даты их обнаружения. |
|  | Приложения | Приложение №1 Основные технические характеристики Подвесных пассажирских канатных дорог. |
| Техническое задание разработал:  Начальник канатных дорог | | Р.В. Виноградов |
|  |  |  |
| Согласовано:  Начальник управления по эксплуатации спортивных объектов | | Т.Л. Лолуа |