П

Приложение 1

к Заявке на закупку оборудования

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник управления безопасности

НАО «Красная поляна»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г. Воробьев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Спецификация**

закупаемого оборудования

(механические уличные однонаправленные калитки флажкового типа с гидромеханическим доводчиком, правого и левого вращения   
«Ростов-Дон» К32Дспец-Нерж)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Калитка «Ростов-Дон» К32Дспец-Нерж пр. (ширина перекрываемого прохода – 870 мм.) | 1. Стойка калитки правого вращения, с гидромеханическим доводчиком | шт. | 4 |
| 1. Дуга с декоративной вставкой и предупредительными знаками «направление» прохода» и «проход запрещен» | 4 |
| 2 | Калитка «Ростов-Дон» К32Дспец-Нерж лв. (ширина перекрываемого прохода – 870 мм.) | 1. Стойка калитки левого вращения, с гидромеханическим доводчиком | шт. | 7 |
| 2. Дуга с декоративной вставкой и предупредительными знаками «направление» прохода» и «проход запрещен» | 7 |

Поставляемый Поставщиком товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав и притязаний третьих лиц, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

В комплекте на каждое изделие (калитку) поставляется паспорт, руководство по эксплуатации.

**Спецификацию разработал:**

*Главный специалист ОО УБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник ОО УБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*