**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** *(при наличии)* | **Изготовитель/ Страна происхождения товара *(при необходимости)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аккумулятор GPL12750CSB | шт. | 63 | CSB | Тайвань | Выходное напряжение, В – 12  Емкость при 20-часовом разряде до конечного напряжения 1,75В/эл., А/ч – 80  Внутр. сопротивление полностью заряженной батареи – 4 мОм  Длина, мм – 261  Ширина, мм – 168  Высота с учетом клемм, мм -213  Вес, кг -25.6  Выводы – болт М6 в корпус  Макс.ток разряда (5 сек), А -800  Ток короткого замыкания, А - 1963 |

1. Требования по стандартам качества и функционирования (соответствие ГОСТам, ТУ и т.д.) - отсутствуют;

2. Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д.- отсутствуют;

3. Требования к сроку годности или сроку гарантийного обслуживания – 12 месяцев;

Срок службы аккумулятора GPL12750CSB – 10 лет,

4. Место поставки - Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, ул. Набережная Времена Года, д. 11,

5. Срок поставки – 20 календарных дней с даты подписания договора.