**Техническое задание**

**на оказание услуг «**по очистке канализации и жироуловителей**»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет оказания услуг | Услуги по очистке канализации и жироуловителей |
| 2 | Место оказания услуг | Краснодарский край, п. Эсто-Садок, курорт «Красная поляна» на отм. +540, +960 м. |
| 3 | Сроки оказания услуг (периодичность) | С даты заключения договора по 30.06.2021 года (включительно). Услуги за период с даты заключения договора по дату завершения услуг по договору (включительно) оказываются на основании Заявки, поступившей от ответственного лица Заказчика, которая подается с помощью любых доступными средств связи (электронная почта). |
| 4 | Виды и объемы услуг | 1. Утилизация отхода (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации. Код отхода ФККО 7 22 800 01 39 4 - Откачка жидких отходов (шлама) при очистке сетей и колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации и утилизация, код отхода ФККО 7 22 800 01 39 4 наименование «Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации», IV класс опасности. Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом Исполнителя с последующей утилизацией жидких отходов. Откачка отходов должна производиться вакуумным методом; 2. Утилизация отходов жиров при разгрузке жироуловителей. Код отхода ФККО 7 36 101 01 39 4 - Откачка жировых масс и утилизация отходов жиров из жироуловителей, код отхода ФККО 7 36 101 01 39 4 наименование «Отходы жиров при разгрузке жироуловителей» IV класс опасности. Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом Исполнителя с последующей утилизацией жировых масс. Откачка отходов должна производиться вакуумным методом; 3. Утилизация всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек и аналогичных сооружений. Код отхода ФККО 4 06 350 01 31 3 - Откачка всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек, код отхода ФККО 4 06 350 01 31 3 «Утилизация всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек и аналогичных сооружений» IV класс опасности. Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом Исполнителя с последующей утилизацией нефтепродуктов. Откачка отходов должна производиться вакуумным методом; 4. Утилизация отходов (осадок) после механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Код отхода ФККО 7 22 399 11 394. Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом Исполнителя с последующей утилизацией отходов. Откачка отходов должна производиться вакуумным методом; 5. Аренда илососа 10 м3 - с водителем и рабочим на отм. +540/960 м - Аренда илососа 10м3 (6 часов работы) с водителем и рабочим для выполнения работ; 6. Предоставление Заказчику документации, подтверждающей утилизацию отходов на предприятиях, имеющих соответствующие лицензии. |
| 5 | Требования к привлекаемому персоналу, используемому оборудованию, технике, материалам | Требования к персоналу:  Оказание услуг должно осуществляться с высокой степенью чистоты. В случае возникновения загрязнения по результатам оказанных услуг, исполнитель должен осуществить уборку загрязненной территории.  Исполнитель должен обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и провести их обучение санитарно-гигиеническим правилам работы с хозяйственно-бытовыми отходами и отходами жиров.  При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение экологических, санитарно-гигиенических норм, норм техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала.  Обеспечить самостоятельное устранение последствия аварийной ситуации и информирование контролирующего органа, в случае аварийного розлива или слива утилизируемых отходов вне специализированного полигона.  Специализированный транспорт Исполнителя должен соответствовать следующим характеристикам:  - геометрический объемом кузова машины илососа не менее 10 м3.  - оборудован заборным рукавом (шлангом) длиной не менее 8 м.  - подъем заборным рукавом (шлангом) с глубины не менее 8 м. |
| 6 | Требования к безопасности при оказании услуг | При оказании услуг по договору Исполнителем должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, сохранность имущества Заказчика и санитарно-гигиенические требования.  Исполнитель обязан обеспечить требования безопасности оказания услуг и безопасность результатов:  - выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности;  - охране окружающей среды;  - обеспечить безопасность движения транспорта при оказании услуг, при необходимости устанавливать дорожные знаки и ограждения по ГОСТ 12.4.059-89.  При оказании услуг Исполнитель должен учитывать следующие требования:  - соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Объекта;  - вывоз отходов с территории Объекта может производится с 06.00 до 22.00 часов по московскому времени, включая въезд и выезд на территорию объектов;  - обеспечивать необходимое количество материальных и трудовых ресурсов для оказания услуг. |
| 7 | Порядок ведения документации, контроль и приемка услуг | Сдача и приемка услуг оформляются актом об оказании услуг по форме Приложения № 2 к настоящему Техническому заданию |
| 8 | Гарантийные обязательства | Не требуется |
| 9 | Приложения | 1. Форма заявки на оказание услуг.  2. Акт Об оказании услуг. |

**Техническое задание разработал:**

*Ведущий специалист ВиВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник отдела*

*эксплуатации систем ВиВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*