|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Руководитель дирекции  по эксплуатации и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю. Жиров/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**Спецификация**

на поставку электроматериалов для формирования неснижаемого аварийного запаса систем электроснабжения и выполнения потребности в текущей эксплуатации электроустановок НАО «Красная поляна»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Лампа светодиодная | SAFFIT SBC3705 5W E14 4000K | шт. | 5000 |
| 2 | Лампа светодиодная | SAFFIT SBC3707 7W E27 4000K | шт. | 5000 |
| 3 | Лампа линейная люминесцентная | IEK ЛЛ-26/18 Вт,G13 6500 | шт. | 3000 |
| 4 | Вилка силовая | Model 025 MAGNUM 3p+PE+N 32A IP44 ИЭК | шт. | 10 |
| 5 | Механизм розетки | Schneider Electric с заземлением без шторок белый SDN3000521 | шт. | 100 |
| 6 | Патрон керамический | Е27 (LH01) | шт. | 300 |
| 7 | Патрон керамический | Е14 (LH11) | шт. | 300 |
| 8 | Патрон керамический | Е40 LH140 | шт. | 100 |
| 9 | Провод ПВС | 3\*2,5 кв. мм «ВИМ-Кабель» | м. | 2000 |
| 10 | Провод ПВС | 3\*1,5 кв. мм «ВИМ-Кабель» | м. | 2000 |
| 11 | Кабель резиновый гибкий | КГ 4\*10 кв. мм | м. | 500 |
| 12 | Лампа люминесцентная компактная | DULUX D/E 26/21-840 G24Q-3 | шт. | 300 |
| 13 | Лампа люминесцентная компактная | DULUX D/E 18/840 G24Q-2 | шт. | 500 |
| 14 | Клемма монтажная | СМК 222-413 ИЭК | шт. | 1000 |
| 15 | Клемма монтажная | СМК 222-412 ИЭК | шт. | 1000 |
| 16 | Муфта соединительная | ПСтО 10 70/120 «Стандарт» | шт. | 50 |
| 17 | Рамка установочная | Одинарная белая SDN5800121 | шт. | 100 |
| 18 | Розетка двойная | Цвет белый, SDN3000621 | шт. | 200 |
| 19 | Бокс навесной | ЩРН-П-6 IP40 ИЭК | шт. | 20 |
| 20 | Бокс навесной | ЩРН-П-12 IP40 ИЭК | шт. | 20 |
| 21 | Клеммная колодка | ЗВИ-30 30А 6-16 мм | шт. | 50 |
| 22 | Клеммная колодка | ЗВИ-30 60А 6-16 мм | шт. | 50 |
| 23 | Лампа линейная люминесцентная | ELS64 55w 230V E27 6400K Feron | шт. | 150 |
| 24 | Светильник настенный | НПП1301 60W белый | шт. | 50 |

**Общие требования:**

1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации. Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

3. Требования к объему предоставления гарантий качества товара: в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

4. Транспортировка, доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

Спецификацию разработал:

Ведущий инженер-энергетик Ю.В. Бабий

Согласовано:

Начальник отдела энергоснабжения

главный энергетик Д.Б. Гагин