Заместитель руководителя Дирекции

по эксплуатации и реконструкции

К.Ю. Яковлев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Щит навесной Tekfor BNK 65-24-4, 24 модуля | * Корпус пластиковый распределительный * Навесной * Прозрачная черная дверь * Без клеммного блока (пустой) * Комплектация 4 * Страна производитель - Россия * Размеры 410х300х153 * Степень защиты IP65 * Класс электроизоляции II * Цвет серый RAL 7035 * Материал самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры 650 °С проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60 695-2-1)) * Рабочие температуры от –25 °С до +60 °С * Щиты изготавливаются согласно стандарта ГОСТ Р 50827 (МЭК 670) | 70 | шт. |

**Спецификацию разработал:**

*Главный менеджер*

*по обслуживанию автоматики*

*систем противопожарной защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Левченко /*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник управления*

*по эксплуатации зданий, сооружений*

*и инженерной инфраструктуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.В. Жуков /*

*(подпись) (Ф.И.О.)*