**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Марка товара, товарный знак** *(при наличии)* | **Изготовитель/ Страна происхождения товара *(при необходимости)*** | **Артикул *(при наличии)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сушильный модуль Союз-10. | шт. | 3 | - | Россия | - | Габаритные размеры корпус (высота х ширина х глубина) – 2143х612х160 мм.  Габаритные размеры корпус со штангами (высота х ширина х глубина) – 2143х612х383 мм.  Габаритные размеры корпус на подставке со штангами (высота х ширина х глубина) – 2222х612х634 мм.  Количество штанг для обуви – 20 шт.  Тип бактерицидной лампы Philips TUV – 15W.  Мощность бактерицидной лампы – 15,9 Вт.  Срок службы бактерицидной лампы – 8000 час.  питания – 220 В / 50 Гц.  Общий вес с подставкой - 67,4 кг |

1. Требования по стандартам качества и функционирования (соответствие ГОСТам, ТУ и т.д.) – ***согласно ГОСТ-27473-87;***

2. Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д.- ***требуется наличие Сертификата;***.

3. Требования к сроку годности или сроку гарантийного обслуживания – ***согласно завода изготовителя, с учетом п. 6.2. Договора;***

4. Место поставки - ***354392, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-садок, ул. Набережная времена года, д. 11***

5. Срок поставки - ***не более 30 (тридцать) рабочих дней с даты перечисления Покупателем авансового платежа;***