УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**выполнение работ по монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

* 1. **Введение**

Настоящий документ является Техническим заданием на выполнение работ по монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов (далее Оформление) на объекте всесезонный курорт «Горки Город» для проведения рекламной компании ПАО «Сбербанк России».

* 1. Подрядчик обязуется:

1. Выполнить работы по монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов объекта в утвержденные сроки. Перечень требований к работам, приведен в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Результат выполненных Работ по монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов передается Заказчику в соответствии с условиями Договора.

1. Работы по монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов могут быть изменены Заказчиком по мере уточнения потребности и с учетом правил п.1.5. настоящего ТЗ.
2. Работы по монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов должны отвечать требованиям Заказчика, условиям Договора и требованиям действующего законодательства Российской Федерации предъявляемые к подобному виду работ (в том числе по качеству):

- без дефектов, нарушающих целостность, прочность и внешний вид элементов рекламно-информационных материалов;

* 1. **Обязательства Подрядчика:**

1. Исследование площадок и конструкций под монтаж на основании детальных планировок.

2. Осуществить доставку всего необходимого для монтажа/демонтажа, оборудования и специальной техники в г. Сочи, с последующей доставкой на Объект:

- Подрядчик самостоятельно определяет способ доставки всех необходимых для их монтажа и эксплуатации материалов, оборудования и специальной техники к месту осуществления монтажа/демонтажа (вид транспорта, маршрут доставки и т.д.).

- своевременно получить допуски на сотрудников и специализированные машины.

3. Произвести работы по демонтажу и монтажу рекламно-информационных материалов:

- произвести монтаж/демонтаж согласно Технической документации, в соответствии с правилами техники безопасности, техническими руководствами, нормативными правовыми актами, техническими нормами и правилами Российской Федерации. Производить все необходимые согласования до начала монтажных/демонтажных работ с Заказчиком;

4. Проверить правильность произведенных работ по монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов.

5. Осуществлять ремонт – восстановление первоначального состояния (или, если восстановление первоначального состояния нецелесообразно, замена на аналогичные по характеристикам) в случае его повреждения.

6. Осуществлять инструктаж сотрудников Заказчика по использованию смонтированных рекламно-информационных материалов - в случае получения соответствующего запроса от Заказчика.

7. Вывезти демонтированные элементы рекламно-информационных материалов на склад Заказчика по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, с.Эсто-Садок, наб. Времена года, апарт 42004, в том числе обеспечить полное освобождения территории и площадок осуществления работ от мусора.

* 1. **Требования к исполнению обязательств**

При исполнении обязательств Подрядчик должен выполнять следующие требования:

1. Разрабатывать техническую документацию и согласовать ее с Заказчиком:

а) Схемы организации монтажа элементов Оформления должны содержать:

- пути подъезда техники;

- места монтажа/демонтажа с указанием последовательности / направления монтажных работ.

б) Календарный график выполнения работ по Оформлению предоставляется в свободном формате, содержащий следующие этапы выполнения обязательств:

* подтверждение итогового заказа;
* обследование/обустройство мест установки элементов оформления;
* Согласование документации для монтажа Заказчиком;
* Монтаж элементов Оформления;
* Проверка правильности и качества установки элементов Оформления;
* Уборка строительного мусора с мест монтажа;
* Приведение площадок и конструкций в первоначальное состояние;
* Закрытие договора.

в) Детальный график монтажа должен быть представлен на бумажном носителе и в электронном виде с указанием:

- логического адреса монтажа/демонтажа каждого элемента рекламно-информационных материалов;

- продолжительности монтажа в днях;

- дат начала и окончания монтажа;

- последовательности монтажа.

- срока демонтажа в днях;

- даты начала демонтажа;

- даты окончания демонтажа;

- даты вывоза рекламно-информационных материалов с Объекта на склад Заказчика.

Разработанные графики (календарный график исполнения обязательств, детальный график монтажа) и схемы организации монтажа Подрядчик передает Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения Договора. При необходимости в целях рациональной организации работ на Объекте Заказчик может внести корректировки в детальные графики монтажа и схемы монтажа, представленные Подрядчиком.

1. При монтаже рекламно-информационных материалов, в том числе при подготовке площадок и конструкций монтажа, Подрядчик должен исключить возможность повреждения скрытых постоянных и временных инженерных сетей на объекте. Все грунтовые работы, если таковые потребуются, обязательно должны согласовываться с представителями Заказчика.
2. Обеспечить соблюдение требований для безопасной эксплуатации элементов рекламно-информационных материалов, а именно:
3. требования к конструкциям:

* рекламно-информационные материалы могут крепиться к таким опорным конструкциям, как трибуны, стойки ограждения и др. конструкциям, обеспечивающим прочное крепление конструкции.

1. Монтаж должен вестись лицами, имеющими допуск к соответствующим работам, в том числе выполнению верхолазных работ.
2. Подрядчик обязан обеспечить опрятность, вежливость и надлежащую подготовку своего персонала, а также персонала субподрядчиков, находящегося на Объекте.
3. Подрядчик несет полную ответственность за качество и своевременность выполнения обязательств в соответствии с Договором. Заказчик, ответственное лицо, назначенное Заказчиком, и представители Заказчика не обязаны контролировать качество или своевременность выполнения работ Подрядчиком и предупреждать Подрядчика о необходимости обеспечения надлежащего качества и соблюдения сроков. Подрядчик не освобождается от своих обязательств по Договору в случае представления какой-либо информации Заказчику касательно качества и сроков исполнения обязательств ответственному лицу, назначенному Заказчиком или представителю Заказчика, или в случае ее рассмотрения либо не рассмотрения указанными лицами.
4. Подрядчик должен соблюдать требования Заказчика в области охраны труда и техники безопасности и должен требовать их исполнения персоналом субподрядных.
5. Выполнение всех обязательств в соответствии с настоящим ТЗ должно осуществляться Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Подрядчик вправе привлекать для выполнения определенных работ/услуг субподрядчиков, выступая при этом в качестве Генерального подрядчика. Все субподрядчики, привлекаемые Подрядчиком, должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты привлечения для выполнения работ. Замена одного или нескольких субподрядчиков другим/другими субподрядчиками может осуществляться только по согласованию с Заказчиком.
   1. **Изменение потребности в работах по монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов.**

Цена Договора подлежит пересмотру Сторонами в случаях, если Заказчик принял решение о внесении изменений в объемы Работ, согласованные Сторонами по Договору. В этом случае увеличение или уменьшение Договорной цены фиксируется путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

* 1. **Прочие требования.**

1. Подрядчиком должно быть организовано взаимодействие с Заказчиком через одно назначенное Подрядчиком ответственное лицо.
2. Подрядчик обеспечивает получение необходимого пропуска для допуска на территорию Объекта на сотрудников, автотранспорт и специализированную технику, предоставляет все необходимые данные и документы, необходимые для получения пропуска.
3. Заказчик имеет право на любой стадии исполнения договора контролировать ход выполнения обязательств по Договору и запрашивать соответствующие отчеты.

При выявлении несоответствия технической документации, инструкциям по монтажу и эксплуатации, Заказчик имеет право составить Акт о несоответствии, а также приостановить исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, до момента устранения замечаний.

* 1. **Сроки исполнения обязательств Подрядчиком.**

Для осуществления контроля своевременного выполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с настоящим Техническим заданием, Заказчик устанавливает временные рамки к выполнению работ по монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов, на основе которых Подрядчик предоставляет календарные графики исполнения обязательств в свободной форме, основываясь на требованиях, указанных в настоящем Техническом задании.

**1.8. Географические рамки.**

Все обязательства будут исполняться Подрядчиком на Объекте Заказчика: всесезонный курорт «Горки Город», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, отм +540,+960,+1540,+2200.

* 1. **Документация по элементам Оформления, предоставляемая Заказчиком.**

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие документы:

1, Планировки расположения для проведения работ по монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов.

**1.** **10.** **Метеорологические и климатические условия**

При монтаже и эксплуатации рекламно-информационных материалов Подрядчик должен учитывать метеорологические и климатические условия, характерные для мест исполнения обязательств.

**1.11. Разграничение ответственности Заказчика и Подрядчика.**

1. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств более 3-х раз подряд в течение последовательно следующих 365 календарных дней или в случае отказа от исполнения своих обязательств, Заказчик в праве потребовать уплаты, а Подрядчик обязан в безусловном порядке уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 560 000 рублей, вкл. НДС.

Приложение № 1

к Техническому заданию

**Объемы работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Примечание** |
| 1 | Монтаж/Демонтаж Флагов  (давальческие материалы Заказчика) | шт. | 194 | 97 флагов нужно заменить с  21 мая по 27 мая 2019,  97 флагов нужно заменить с  19 ноября по 27 ноября 2019.  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 2 | Поставка наверших | шт. | 50 | Закупка наверших Flagmore.  Цвет золото |
| 3 | Установка наверших Flagmore | шт. | 50 | Установка комплектующих  **единовременно с монтажом флагов** |
| 4 | Поставка и установка комплектующих колец (петля-хомут пластиковая) | шт. | 100 | Установка петли-хомут пластиковой **единовременно с монтажом флагов** |
| 5 | Поставка и установка ремкомплектов (болты, гайки) | шт. | 40 | Установка недостающих болтов, гаек **единовременно с монтажом флагов** |
| 6 | Высотный демонтаж/монтаж полотна на механизмы подъёмников Размер 21х1,10,  (давальческий материал Заказчика - баннер) | шт. | 22 | Первые 11 баннеров нужно  заменить с 14.05 по 08.06.2018  Вторые 11 баннеров нужно  заменить с 14.11 по 08.12.2018  **СТРОГО НОЧНЫЕ РАБОТЫ. РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 7 | Демонтаж/Монтаж самокл. пленки на поверхность НА кабинках подъемников  Надпись – 0.9х0.26 м;  Логотип – ø 0.4 м.  (давальческий материал Заказчика - самокл. пленки на поверхность кабинок) | шт. | 181 | Работы нужно провести с  10 марта по 16 марта  **СТРОГО НОЧНЫЕ РАБОТЫ**  **ЛОГОТИП И НАДПИСЬ**  **ИЗГОТОВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНО** |
| 8 | Демонтаж/Монтаж самокл. пленки на поверхность НА кабинках подъемников  Надпись – 0.9х0.26 м;  Логотип – ø 0.4 м.  (давальческий материал Заказчика - самокл. пленки на поверхность кабинок) | шт. | 50 | Работы нужно проводить в течении года,  при наличии поврежденных наклеек  более 10 шт на курорте  **СТРОГО НОЧНЫЕ РАБОТЫ**  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 9 | Демонтаж/Монтаж самоклеящейся пленки с поверхности В кабинках подъемников  1,4х0,26 Трапеция  Самоклеющая пленка, интерьерная печать  (давальческий материал Заказчика - самокл. пленки на поверхность кабинок) | шт. | 456 | 1 работы нужно провести с  10 мая по 14 мая  2 работы нужно провести  01 ноября по 09 ноября  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 10 | Демонтаж/Монтаж самоклеящейся пленки с поверхности В кабинках подъемников  1,4х0,26 Трапеция  Самоклеющая пленка, интерьерная печать  (давальческий материал Заказчика - самокл. пленки на поверхность кабинок) | шт. | 150 | работы нужно провести в  течение года, при обнаружении более  10 шт поврежденных на курорте  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 11 | Демонтаж/Монтаж полотна на металлическую конструкцию размером 12,20х4,60  (давальческий материал Заказчика - баннер) | шт. | 2 | 1 работы нужно провести с  14 мая по 20 мая,  2 работы с  1 ноября по 15 ноября  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 12 | Демонтаж/Монтаж полотна на металлическую конструкцию размером 12,55х3,90  (давальческий материал Заказчика - баннер) | шт. | 2 | 1 работы нужно провести с  14 мая по 20 мая,  2 работы с  1 ноября по 15 ноября  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 13 | Демонтаж/Монтаж полотна на металлическую конструкцию размером 12,70х3,85  (давальческий материал Заказчика - баннер) | шт. | 2 | 1 работы нужно провести с  14 мая по 20 мая,  2 работы с  1 ноября по 15 ноября  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 14 | Предоставление ежемесячного отчета по всем поверхностям | шт. | 24 | Полный осмотр всех поверхностей с  Фото и видео отчетом. Отчета предоставляется Заказчику в электронном виде на носителе. Подрядчик обязан обеспечить хранение копий отчетов в течении всего срока действия Договора.  Отчет предоставляется каждые две недели. |
| 15 | Демонтаж/Монтаж супер сайта  Размер 14,9х4,9  (давальческий материал Заказчика - баннер) | шт. | 4 | Материал литой, морозостойкий.  Шаг люверса 20-25, проклейка по периметру, впаять веревку.  **РАБОТЫ ПО**  **ДЕМОНТАЖУ /МОНТАЖУ**  **ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНОВРЕМЕНО** |
| 16 | Покраска конструкции для баннеров. | шт | 3 | Металлические конструкции. |
| 17 | Ремонт флагов (давальческий материал Заказчика - флаги) | шт | 45 | Ремонт и восстановление флагов после повреждения. Замена ткани. |

**Техническое задание разработал:**

*(Менеджер, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Семибратов Е.В./*

*Отдел маркетинговых коммун) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*(Заместитель Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Перепечаева Я.А./*

*по маркетингу (подпись) (Ф.И.О.)*