**Техническое задание**

**на оказание услуг по предоставлению специальной гусеничной техники с экипажем**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет оказания услуг | Оказание услуг по предоставлению специальной гусеничной и вездеходной техники с экипажем |
| 2 | Место оказания услуг | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, Северный склон хребта Аибга. |
| 3 | Сроки оказания услуг (периодичность) | С даты подписания договора по 31 декабря 2020г. |
| 4 | Виды и объемы услуг | 1. Экскаватор Hyundai 220, ковш 1,1 м3.  2. Бульдозер John Deere, отвал 4,3м3, масса 18тн.  3. Вездеходы самосвалы Tatra (либо аналог).  4. Спецтехника Kaiser (минимальный срок – 30 дней). |
| 5 | Требования к привлекаемому персоналу, используемому оборудованию, технике, материалам | 1. Спецтехника предоставляется с обслуживающими ее специалистами, имеющими соответствующие полномочия на управление ею, необходимые допуски, разрешения и квалификацию.  2. Исполнитель за свой счет осуществляет управление спецтехникой, производит ее техническую эксплуатацию и обслуживание, обеспечивает спецтехнику горюче-смазочными материалами, запасными частями, топливом и необходимым оборудованием.  3. Услуги в обязательном порядке должны быть оказаны в соответствии с соблюдением требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, правил дорожного движения, иных требований, установленных законодательством при оказании данного вида услуг, а также требований, установленных Заказчиком на его территории и объектах. |
| 6 | Требования к безопасности при оказании услуг | Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда:  • строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;  • государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;  • правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;  • государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. |
| 7 | Порядок ведения документации, контроль и приемка услуг | 1. Услуги оказываются Исполнителем на основании принятых к исполнению заявок, подаваемых Заказчиком в письменном виде, факсимильным сообщением, либо по электронной почте.  2. Получив заявку, Исполнитель в срок не позднее 12 часов до предполагаемого времени начала оказания услуг обязан сообщить Заказчику о приеме заявки к исполнению.  3. Техника должна быть доставлена на объект не позднее трех дней с момента подачи заявки и находиться на объекте до конца выполнения договорных обязательств.  4. Время работы спецтехники начинается с момента начала смены, а оканчивается при завершении смены.  5. Время работы спецтехники отмечается представителем Заказчика в путевом листе либо в рапорте СДМ. |
| 8 | Гарантийные обязательства | Спецтехника предоставляется с обслуживающими ее специалистами, имеющими соответствующие полномочия на управление ею, необходимые допуски, разрешения и квалификацию. |

**Техническое задание разработал:**

Старший инженер отдела канатных дорог С.М. Кобец

**Согласовано:**

Руководитель службы СУМ- главный механик Н.А. Хлыбов