**Техническое задание**

**на выполнение работ по устройству фундамента для бордюрного ограждения парковки напротив касс отм. +540 м.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Предмет закупки | Устройство фундамента для бордюрного ограждения парковки напротив касс отм. +540 м. |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Уличная дорожная сеть курорта Красная поляна на отм. +540 м. |
| 3 | Сведения о специальном разрешении (лицензии), членстве в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ | Не установлено. |
| 4 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | 20 рабочих дней с даты заключения Договора |
| 5 | Виды и Объемы выполняемых работ | В соответствии с ведомостью объемов работ и материалов. |
| 6 | Требования к привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | При выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | При выполнении работ на объекте вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.  Все работы должны производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство". Все материалы, детали, полуфабрикаты необходимо хранить в отведенном месте в надлежащем порядке. Все машины и оборудование, используемое при монтаже организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешения на их использование.  Производство работ необходимо выполнять в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности Российской Федерации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1 Общие требования», и ПБ 03-428-02 глава 15,3. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Выполнение работ производить согласно:  ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог»;  ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;  СП 48.13330.2011 Организация строительства;  СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты;  Работы выполнять необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и выполненные работы.  Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ |
| 10 | Порядок приемки работ | Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и подрядчика. Работы считаются принятыми после подписания заказчиком Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справки КС-3 и исполнительной документации о выполненных работах с приложением журналов производства работ с момента начала работ и до их окончания и исполнительных схем выполненных работ, а также все работы, скрываемые последующими работами, оформляются актами освидетельствования скрытых работ. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | По согласованию с Заказчиком |
| 12 | Приложение | Сметный расчет, Ведомость объемов работ, Схема конструкции бетонного фундамента |

**Техническое задание разработал:**

*(должность специалиста, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*разработавшего техническое задание) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*(Руководитель дирекции/управления/отдела)*

*(Инициатор закупки) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*