|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к заявке  УТВЕРЖДАЮ:  Руководитель дирекции  по эксплуатации и реконструкции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю. Жиров/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**Спецификация**

**на поставку: полотенцесушителей для ремонта номеров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полотенцесушитель Ватра | Тип полотенцесушителя: водяной.  Ширина: - 450 мм.  Высота: - 610 мм.  Межосевое расстояние: - 450 мм.  Теплоотдача: - 340 Вт.  Количество перекладин: - 10.  Группировка: 6-4.  Тип подключения: - Нижнее.  Форма: - лесенка.  Комплект поставки: полотенцесушитель 1 шт; заглушка - 1шт; кран маевского - 1шт; телескопические  крепления – 4шт.  Материал изделия – высоколегированая коррозионностойкая нержавеющая сталь марки AISI 304L.  Толщина стенки – 2мм.  Присоединительный размер – ½ ".  Рабочее давление – до 9 атм.  Вид обработки поверхности – плазменная полировка.  Температура теплоносителя – до 115С. | компл. | 100 |
| 2 | Вентиль запорно-угловой | Материал изделия – никелированная коррозионностойкая сталь.  Присоединительный размер: штуцер – ½ ".  Присоединительный размер: гайка – ¾".  Комплект поставки: вентиль запорно-угловой – 2шт. | компл. | 100 |
| 3 | Эксцентрик с конической чашкой | Материал изделия – никелированная коррозионностойкая сталь.  Присоединительный размер эксцентрика: наружная резьба ¾"х ½"  Присоединительный размер конической чашки: ¾".  Комплект поставки: эксцентрик – 1шт; коническая чашка – 1шт. | компл. | 200 |

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. Должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации.

Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и гигиенические сертификаты.

Объем предоставления гарантий качества товара должен соответствовать технической документации завода-изготовителя.

**Спецификацию разработал:**

Заместитель начальник управления по АВР М.А. Баранов

**Согласовано:**

Начальник управления по эксплуатации зданий

сооружений и инженерной инфраструктуры М.В. Жуков