**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

НАО «Красная поляна»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.Ю. Яковлев /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Краска | ВД Muresko-Premium 10,0л. | шт. | 80 |
| 2 | Паста колер | CX №04 Dunkelblau 1,0 л. | л. | 8,24 |
| 3 | Краска | ВД Muresko-Premium B3 9,4 л. | шт. | 20 |
| 4 | Паста колер | CX №08 Signalrot 1,0 л. | л. | 4 |

Поставляемая краска должна быть колерованная с использованием компьютерной колеровочной системы. Компьютерная колеровка красок выполняется на основе стандартных рецептур, которые заложены в программном обеспечении машины.

При колеровке краски должны использоваться компоненты, входящие в состав краски по рецепту. Колеровка должна производиться по цветовому тону, светлоте и чистоте цвета.

Краска должна быть поставлена колерованной в соответствии с цветовой коллекцией Caparol в следующем количестве:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Цвет** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Краска Muresko-Premium, 10 л. | CC Cognac 18 L95 C11 H85 | шт. | 20 |
| 2 | Краска Muresko-Premium, 10 л. | CC Marone 13 L69 C20 H61 | шт. | 20 |
| 3 | Краска Muresko-Premium B3, 9,4 л. | CC Graphit 13 L69 C1 H206 | шт. | 20 |
| 4 | Краска Muresko-Premium, 10 л. | CC-VT Oxidorange L43 C48 H42 | шт. | 20 |
| 5 | Краска Muresko-Premium, 10 л. | Белый | шт. | 20 |

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, СанПиНов, принятых для данного вида Товаров, качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

Гарантийный срок на Товар должен составлять 12 (Двенадцать) календарных месяцев и не менее срока, установленного заводом-изготовителем на каждый вид Товара.

На поставляемый Товар должна быть предоставлена вся требуемая документация (сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты и т.д.).

Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке Товара указанного вида (рода), обеспечивать полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

**Спецификацию разработал:**

Инженер I категории по капитальному

ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Войткова/

**Согласовано:**

Заместитель начальника управления

по капитальному ремонту

и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Зубарев/